**Техническая спецификация на приобретение спецодежды и таблица цен**

**1.Общие положения**

* 1. Обязательная поставка, выдача и использование спецодежды  предусматриваются при условии контакта работников с опасными и вредными для жизни и здоровья производственными факторами.

К основным видам вредных и опасных производственных факторов относятся:

* Механическая опасность;
* Химическая опасность;
* Опасность пониженных температур;
* Тепловая опасность повышенных температур или огня;
* Опасность биологических веществ;
* Опасность воздействия электрического тока и других вредных физических явлений, способных привести к заболеванию работника, трудоспособности, трудовому увечью, профессиональному заболеванию или смерти работника.

1. **Общие требования к спецодежде.**
   1. В технической спецификации установлены требования к приобретаемым спецодежде. Вся спецодежда, поставляемые Заказчику, должны сопровождаться сертификатом соответствия Государственной системы технического регулирования РК.
   2. Спецодежда должна обеспечивать безопасность и защиту, быть удобными при носке (использовании), не должны создавать препятствий движению и выполнению работниками своих функциональных обязанностей и изменять свои защитные свойства при стирке, сушке, глажке и дезинфекции.
   3. Наличие всех размеров указанных в данной технической спецификации.
2. **Обязательными требованиями к потенциальному поставщику спецодежды являются:**
   1. Приемка каждой партии поступившей спецодежды проводится приемной комиссией из представителей Заказчика и Поставщика, согласно Договору.
   2. Руководство Заказчика может привлекать в состав приемной комиссии соответствующих штатных и сторонних специалистов для определения качества поставляемой спецодежды.
   3. Спецодежда не соответствующие требованиям к техническому исполнению (качеству), установленными настоящей технической спецификацией подлежат возврату с предъявлением в установленном порядке соответствующих рекламаций поставщику, который должен выслать, взамен возвращенной спецодежды , отвечающие настоящей спецификации.
3. **Наименование спецодежды для закупа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Составляющая часть комплекта** | **Полная характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена/ед без учета НДС в тенге** |
| 1 | Спецодежда | Комбинезон (летний) | Огнеупорный сшитый из огнеупорного материала, хлопок, с масло водоотталкивающей пропиткой и светоотражающими полосками на рукавах, брюках, спине и плечах. Эластичная ткань вокруг пояса позволяющая свободное движение во все стороны. 2 нагрудных кармана со скрытыми застежками. 2 открытых задних кармана. Карман для ручки на левом рукаве. Два кармана по бокам для доступа к одежде под комбинезоном. Карман для линейки на правой ноге. Застежки типа кнопка на рукавах. Двухсторонняя скрытая застежка типа молния до воротника. Молнии – никелевые. Особо прочные молнии с одинарным / двойным бегунком, нержавеющие улучшенный срок эксплуатации, устойчивые к промышленным стиркам при повышенных температурах, размеры зубцов от 3,5 до 7 мм. Застежка типа кнопка в районе горла. С нанесением логотипа и названия ТОО «Жамбыл Петролеум» выше левого нагрудного кармана размером 2,5х10 сантиметров. Цвет логотипа и конфигурация шрифта,  рисунка должны соответствовать стандарту Заказчика. Цвет: красный или оранжевый (для лучшей видимости на воде). | штук | 20 |  |
| Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | Водонепроницаемый костюм. Куртка на молнии с клапаном на кнопках. Манжет на резинке. Шнур по кромке для регулирования низа. Два откидных кармана. Сетчатый подклад. Брюки: резинка по всей талии, регулируемая ширина лодыжки на кнопке. Водостойкий со спаянными пленкой швами. Цвет: зеленый или желтый | штук | 20 |  |
| Белье нательное | Утепленная майка с длинным рукавом и длинные кальсоны. Материал: хлопок | штук | 20 |  |
| Ботинки | Летние защитные ботинки. Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж, стелька защищающая от проколов. Антистатическая МБС (масло-бензостойкая) подошва на литьевом креплений, удоропоглощающий каблук. Устойчивый к скольжению на керамических и стальных покрытиях. | Пара | 20 |  |
| Рукавицы комбинированные | Для защиты рук от механических воздействий и истирания (с трикотажной основой). Плотный подклад из хлопка. Манжет-2 ¾” резина, мягкий на запястье изнутри. На эластичной ленте. | Пара | 20 |  |
| Подшлемник под каску | Подшлемник, выполненный из трикотажной и/или хлопчатобумажной ткани.  Цвет: Черный. Материал: огнеупорный. Должен иметь прибавления крепления к каске. | штук | 20 |  |
| Полушубок | Мягкая куртка, водонипроницаемая и воздухопроницаемая. Два нижних кармана на молнии. Регулируемые резинкой бока. Регулируемые пластиковой застёжкой манжеты. Материал: полиэстр, спандекс, микрофлис. Цвет синий. | штук | 20 |  |
| Сумка для спецодежды | Спортивная сумка полиэстер с передним карманом на молнии, ручка для переноски и плечевой ремень. Размер 55x25x20, Цвета темно-синий или серый | штук | 20 |  |
| Куртка утепленная | Зимняя сшитая из огнеупорного материала, антипирена на основе органических соединений фосфора, содержащих реакционноспособные метилольные группы у атомов азота, с масло водоотталкивающей пропиткой и светоотражающими полосками на рукавах, брюках, спине и плечах. Подъемный воротник с застежками для съемного огнеупорного капюшона. Нижний карман с боковым доступом. Внутренний карман на молнии. Светоотражающие полоски на груди и на рукавах. Съемный капюшон с застежкой на липучке и шнурком для регулирования. Материал: внутри 100% хлопок защищенный пироватексом. Изоляция: 100% полифилд. Подклад: 100% хлопок защищенный пироватексом. С нанесением логотипа и названия ТОО «Жамбыл Петролеум» выше левого нагрудного кармана размером 2,5х10 сантиметров. Метод нанесения логотипа – вышивка. Цвет: синий или серый | штук | 20 |  |
| Комбинезон утепленный | Комбинезон на пироветексной подкладке с жарастойкой световозвращающей полосой 50мм. Материал-100% хлопок с наполнителем пироветекс. Вес 350 г. Подкладка из 100% хлопок с наполнителем пироветекс. Вес 200 г. Детали - световозвращающиеся ленты сшиты на каждом рукаве, на ноге и на плечах. Тройная пошивка швов. Места концентрации нагрузок укреплены. Утепленая подкладка. Свободные боковые движения. Покрой обеспечивает свободу движений. Застегивающийся на кнопку воротник. Латунная застежка- молния, застегивающаяся в двух напрвлениях. Два нагрудных кармана на молнии. Вшитые боковые карманы. Два карманы сзади, один для карандаша, один для линейки. Размеры: Длина штанины R 31" (дюймов). Объем груди 38"- 54" (дюймов). С нанесением логотипа и названия ТОО «Жамбыл петролеум» выше левого нагрудного кармана размером 2,5х10 сантиметров. Метод нанесения логотипа – вышивка. Цвет: синий или темно-синий | штук | 20 |  |
| Шапка утепленная | Зимняя утепленная шапка из тинсулейта. | штук | 20 |  |
| Ботинки утепленные | Зимние защитные ботинки. Утепленная стелька: войлок. Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж, стелька защищающая от проколов. Антистатическая МБС (масло-бензостойкая) подошва на литьевом креплений, удоропоглощающий каблук. Устойчивый к скольжению на керамических и стальных покрытиях. | Пар | 20 |  |
| Утепленные носки | Теплый термальный | Пар | 20 |  |
| Перчатки зимние утепленные | Для защиты рук от механических воздействий и истирания (морозостойкие). Высший класс коровьи кожи. Утепленный с эластичной манжетой. Подклад из флисового хлопка по всей перчатке. | Пар | 20 |  |
|  | | | |  |

**Примечание:** Размеры Товара, указанного в настоящем перечне закупаемого Товара могут быть изменены при оформлении заказа на поставку, что не является изменением Договора. Поставщик должен предоставить сертификат соответствие Заказчику на предоставляемый Товар. Срок поставки Товара: в течении 30 дней календарных дней, со дня заключения Договора. Место поставки Товара: г.Атырау, ул.М.Утемисова 132а