#####

|  |
| --- |
| **Сравнительная Таблица на обсуждение проект договора на услуги Бурового подрядчика.** |
| Проект договора от ТОО «Жамбыл Петролеум» | Изменения и дополнения, предложенные ТОО «КС Каспиан Эксплорер» (KC Caspian Explorer) (далее «КССЕ») | Комментарии сторон | Итог решения |
| ТОО «Жамбыл Петролеум» | КССЕ |
|  | Порядковый номер 1Замечание к документу Проект договораНомер пункта п.11 Приложения II Технической спецификацииТекст замечания(не более 2000 символов) Просим уточнить оснащенность БУ, согласно п.11 Приложения II Технической спецификации. | **Уточнение**БУ должна быть оснащена погрузочно-разгрузочными инструментами для следующих обсадных колонн:13-3/8” x 9-5/8” x 7” обс. колонны. |  |  |
|  | Порядковый номер 2Замечание к документу Проект договораНомер пункта п.12 Приложения II Технической спецификации.Текст замечания(не более 2000 символов) Просим дать уточнение по количеству и типу бурильных колонн, согласно п.12 Приложения II Технической спецификации. | **Уточнение**Все БТ должны быть премиум класса, подходящими по условиям скважины указанных в Таблице №2.1.**Минимальные требования:**БТ - 5” - 2050 метров, марки стали S-135.5” ТБТ – 45 тр.9 ½” УБТ – 10 тр.8” УБТ – 12 тр.6 ½” УБТ - 36 тр.4-3/4” УБТ – 15 тр.3 ½” БТ – 106 тр.3 ½” ТБТ – 15 тр.Патрубок 1.5 м, 2 м и 6 м. Размера БТ – каждого по 2 шт.Все элементы КНБК должны соответствовать техническим требованиям Заказчика. |  |  |
|  | Порядковый номер 3Замечание к документу Проект договораНомер пункта п.18 Приложения II Технической спецификации.Текст замечания(не более 2000 символов) Просим уточнить о необходимости предусмотреть установку системы бурения с закрытым устьем, согласно п.18 Приложения II Технической спецификации. | Нет необходимости |  |  |
|  | Порядковый номер 4Замечание к документу Проект договораНомер пункта п. 65.4.3. Технической спецификации.Текст замечания (не более 2000 символов) Просим уточнить необходимость наличия сертификата IWСF у бурильщика, бурового мастера и начальника, согласно п. 65.4.3. Технической спецификации. | Обязательно |  |  |
|  | Порядковый номер 5Замечание к документу Проект договораНомер пункта п. 42.3.7. РАЗМЕРЫ СТАВОКТекст замечания(не более 2000 символов) Предложение, Просим перефразировать пункты с 42.3.7.1. по 42.3.7.6. согласно ниже указанным,42.3.7.1. Операционная ставка за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.1. Операционная ставка 1;42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности 1;42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя) за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя) 1;42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках 1;42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах 1;42.3.7.6. Форс-мажорная ставка за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.6. Форс-мажорная ставка 1;42.3.7.7. Операционная ставка после 70 дней - на 42.3.7.7. Операционная ставка 2;42.3.7.8. Ставка по соображениям безопасности после 70 дней - на 42.3.7.8. Ставка по соображениям 2;42.3.7.9. Ставка за период ожидания (простоя) после 70 дней - на 42.3.7.9. Ставка за период ожидания 2;42.3.7.10. Ставка при Поломках и Задержках после 70 дней - на 42.3.7.10.Ставка при Поломках 2;42.3.7.11. Ставка при восстановительных работах после 70 дней - на 42.3.7.11. Ставка при восстановительных работах 2;42.3.7.12. Форс-мажорная ставка после 70 дней - на 42.3.7.12. Форс-мажорная ставка 2;Также, просим добавить согласно ниже указанным,Операционная ставка 1 согласно Статьям 42.3.7.1. - 42.3.7.6. будут применяться на время бурения и крепления скважины, не менее 38 (тридцати восьми) дней.Операционная ставка 2 согласно Статьям 42.3.7.7. - 42.3.7.12. будут применяться после завершения бурения и крепления скважины.Разъяснение,Формулировка неправильная. | **НОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА**42.3.7.1. Операционная ставка a) до 38 дней (включительно);b) после 38 дней; 42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности 42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя)42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах42.3.7.6. Форс-мажорная ставка  |  |  |
|  |  |  |  |  |