##### 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сравнительная Таблица на обсуждение проект договора на услуги Бурового подрядчика.** | | | | |
| Проект договора от ТОО «Жамбыл Петролеум» | Изменения и дополнения, предложенные  ТОО «КС Каспиан Эксплорер» (KC Caspian Explorer) (далее «КССЕ») | Комментарии сторон | | Итог решения |
| ТОО «Жамбыл Петролеум» | КССЕ |
|  | Порядковый номер 1  Замечание к документу Проект договора  Номер пункта п.11 Приложения II Технической спецификации  Текст замечания(не более 2000 символов)  Просим уточнить оснащенность БУ, согласно п.11 Приложения II Технической спецификации. | **Уточнение**  БУ должна быть оснащена погрузочно-разгрузочными инструментами для следующих обсадных колонн:  13-3/8” x 9-5/8” x 7” обс. колонны. |  |  |
|  | Порядковый номер 2  Замечание к документу Проект договора  Номер пункта п.12 Приложения II Технической спецификации.  Текст замечания(не более 2000 символов)  Просим дать уточнение по количеству и типу бурильных колонн, согласно п.12 Приложения II Технической спецификации. | **Уточнение**  Все БТ должны быть премиум класса, подходящими по условиям скважины указанных в Таблице №2.1.  **Минимальные требования:**  БТ - 5” - 2050 метров, марки стали S-135.  5” ТБТ – 45 тр.  9 ½” УБТ – 10 тр.  8” УБТ – 12 тр.  6 ½” УБТ - 36 тр.  4-3/4” УБТ – 15 тр.  3 ½” БТ – 106 тр.  3 ½” ТБТ – 15 тр.  Патрубок 1.5 м, 2 м и 6 м.  Размера БТ – каждого по 2 шт.  Все элементы КНБК должны соответствовать техническим требованиям Заказчика. |  |  |
|  | Порядковый номер 3  Замечание к документу Проект договора  Номер пункта п.18 Приложения II Технической спецификации.  Текст замечания(не более 2000 символов)  Просим уточнить о необходимости предусмотреть установку системы бурения с закрытым устьем, согласно п.18 Приложения II Технической спецификации. | Нет необходимости |  |  |
|  | Порядковый номер 4  Замечание к документу Проект договора  Номер пункта п. 65.4.3. Технической спецификации.  Текст замечания (не более 2000 символов)  Просим уточнить необходимость наличия сертификата IWСF у бурильщика, бурового мастера и начальника, согласно п. 65.4.3. Технической спецификации. | Обязательно |  |  |
|  | Порядковый номер 5  Замечание к документу Проект договора  Номер пункта п. 42.3.7. РАЗМЕРЫ СТАВОК  Текст замечания(не более 2000 символов)  Предложение,  Просим перефразировать пункты с 42.3.7.1. по 42.3.7.6. согласно ниже указанным,  42.3.7.1. Операционная ставка за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.1. Операционная ставка 1;  42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности 1;  42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя) за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя) 1;  42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках 1;  42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах 1;  42.3.7.6. Форс-мажорная ставка за первые 70 дней включительно - на 42.3.7.6. Форс-мажорная ставка 1;  42.3.7.7. Операционная ставка после 70 дней - на 42.3.7.7. Операционная ставка 2;  42.3.7.8. Ставка по соображениям безопасности после 70 дней - на 42.3.7.8. Ставка по соображениям 2;  42.3.7.9. Ставка за период ожидания (простоя) после 70 дней - на 42.3.7.9. Ставка за период ожидания 2;  42.3.7.10. Ставка при Поломках и Задержках после 70 дней - на 42.3.7.10.Ставка при Поломках 2;  42.3.7.11. Ставка при восстановительных работах после 70 дней - на 42.3.7.11. Ставка при восстановительных работах 2;  42.3.7.12. Форс-мажорная ставка после 70 дней - на 42.3.7.12. Форс-мажорная ставка 2;  Также, просим добавить согласно ниже указанным,  Операционная ставка 1 согласно Статьям 42.3.7.1. - 42.3.7.6. будут применяться на время бурения и крепления скважины, не менее 38 (тридцати восьми) дней.  Операционная ставка 2 согласно Статьям 42.3.7.7. - 42.3.7.12. будут применяться после завершения бурения и крепления скважины.  Разъяснение,  Формулировка неправильная. | **НОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА**  42.3.7.1. Операционная ставка  a) до 38 дней (включительно);  b) после 38 дней;  42.3.7.2. Ставка по соображениям безопасности  42.3.7.3. Ставка за период ожидания (простоя)  42.3.7.4. Ставка при Поломках и Задержках  42.3.7.5. Ставка при восстановительных работах  42.3.7.6. Форс-мажорная ставка |  |  |
|  |  |  |  |  |