|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **УСЛУГИ СТАНЦИИ ГАЗОВОГО КАРОТАЖА**  г.Атырау «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  РАЗДЕЛ I.  ФОРМА И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  ТОО «Жамбыл Петролеум», выступающее от имени и по поручению АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Недропользователь), являющееся Оператором по Контракту на проведение Разведки углеводородного сырья №2609 от 21.04.2008 года, на основании Соглашения о привлечении оператора №411 от 01 сентября 2016 года, между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и **ТОО «Жамбыл Петролеум»** (далее – СПО), в лице Елевсинова Хожалепеса Тажимановича, действующего на основании Устава, с одной стороны именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», пришли к соглашению о ниже следующем:  Заказчик в необходимые ему сроки и период поручает Подрядчику оказать Услуги и в связи с этим Подрядчик обязуется предусмотреть, зарезервировать и своевременно предоставить в место указанное Заказчиком все и любое оборудование, механизмы, материалы в целях своевременного, качественного оказания Услуг Заказчику по настоящему Договору;  - принимая во внимание, что Заказчик и Подрядчик хотят определить некоторые общие условия, применяемые к настоящему Договору;  - принимая во внимание, что Заказчик и Подрядчик соглашаются с тем, что Услуги будут оказаны таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны труда всего персонала на Рабочей площадке, объединить технологические приемы, обеспечивающие охрану окружающей среды, и обеспечивать непрерывное повышение эффективности оказания Услуг; и  - принимая во внимание, что Подрядчик осуществляет деятельность по оказанию указанных Услуг; гарантирует наличие у себя достаточных ресурсов и Оборудования в исправном рабочем состоянии и полностью подготовленного персонала, способного эффективно оказывать Услуги и эксплуатировать данное оборудование в соответствии с общепринятыми международными стандартами и практиками; и готов, имеет желание и возможности для оказания Услуг, включая оборудование и персонал в соответствии с положениями данного Договора.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  Арендованное оборудование–термин имеет значение, присвоенное в Приложении № 2 к Договору.  Заказ-наряд - документ оформленный Заказчиком указывающий на необходимость совершения тех или иных действий;  Услуги - означают все и каждое обязательства(о) и обязанности, которые согласно Приложению №2 к Договору Подрядчик должен соблюдать или оказать в соответствии с положениями настоящего Договора.  Рабочая площадка-означает любую территорию, где оказывается вся или часть Услуг.  Дата начала оказания Услуг - означает дату (и час, если конкретно определено), которая обуславливает начало оказания Услуг (если таковые проводятся), указанную в объеме услуг, или дату выполнения Заказ-наряда, когда услуги могут быть начаты.  Договор субподряда–сделка Подрядчика, совершенная в форме договора, Договора предполагающего оказание Субподрядчиком части Услуг, порученных Заказчиком для оказания Подрядчиком по настоящему Договору;  Основной персонал- персонал Подрядчика, задействованный в оказании Услуг.  Субподрядчик - лицо заключившее сделку с Подрядчиком в форме Договора, Договора предполагающего оказание им части Услуг, порученных Заказчиком для оказания Подрядчиком по настоящему Договору;  Сторона, Стороны Договора - одна из сторон настоящего Договора: Заказчик или Подрядчик, или их правопреемники.  Оборудование - означает все механизмы, конструкции, приборы, оборудование, суда и  иные средства, необходимые для выполнения Услуги.  Морской объект – погружная буровая установка, предназначенная для ведения буровых работ.  **Группа Заказчика** - означает Заказчика с его аффилированными лицами, Недропользователя, привлеченных Заказчиком подрядчиков и поставщиков, а также его и их аффилированными лицами, соответствующих директоров, ответственных лиц и работников (включая персонал агентств), а также любого одного или нескольких таких лиц, за исключением любых членов Группы Подрядчика;  **Группа Подрядчика** - означает Подрядчика с его аффилированными лицами, субподрядчиками и их аффилированными лицами, соответствующих директоров, ответственных лиц и работников (включая персонал агентств), а также любого одного или нескольких таких лиц, за исключением любых членов Группы Заказчика. Группа Подрядчика также означает субподрядчиков Подрядчика (любого уровня), оказывающие Услуги на любых рабочих площадках, их аффилированных лиц, соответствующих директоров, ответственных лиц и работников (включая любой персонал агентств), а также любого одного или нескольких таких лиц Подрядчика, за исключением любых членов группы Заказчика или группы Подрядчика;  Третья сторона - означает любую сторону, не являющуюся членом Группы Заказчика или Группы Подрядчика.  Грубая небрежность - означает сознательное полное отсутствие осторожности и не соблюдение правил, которое показывает сознательное безразличие и безответственное игнорирование правил, инструкций безопасности людей и имущества и непринятие обязанным лицом очевидных мер в целях надлежащего исполнения обязательств, которые фактически означают полное пренебрежение к предвидимым, наносящим ущерб последствиям, которые возможно было избежать.  ПБУ – Погружная Буровая Установка.  Программа- выполнения Услуг – программа проведения газового каротажа и геолого-технических исследований проводимых на скважине разработанная Подрядчиком и согласованная с Заказчиком. В которой указываются виды проводимых работ и действия проводимые Подрячиком нацеленные на ранее обнаружение признаков углеводородов, определение литологии по шламу, и других параметров указанных в Технической спецификации. Кроме того, программа должна определять действия Подрядчика связанные с ранним обнаружением и предупреждением крупных выбросов газа (blow out).   1. **ПОЛНОТА ДОГОВОРА.**    1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:   Раздел I «Форма и предмет Договора»  Раздел II «Общие условия Договора»  Раздел III «Объем Услуг»  Раздел IV «Таблица цен и тарифов»  Раздел V «Запрещенные вещества»  Раздел VI «Местное содержание в услугах»  Раздел VII «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон»  Приложение № 1 «Перечень оказываемых Услуг»  Приложение № 2 «Техническая спецификация»  Приложение № 3 «Таблица цен и тарифов»  Приложение № 4 «Форма счет - фактуры»  Приложение № 5 «Форма Акта оказанных Услуг»  Приложение № 6 «Форма Заказ-наряда»  Приложение № 7 «Форма отчетности по местному содержанию в Услугах»  Приложение № 8 «Сведения по ОЗТОС»   * 1. Подрядчик соглашается оказать Услуги в сроки, объеме, которые во всех отношениях соответствуют положениям Договора, за плату производимую Подрядчику Заказчиком, в соответствии с условиями Раздела IV «Таблица цен и тарифов» Договора.   2. Дата начала оказания Услуг – Подрядчик приступает к оказанию Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения от Заказчика Заказ - наряда на оказание Услуг. Получение Подрядчиком Заказ - наряда на оказание Услуг является для Подрядчика основанием начала оказания Услуг.   3. Дата завершения оказания Услуг – является дата представления Исполнителем отчета о результатах проведенного газового каротажа и геолого-технических исследований в скважине ZT-2 и подписания Сторонами Акта оказанных Услуг, но не позднее «30» октября 2018 г, а в части выполнения финансовых обязательств Заказчика по Настоящему Договору не позднее «31» декабря 2018 года. Подразумевается, что только непредвиденные обстоятельства, признанные Заказчиком таковыми, могут привести к задержке окончания Услуг.   4. Период между Датой начала оказания Услуг и Датой завершения оказания Услуг, включая любые продления в соответствии со Статьей 1.4., является сроком действия Договора. Заказчик обладает безусловным правом приостановить, перенести Дату начала Услуг, остальных сроков, этапов, направив Подрядчику уведомление, при этом такие действия не влекут за собой каких-либо дополнительных расходов и ответственности по Договору для Заказчика, а для Подрядчика санкций за не своевременное исполнение его обязательств. Если от срока переноса осуществленного Заказчиком зависит начало иных сроков, этапов, любых иных действий Подрядчика, то такие сроки сдвигаются соразмерно первичной дате переноса.   5. В течение срока действия Договора Подрядчик обязуется оказать Услуги при условии выдачи Заказчиком любого Заказ-наряда в соответствии с положениями Договора. Заказчик не дает каких-либо гарантий в отношении минимальной рабочей нагрузки Подрядчика.   6. Если Заказчиком не были даны Подрядчику прямые указания, требующие обратного, Подрядчик должен завершить оказание всех текущих Услуг, затребованных в соответствии с любой Заявкой, выданным до истечения срока действия Договора. В том случае если текущие Услуги могут быть завершены лишь после даты окончания срока действия Договора, срок действия Договора считается продленным до завершения текущих работ на скважине, при этом все положения и условия Договора должны оставаться в полной силе в течение данного периода продления.   7. Договор полностью определяет договоренности между его Сторонами и аннулирует все предыдущие переговоры, заявления и соглашения, относящиеся к Договору и сделанные в письменной или устной форме. Любые изменения, исправления, коррективы и поправки к Договору не должны вступать в силу до тех пор, пока они не будут явно зафиксированы в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами Договора.   **РАЗДЕЛ II.**  **ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА**   1. **ОБЪЕМ УСЛУГ**    1. Подрядчик должен оказать Услуги в строгом соответствии с инструкциями, техническими условиями, стандартами, требованиями качества, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и передовыми промышленными стандартами, и практиками в соответствии с аналогичными документами Заказчика; безопасным, эффективным и квалифицированным образом; добросовестно и в установленные сроки. Подрядчик должен оказать Услуги в качестве независимой подрядной организации и должен осуществлять детальный контроль, надзор и руководство методиками и средствами, с использованием которых оказываются Услуги. Подрядчик не должен передавать в субподряд Услуги как полностью, так и частично без предварительного письменного согласия Заказчика или по согласованию с Заказчиком, как указано в Разделе III «Объем Услуг» Договора. 2. **ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ПЕРСОНАЛ**    1. Подрядчик должен предоставить или поставить все оборудование, материалы и персонал Подрядчика и иные Услуги и средства, необходимые для надлежащего оказания Услуг оплата за которые включена в стоимость настоящего Договора, за исключением того Оборудования, материалов и персонала, в отношении которых прямо оговорено, что они предоставляются Заказчиком. В обязанности Подрядчика входит определение потребности, резервирование, предоставление и поддержание достаточных количеств своего Оборудования, материалов и персонала для эффективного оказания Услуг, а также повторная оценка и корректировка этих количеств в случае необходимости, чтобы Подрядчик мог бесперебойно оказать Услуги в соответствии с согласованным графиком.    2. Подрядчик обязан предусмотреть, прилагать все разумные усилия в течение всего Срока действия Договора для обеспечения совместимости в необходимых случаях оборудования с системами, другим оборудованием Группы Заказчика или Группы Подрядчика задействованного в процессе оказания Услуг для правильного использования и получения верного результата, исправного состояния и полной укомплектованности оборудования путем регулярного проведения технического осмотра, контакта с Группой Заказчика, технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов и испытания. При этом осуществление Подрядчиком технического осмотра, обслуживания и ремонта оборудования не должно ограничивать возможности Подрядчика по оказанию Услуг в течение Срока оказания Услуг. 3. **ТЕХНИЧЕСКАЯ** **ИНФОРМАЦИЯ**    1. Предоставление Заказчиком Подрядчику технической информации производится в соответствии с положениями Договора. В ходе оказания Услуг Заказчик может предоставить Подрядчику скорректированную или дополнительную техническую информацию, которая может быть необходима для надлежащего оказания и завершения Услуг, при этом Подрядчик должен руководствоваться данной информацией в соответствии с положениями Договора или любыми согласованными отступлениями.   Заказчик уведомляет Подрядчика обо всех известных ему опасных и необычных условиях на скважине, и осуществляет специальные мероприятия по обслуживанию таких скважин. Заказчик несет ответственность и соответствующие расходы в связи с ошибками, упущениями или несоответствиями в спецификациях и информации, предоставленных Заказчиком или от его имени в соответствии с настоящей статьей.   * 1. Где это возможно и целесообразно, Заказчик будет предоставлять по запросу Подрядчика дополнительную информацию, имеющую отношение к оказанию Услуг. Подрядчик должен передавать адекватные уведомления о любой дополнительной технической информации, которая может потребоваться для надлежащего оказания и завершения Услуг в соответствии с положениями Договора.   2. В тех случаях, когда Подрядчик должен подготовить эскизы, чертежи, расчеты, отчеты, рекомендации и иные подобные материалы, а также когда подготовка таких материалов требуется для надлежащего оказания и завершения Услуг, Подрядчик должен передать Заказчику на рассмотрение и для подготовки замечаний все подобные документы, которые могут быть затребованы Заказчиком. Заказчик должен рассмотреть данные документы в сроки, указанные в Договоре (или в разумные сроки, если нет конкретных указаний времени), чтобы не препятствовать нормальному ходу оказания Услуг.   3. По требованию Заказчика, после завершения оказания Услуг или окончания срока действия Договора, Подрядчик должен вернуть Заказчику все копии документов с технической информацией.  1. **УПУЩЕНИЯ, ОШИБКИ И НЕЯСНОСТИ**    1. В обязанности Подрядчика входит обеспечение того, чтобы Услуги оказывались в соответствии с положениями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Договором. Любые упущения, ошибки и иные подобные недостатки Договора не освобождают Подрядчика от его обязанностей по оказанию Услуг в соответствии с положениями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и стандартами Заказчика или любыми другими приемлемыми промышленными стандартами.    2. В обязанности Подрядчика входит уведомление Заказчика о любых ошибках, неясностях и расхождениях между любыми частями и в любой части Договора немедленно после их обнаружения. Заказчик должен в письменной форме разъяснить такие недостатки и подготовить отступление, если разъяснение предполагает изменения в порядке оказания Услуг.    3. С учетом иных положений Договора, Подрядчик обязан принимать все меры, чтобы ограничить затраты и расходы, вызванные ошибками, неясностями и расхождениями Подрядчика, и несет ответственность за все затраты и расходы, вызванные не предоставлением Заказчиком уведомления об ошибках или неясностях, когда они могли быть обнаружены в разумные сроки опытным Подрядчиком. 2. **ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА**    1. Заказчик и Подрядчик признают, что согласно положениям данного Договора, возникновение каких-либо Договорных обязательств между персоналом Подрядчика и Заказчиком исключается.    2. Подрядчик несет ответственность и гарантирует, что его персонал обладает необходимым опытом, является компетентным и имеет действующие сертификаты и другие документы, указанные в Договоре, а также предусмотренные законодательством для оказания Услуг.    3. Подрядчик обязуется не снимать и не заменять любых сотрудников из числа Основного персонала без предварительного согласования с Заказчиком в письменной форме. Поддержание состава основного персонала Подрядчика является одним из ключевых условий для исполнения Договора.    4. Заказчик может дать Подрядчику указания отстранить от Услуг любое лицо, занятое в оказании любой части Услуг, которое, по обоснованному мнению, Заказчика:   (a) некомпетентным или недобросовестным образом исполняет свои обязанности;  (b) участвует в мероприятиях, которые противоречат или не отвечают интересам Заказчика, или  (c) не выполняет соответствующие меры безопасности, описанные в Статье 10 «Управление охраной здоровья, труда и окружающей среды» Договора, или если его поведение может представлять угрозу для здоровья, безопасности и окружающей среды.   * 1. Любые такие лица должны быть немедленно отстранены от Услуг. Любое лицо, отстраненное на основании любой из вышеперечисленных причин, не может быть вновь задействовано в оказании Услуг и (или) выполнении любых других работ по поручению Заказчика без предварительного разрешения Заказчика.   2. Подрядчик за собственный счет должен предоставить Заказчика адекватную замену для таких отстраненных сотрудников в течение 24 (двадцати четырех) часов или более длительного времени, согласованного с Заказчиком.   3. Перед тем, как снять любой персонал Подрядчика с работ по оказанию Услуг по своей инициативе, Подрядчик должен направить уведомление не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней и по требованию Заказчика должен предоставить за свой счет адекватную замену для бесперебойного оказания Услуг.   4. Заказчик организует и оплачивает питание Основного персонала Группы Подрядчика во время осуществления Услуг.   5. Если работники из состава Основного персонала Подрядчика получают травмы во время оказания Услуг на ПБУ Заказчик обеспечивает таким работникам оказание надлежащей первой медицинской помощи, а также обеспечивает медицинскую эвакуацию пострадавшего Персонала Подрядчика с ПБУ до г.Атырау, Актау (в том числе поселок Баутино) и наземную транспортировку до медицинского учреждения, согласно совместно разработанному План Экстренного Реагирования при Медицинских Эвакуациях (ПЭРМЭ) Заказчика.  1. **ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ**    1. Подрядчик должен предоставить Заказчику возможность осуществлять проверки оказываемых Услуг в любое время, а также контролировать ход оказания Услуг либо на производственных объектах Подрядчика, либо в любом другом месте, где оказываются Услуги. Данные инспекции и проверки не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по данному Договору.    2. В целях ознакомления сотрудников Заказчика с действующими стандартами, процедурами и оборудованием Подрядчика, Подрядчик обязуется провести вводный инструктаж сотрудников Заказчика. Данный инструктаж будет произведен непосредственно на рабочем месте Подрядчика до начала оказания Услуг со стороны Подрядчика. Инструктаж по использованию оборудования будет включать в себя использование системы мониторинга Подрядчика на станциях удаленного доступа, предоставляемых Подрядчиком в рамках настоящего договора. Данный инструктаж будет произведен для промысловых геологов и супервайзорам по бурению Заказчика. 2. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ**    1. В ходе исполнения Договора и в любое время после его завершения Подрядчик должен сохранять сам и обязать свой персонал, Субподрядчиков, аффилированные лица, участников и (или) агентов сохранять в тайне любую конфиденциальную информацию, включающую, в частности, любую информацию о присуждении Договора, Заказчика, ее аффилированных лицах, участниках и любых ассоциированных лицах, и не разглашать сведения о любых их сделках, транзакциях и деловых отношениях, которые могут стать известны ему во время Договора, и не должен воспроизводить каким-либо способом, копировать и использовать любую конфиденциальную информацию, если это не требуется для оказания Услуг, а также не раскрывать, не использовать от имени и не передавать в распоряжение любых Третьих сторон любую конфиденциальную информацию без предварительного разрешения Заказчика.   Информация и документы не являются конфиденциальными, и Стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если документы и/или информация являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями Стороны, либо разрешены к раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности.   * 1. Стороны соглашаются, что конфиденциальная информация любой раскрывающей Стороны должна быть сохранена конфиденциальной получающей/принимающей Стороной во время срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет с даты наступления первого из следующих событий: (a) завершения Услуг (b) прекращения действия настоящего Договора. Несмотря на вышеуказанное в Пункте 8.1.:      1. Стороны имеют право разглашать конфиденциальную информацию, имеющую отношение к настоящему Договору, своим директорам, акционерам, учредителям, вышестоящим холдинговым компаниям, партнерам любого рода, консультантам, аффилированным лицам, потенциальным кредиторам и/или финансовым учреждениям, страховым компаниям, комиссии по ценным бумагам, которым необходимо знать подобную информацию с целью оказания содействия в реализации Договора, или ведении операционной деятельности, или осуществления контроля за таковыми, или для реализации любых проектов по развитию бизнеса, а также в соответствии с применимым законодательством.      2. Если Сторона в силу применимого законодательства вынуждена разгласить любую конфиденциальную информацию, то данная Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону о данном факте.   2. После завершения оказания Услуг Подрядчик должен вернуть Заказчику все конфиденциальные материалы, включая все копии, которые были раскрыты Подрядчику Заказчиком или от ее имени, и передать Заказчику любые другие документы, оговоренные в данной Статье 8. Подрядчик должен предоставить Заказчику сведения о любых документах, сохранение которых требуется согласно законодательству Республики Казахстан.   3. Несмотря на любые другие положения, Заказчик сохраняет за собой авторские права на любые конфиденциальные материалы, раскрытые Подрядчику Заказчиком или от ее имени, если нет иных прямых указаний об обратном. Авторские права на любые материалы, содержащие геологические или геофизические данные, которые были собраны или сгенерированы Подрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора, принадлежат Заказчику.   4. В случае если обнаружится, что, по мнению одной Стороны, другой Стороной была неправомерно раскрыта любая данная конфиденциальная информация, такая Сторона получит право незамедлительно расторгнуть Договор, оплатив фактические расходы по настоящему Договору другой Стороне на день его расторжения.   5. Права владения, права доступа, авторские права, право собственности и право свободного использования любых материалов, созданных или возникших в связи с оказанием Услуг, принадлежат Стороне-автору как указано в Пункте 16.1.   6. Подрядчик должен обеспечить включение положений данной Статьи во все договоры Субподряда и соблюдение их всеми должностными лицами, работниками и агентами Подрядчика и Субподрядчика.   7. Вся информация, предоставленная Подрядчиком, которую Подрядчик желает сохранить конфиденциальной, должна быть четко обозначена как конфиденциальная, при этом любую информацию, относящуюся к расценкам и производственной тайне Подрядчика, Заказчик в любом случае должен считать конфиденциальной без необходимости такого четкого обозначения Подрядчиком. В отношении такой конфиденциальной информации Заказчик имеет право:   (a) раскрывать и давать разрешение на использование аффилированным лицам, а так же Недропользователю;  (b) раскрывать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;  (c) по предварительному согласию Подрядчика, в котором не может быть безосновательно отказано и которое не может быть безосновательно задержано, раскрывать и давать разрешение на использование третьим сторонам в объеме, необходимом для реализации и ведения проекта, в рамках которого оказываются Услуги.   1. **УДЕРЖАНИЕ И АРЕСТ ИМУЩЕСТВА**    1. Подрядчик не должен предъявлять претензий и должен оберегать, ограждать, защищать и освобождать от ответственности Заказчика, его участников и их соответствующих аффилированных лиц от любых удержаний имущества Группы Заказчика, наложений ареста, обвинений и исков в отношении оказываемых Услуг и любой собственности Заказчика, находящейся во владении Подрядчика или любых Субподрядчиков с учетом иных положений Договора.    2. Ответственность за нарушение сроков оказания Услуг Подрядчиком:       1. В случае нарушения Подрядчиком сроков Даты начала оказания Услуг (мобилизация и инсталляция), он выплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,1% от стоимости Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора.       2. В случае просрочки Подрядчиком даты завершения этапов оказания Услуг по соответствующему Заказ-наряду не по вине Группы Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,1% от стоимости просроченных Услуг по соответствующему Заказ-наряду за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости Услуг по соответствующему Заказ-наряду.       3. В случае просрочки Подрядчиком устранения недостатков в оказанных Услугах, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% от стоимости указанных Услуг за каждый календарный день просрочки устранения недостатков до полного устранения недостатков, но не более 5% от стоимости указанных Услуг.    3. В случае просрочки Заказчиком оплаты по Договору, с учетом пункта 12.14, он выплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости неисполненного обязательства.    4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору в полном объеме. Неустойка взыскивается путем выставления счета Стороной-кредитором. Сторона – должник обязана уплатить сумму неустойки по первому требованию Стороны - кредитора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления счета. Предъявление пени, неустойки, штрафа, наряду с другими способами обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, является правом, но не обязанностью Стороны кредитора. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 2. **УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА И  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**    1. Статья по управлению охраной здоровья, труда и окружающей среды (далее – ОЗТОС) является неотъемлемой частью Договора и служит для определения порядка действий по идентификации, устранению и контролю тех опасных факторов и рисков, которые возникают вследствие выполнения Подрядчиком основных условий Договора и представляют или могут представлять угрозу здоровью людей, окружающей среде, имуществу Заказчика и/или третьих лиц.    2. Заказчик несет ответственность и уделяет особое внимание вопросам ОЗТОС при планировании и осуществлении производственных задач, в связи, с чем предъявляет ряд требований к привлекаемым подрядным и субподрядным организациям, а также полностью и/или частично переуступает ответственность за соблюдение требований законодательства РК и Договора в области ОЗТОС, в порядке, установленном законодательством РК и согласно условиями Договора.    3. В настоящем разделе изложены принципиальные требования Заказчика, предъявляемые к деятельности подрядных организаций в отношении ОЗТОС и основывающиеся на требованиях законодательства РК, целях и задачах Заказчика, его обязательствах, политиках, внутренних положениях и документах, а также общепринятой производственной практикой в данной сфере.    4. С момента подписания Договора Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РК и согласно условиям Договора, в том числе в области ОЗТОС.    5. Подрядчик по осуществляемой им в рамках Договора производственной деятельности и на протяжении всего периода оказания услуг, гарантирует Заказчику самостоятельное (без дополнительной оплаты) выполнение изложенных в настоящей статье требований по ОЗТОС.    6. В случае возникновения причин, не позволяющих Подрядчику обеспечить выполнение применимых к его деятельности требований по ОЗТОС изложенных в настоящем разделе Договора, Подрядчик незамедлительно, в письменном виде информирует руководство Заказчика о таких причинах. Более того Подрядчик также как и Заказчик имеет право приостановить оказание Услуг в случае возникновения опасности их продолжения до момента, пока условия не станут безопасными.    7. Подрядчик обеспечивает линейную ответственность в отношении ОЗТОС на всех уровнях, не возлагая ее на одного человека в рамках своей организационной структуры. Обязанности по ОЗТОС должны распределяться среди всех работников, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Договора, в том числе и работников привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.    8. Подрядчик гарантирует привлечение квалифицированного персонала для выполнения Договора. Весь привлекаемый Подрядчиком и его субподрядными организациями персонал должен соответствовать квалификационным требованиям по должности и пройти проверку знаний по профессии.    9. Подрядчик обязуется за собственный счет обеспечить все необходимое обучение, в том числе в области промышленной безопасности и ОЗТОС, в соответствии со спецификацией работ для персонала Подрядчика и персонала его субподрядных организаций привлекаемых для предоставления услуг в рамках Договора. Весь персонал Подрядчика, работающий на морских объектах, должен пройти обязательное обучение, указанное ниже. Обучение должно проводиться в учебном центре, имеющем аккредитацию OPITO.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Специальные навыки – название курса** | **Категории персонала, проходящие данный курс** | **Периодичность** | **Сертификат** | | Правила выживания и техники безопасности в море | Вес персонал на рабочей площадке | Один раз в четыре года | Требуется | | Обучение способам эвакуации с затонувшего вертолета | Вес персонал на рабочей площадке | Один раз в четыре года | Требуется |  * 1. Подрядчик должен информировать Заказчика и представлять отчет обо всех случаях производственного травматизма влекущих потерю трудоспособности персонала Подрядчика, а также прочих инцидентах и происшествиях произошедших по месту и в момент оказания услуг. Заказчик может потребовать от Подрядчика представления дополнительных разъяснений и принятия мер с целью недопущения повторения подобных случаев.   2. До момента предоставления услуг в рамках настоящего договора Подрядчик за свой счет должен обеспечить медицинскую проверку привлекаемого персонала на предмет соответствия физического и психического здоровья условиям труда, а также получение специализированных санитарных, медицинских и иных разрешений для выполнения работ рамках настоящего Договора персоналом Подрядчика, в соответствии с требованиями законодательства РК.   3. Подрядчик гарантирует исполнение требований трудового законодательства РК и несет ответственность за исполнение применимых статей, в том числе по обязательному страхованию работников Подрядчика, обеспечивающему покрытие расходов на оказание медицинской помощи и/или использовании услуг медицинских учреждений в пределах г. Атырау, г.Актау на случай экстренной медицинской эвакуации пострадавшего персонала Подрядчика.   4. Подрядчик за свой счет обязуется обеспечить достаточным количеством квалифицированного персонала обученного предоставлению первой медицинской помощи и надлежащими средствами для ее оказания, в случае если Подрядчик оказывает услуги в или за пределами ПБУ (на территории своих, партнерских и/или арендуемых производственных баз, складов, учреждений и/или судах). Заказчик обязуется обеспечить возможностью экстренной медицинской эвакуации пострадавших с Места выполнения Услуг (ПБУ), согласно совестно разрабатываемого План Экстренного Реагирования при Медицинских Эвакуациях (ПЭРМЭ) Заказчика. Подрядчик обязуется в полной мере обеспечить соблюдение требований по противопожарной безопасности, в случае если Подрядчик оказывает услуги на территории объектов используемой им инфраструктуры (на территории своих, партнерских и/или арендуемых производственных баз, складов, учреждений и/или судах).   5. Подрядчик и его субподрядные организации должны за свой счет обеспечить привлекаемый ими персонал спецодеждой, специальной обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Более того Подрядчик должен осуществлять строгий контроль применения СИЗ привлеченным персоналом. Все используемые СИЗ, должны соответствовать требованиям РК и специфике выполняемых работ.   6. Заказчик оставляет за собой право на проведение инспекций и аудитов по ОЗТОС на объектах Подрядчика задействованных в оказании Услуг. Подрядчик в ходе таких инспекций и аудитов обязуется предоставить все материалы и документацию по ОЗТОС по собственной деятельности и деятельности субподрядных организаций, вовлеченных в исполнение настоящего договора, и обеспечить сопровождение представителей Заказчика. В случае получения замечаний и предписаний со стороны Заказчика, Подрядчик обязуется устранить их в установленный срок. Более того, Заказчик вправе привлечь третью сторону для осуществления инспекции и/или аудита в области ОЗТОС. Заказчик должен предупредить Подрядчика о предполагаемом проведении аудитов или инспекций как минимум за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты их проведения. Заказчик должен предварительно предоставить план для аудита.   7. Подрядчик обязуется самостоятельно, за свой счет обеспечить проведение инспекции, прохождение сертификации и получение необходимых разрешений на предоставляемое Подрядчиком оборудование и используемого в ходе оказания услуг. При этом Подрядчик несет ответственность за исправность такого оборудования на весь срок действия договора, а также гарантирует предоставление равноценной его замены в случае отказа.   8. Подрядчик обеспечивает безопасное обращение с опасными материалами и веществами в соответствии с применимыми требованиями законодательства РК, отраслевыми нормами и международными стандартами, а также ведет их учет, осуществляет маркировку, соблюдает меры предосторожности и рекомендации производителя по использованию.   9. Подрядчик в обязательном порядке предоставляет информацию в области ОЗСТОС, согласно Таблице (Сведения по ОЗТОС) Приложения № 8 к Договору. Отсутствие или неполное предоставление запрашиваемых сведений может послужить основанием для отклонения подрядчика.   10. На основании сведений по ОЗТОС предоставленных согласно подпункту 10.18. настоящей Статьи, Заказчик определяет приемлемость привлечения того или иного поставщика/подрядчика.   11. Подрядчик обязуется следовать требованиям Заказчика в области ОЗТОС изложенным в настоящем разделе, но не должен ограничиваться ими, проводя постоянный мониторинг изменений в законодательных и иных применимых требованиях связанных и/или способных повлиять на деятельность Подрядчика обеспечивающих их выполнение. В таком случае Подрядчик обязуется проинформировать Заказчика и предоставить схему/план последующей адаптации таких требований к ходу оказания услуг.   12. Более того после подписания Договора, в момент оказания Подрядчиком услуг по Договору, в силу изменения законодательных требований, производственной необходимости и/или с целью оптимизации механизмов обеспечения ОЗТОС на проекте, Заказчиком может быть выявлена потребность в изменении (дополнении, исключении и т.п.) состава настоящей статьи в соответствии с порядком установленным законодательством РК и условиями Договора.   13. С целью обеспечения надлежащего исполнения, мониторинга и контроля над выполнением применимых законодательных требований, в том числе требований по ОЗТОС Заказчика предъявляет к Подрядчику требование по предоставлению перечня применимых к их деятельности в рамках Договора законодательных требований, регламентов, разрешений, отчетности и платежей в бюджет, в том числе по страхованию и в области ОЗТОС. Подрядчик предоставляет такую информацию в своей конкурсной заявке, отражая ее в Приложении № 8 к Договору (Сведенья по ОЗТОС).   14. В порядке указанном в Пункте 10.22 настоящей Статьи Подрядчик предоставляет в Приложении № 8 к Договору (Сведенья по ОЗТОС) развернутую информацию в отношении политик, положений, процедур, инструкций, и прочих внутренних документах прямо или косвенно обеспечивающих выполнение применимых к деятельности в рамках Договора требований в области ОЗТОС, а также обеспечивающих безопасное выполнение работ в ходе оказания услуг.   15. В порядке указанном в Пункте 10.22 настоящей Статьи Подрядчик предоставляет в Приложении № 8 к Договору (Сведенья по ОЗТОС) информацию по тем опасным производственным факторам и связанным с ними рискам, возникающим в ходе выполнения работ по оказанию услуг в рамках Договора, и представляющих угрозу здоровью людей, окружающей среде, имуществу Заказчика и/или третьих лиц. Более того, вместе с информацией по опасным факторам и связанным с ними рискам потенциальные поставщики предоставляют меры по их устранению и/или контролю, которые способны обеспечить снижение последствий таких опасных факторов и рисков.   16. Подрядчик со своей стороны назначает лиц ответственных за обеспечение исполнения договорных обязательств по вопросам ОЗТОС. Ответственное лицо обеспечивает поддержание коммуникации с представителями Заказчика, привлекаемыми Заказчиком или Подрядчиком подрядными организациями, вовлеченными в производственную деятельность Заказчика и/или Подрядчика в рамках Договора, а также прочими сторонами и/или третьими лицами. Более того, ответственное лицо обеспечивает реализацию деятельности Подрядчика в отношении требований настоящего раздела и/или соответствующих приложений Договора.   17. Халатность со стороны Подрядчика и/или привлекаемого Подрядчиком персонала, а также неисполнение требований настоящего раздела и соответствующих приложений Договора может послужить для Заказчика основанием для расторжения Договора, тем более, если Подрядчик не устранил причины и/или не предпринял мер по адресованному Подрядчику предписанию со стороны контролирующих органов и/или представителей Заказчика в установленный срок.   18. С момента подписания Договора Подрядчик обязуется оказывать Заказчику содействие в вопросах ОЗТОС связанных с безопасной организацией и выполнением Подрядчиком работ по оказанию услуг в рамках Договора, предоставляя сведенья имеющие отношение к вопросам ОЗТОС, подготавливая отчеты и предоставляя сводный, аналитический и презентационный материал, принимая участие в рабочих встречах, совещаниях, семинарах и учениях Заказчика посвященных и/или относящихся к вопросам и деятельности по ОЗТОС в рамках проекта.   19. За грубое нарушение Подрядчиком и/или его персоналом применимых к деятельности Подрядчика законодательных требований в области ОЗТОС, неисполнение требований Договора, настоящего раздела и соответствующих приложений, а также создание ситуаций влекущих за собой или представляющих очевидную угрозу здоровью людей, окружающей среде, имуществу Заказчика и/или третьих лиц, Заказчик в лице уполномоченных лиц в праве остановить работы связанные с оказанием Подрядчиком услуг по Договору до устранения опасности и/или выяснения обстоятельств. При этом Подрядчик не вправе требовать с Заказчика оплаты за время остановки работ по таким причинам. Более того, если в результате такого нарушения и/или неисполнения применимых требований и условий Подрядчиком был нанесен вред здоровью людей, окружающей среде, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также повлекших остановку и/или изменения хода работ осуществляемых Заказчиком и привлекаемыми Заказчиком и/или Подрядчиком подрядных организаций, Подрядчик несет ответственность и возмещает убытки, в соответствии с законодательством РК и условиями Договора. При этом возмещение убытков и/или уплата штрафов не освобождает Подрядчика от обязательств по Договору.   20. Подрядчик и субподрядные организации, предварительно согласовав с Заказчиком, самостоятельно должны предоставлять в компетентные органы отчеты в области охраны труда и промышленной безопасности согласно требованиям законодательства РК.   21. Подрядчик должен предоставлять по запросу Заказчика ежедневные, еженедельные, ежемесячные, квартальные, годовые отчеты в области ОЗТОС в рамках настоящего Договора, а также итоговый отчет, предоставляемый по завершению Договора. Подрядчик должен представлять предварительные отчеты по показателям в области ОЗТОС по первому требованию Заказчика.   22. Подрядчик, представляя отчеты по ОЗТОС Заказчику должен отразить в них как минимум, следующее:   (a) Комментарии о состоянии системы управления ОЗТОС и ТБ и любых связанных документов;  (b) План мероприятий по ОЗТОС и ТБ и статус по его исполнению;  (c) Данные по инспекционным и аудиторским проверкам системы ОЗТОС и ТБ;  (d) Перечень выявленных несоответствий и мер, предпринятых по их устранению;  (e) Данные о несчастных случаях и происшествиях;  (f) Данные о потере рабочего времени;  (g) Данные о случаях оказания медицинской помощи;  (h) Данные по количеству персонала прошедшего соответствующее обучение, согласно требованиям законодательства РК в области ОЗТОС и ТБ;  (i) Данные по количеству персонала прошедшего вводный инструктаж по ОЗТОС и ТБ;  (j) Данные о проведенных семинарах по ОЗТОС и ТБ;  (k) Данные о проведении учений по реагированию на чрезвычайные ситуации и ЛАРН, отчеты, извлеченные уроки и фотоматериалы;  (l) Данные о проверках со стороны контролирующих органов;  (m) Данные о наличии, соответствии, исправности и инспекции грузоподъемного, противопожарного, аварийно-спасательного, медицинского, коммуникационного, оборудования для ЛАРН и прочего оборудования имеющего отношение к оказанию услуг и/или обеспечению исполнения требований по ОЗТОС;  (n) Данные о случайных загрязнениях окружающей среды;  (o) Данные об источниках выбросов в атмосферу;  (p) Данные об объемах образования отходов и передачи отходов;  (q) Данные по водопользованию;  (r) Данные по инспекциям и сертификации используемого оборудования, морских и воздушных судов, специальной техники и транспорта;   * 1. Годовой отчет о показателях в области ОЗТОС должен быть скреплен подписью руководителя компании Подрядчика и переданы представителю Заказчика в течение 1 (одного) календарного месяца с момента окончания отчетного периода.   2. Квартальные отчеты о показателях должны скрепляться подписью старшего менеджера Подрядчика, ответственного за повседневное предоставление Услуг, и передаваться представителю Заказчика в течение 4 (четырех) дней с момента окончания отчетного периода.   3. По завершению Договора Подрядчик обязуется представить итоговый отчёт, в котором будет отражена вся деятельность Подрядчика в области ОЗТОС в полном объеме за весь период оказания услуг по настоящему Договору, включая все перечисленное выше в Пункте 4.3. Прием Заказчиком такого итогового отчета при отсутствии замечаний по нему фиксируется Актом приема итоговой отчетности по ОЗТОС, на основании которого Заказчик осуществляет оставшиеся выплаты по Договору. В случае наличия у Заказчика замечаний к итоговой отчетности Подрядчика по ОЗТОС, Заказчик вправе приостановить выплаты до момента устранения таких замечаний Подрядчиком. Более того, приостановления Заказчиком выплат по указанной выше причине не влечет для Заказчика никаких штрафных санкций  1. **ЭТАПЫ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ.**    1. Произведенные Услуги оформляются Актом оказанных Услуг, подписанным уполномоченными представителями Сторон.    2. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней после окончания каждого календарного месяца либо по завершению какой-либо части (этапа) выполненных Услуг, представляет Заказчику проект Акта оказанных Услуг с приложением отчета по выполненным Услугам и необходимых документов.    3. Заказчик, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения проекта Акта оказанных Услуг, принимает решение по вопросу приемки оказанных Услуг, подписывает Акт оказанных Услуг либо представляет Подрядчику мотивированный отказ в подписании Акта оказанных Услуг с указанием причин такого отказа, обнаруженных недостатков и требований к Подрядчику об их устранении.    4. Подрядчик в сроки установленные Сторонами обязуется устранить указанные недостатки за свой счет. После устранения недостатков Подрядчик предоставляет Заказчику Акт оказанных Услуг в трех экземплярах. В случае если Подрядчик не исправил недостатки, указанные Заказчиком, в течение назначенного срока и не предоставил все необходимые обоснования результатов выполненных Услуг, Заказчик имеет право отказаться от любой части оказанных Услуг, не соответствующих Договору с соответствующим уменьшением оплаты.    5. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней после предоставления ему Подрядчиком Акта оказанных Услуг не подписывает Акт оказанных Услуг или не предоставляет мотивированный отказ, такой Акт будет считаться подписанным обеими Сторонами без замечаний со стороны Заказчика, а Услуги – принятыми. 2. **СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**    1. Стоимость Услуг по Договору не должна превышать **сумма цифрами (сумма прописью)** тенге и включает в себя все налоги (с учетом НДС), сборы и другие обязательные платежи в бюджет, а также иные расходы, связанные с надлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.    2. Оплата производится Заказчиком в национальной валюте республики Казахстан.    3. Все расценки и ставки каждого вида Услуг, включенных в объем работ по оказанию Услуг, указанного в Перечне (Приложение №2 «Техническая спецификация» к Договору) отражены в Приложении №3 к Договору.    4. Оплата каждого вида Услуг, включенных в объем работ по оказанию Услуг по настоящему Договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выставления счета-фактуры (Приложение 4 к Договору) на основании подписанного Сторонами Акта оказанных Услуг (Приложение №5 к Договору).    5. Счета-фактуры и Акты оказанных Услуг представляются в 3-х (трех) экземплярах для каждой из Сторон, а также для Недропользователя с указанием реквизитов Недропользователя по строке Получатель, и суммы приобретения (в том числе суммы налога на добавленную стоимость, приходящуюся на Недропользователя), согласно статьи 233 Налогового Кодекса Республики Казахстан. Счет-фактура должен содержать ссылку на Договор и его реквизиты (номер, дата).    6. Счета-фактуры и Акты оказанных Услуг предоставляются Исполнителем в течение 3 (трех) календарных дней после окончания каждого календарного месяца, либо в случаях этапности в течение 3 (трех) календарных дней после окончания каждого этапа.    7. Затирание или использование корректирующих жидкостей для внесения исправлений в первичную документацию не допускается.    8. Любая счет-фактура, выставленная Подрядчиком без соблюдения условий выставления требований к реквизитам и (или) подтверждающей документации, которые указаны в данной Статье 12, будет отклонен Заказчиком.    9. После получения Счетов-фактур Заказчик проводит проверку правильности их оформления. Суммы, указанные в Счетах-фактурах, должны точно соответствовать сумме подписанного обеими Сторонами Акта оказанных Услуг.    10. Подрядчик направляет счета-фактуры и акты оказанных Услуг по следующему адресу:   ТОО «Жамбыл Петролеум»  060005, г. Атырау, Республика Казахстан, ул. Махамбета Утемисулы 132  12.11 Оплата за выполненные Услуги производится Заказчиком на банковские реквизиты Подрядчика, указанные в **Разделе 7.**   * 1. К обработке для платежа принимаются только оригиналы счетов-фактур, которые должны быть надлежащим образом оформлены, подтверждены и переданы Заказчику в соответствии с расценками и ставками, отраженными в Приложении 3 к Договору.   2. В случае если Заказчик оспаривает сумму выставленного счета-фактуры, Заказчик должен уведомить об этом Подрядчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения такого счета с указанием причин оспаривания. Заказчик может уменьшить размер выплат только на оспариваемую сумму. Обе стороны должны сделать все от них зависящее, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать такой спор. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после урегулирования спора Заказчик должен выплатить Подрядчику согласованную сумму (если есть).   3. Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Договору в случае непредставления Подрядчиком документов (счета-фактуры, акта оказанных Услуг) оформленных и в количестве, указанном в настоящем Договоре. Отсутствие оплаты со стороны Заказчика в таком случае, не считается просрочкой исполнения обязательств по настоящему Договору по своевременной оплате, кроме этого на такую сумму не подлежит начисление каких бы то ни было штрафных санкций в обеспечение исполнения обязательств.   4. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после завершения оказания Услуг Подрядчик должен сообщить Заказчику в письменной форме позиции и суммы (ориентировочные или подтвержденные), которые Подрядчик рассматривает как причитающиеся с Заказчика. Итоговый счет на данные оставшиеся позиции, о которых было сообщено таким образом, должен быть передан Заказчику в течение 20 (дваддцати) календарных дней с даты завершения Услуг.   5. В случае заключения настоящего Договора между Заказчиком с Подрядчиком нерезидентом, не имеющим зарегистрированного постоянного учреждения в Республике Казахстан, сумма подоходного налога у источника выплаты с нерезидента удерживается от Стоимости Услуг, и оплачивается Заказчиком как налоговым агентом в бюджет Республики Казахстан.   6. Платежи по настоящему Договору могут быть уменьшены на сумму заявленных и признанных Сторонами требований (в том числе на сумму неустойки, штрафа, долга).   7. В случае расторжения настоящего Договора до Даты начала оказания Услуг или в период оказания Услуг, взаиморасчеты Сторон производятся по основаниям и на условиях Статьи 20 настоящего Договора. Предусмотренные Статьей 20 настоящего Договора выплаты в пользу Подрядчика являются единственными и исключительными суммами, подлежащими выплате Подрядчику в указанных Статьей случаях, и Подрядчик соглашается, что только в отношении таких сумм у него могут быть притязания по настоящему Договору.  1. **НАЛОГИ И ПОШЛИНЫ**    1. Стороны обязуются уплатить все налоги и пошлины и другие платежи, подлежащие уплате вследствие взятых на себя обязательств по Договору.    2. Принимая во внимание, что в случае, когда Подрядчик являясь нерезидентом Республики Казахстан, имеет зарегистрированный филиал в Республике Казахстан, надлежащим образом зарегистрированный в налоговых органах Республики Казахстан, Заказчик при оплате счетов-фактур Подрядчика обязуется не удерживать какие-либо налоги из платежей, причитающихся Подрядчику. 2. **ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЕ**    1. Заказчик оставляет за собой право давать указания Подрядчику о внесении изменений в Услуги при условии, что такие изменения могут быть реализованы с использованием возможностей и ресурсов Подрядчика. Любое увеличение или уменьшение стоимости Услуг должно определяться в соответствии с описанными в Договоре методиками, а в отсутствие каких-либо конкретных положений – с использованием цен и тарифов по Договору в качестве руководства для определения справедливой и разумной оценки и корректировки.    2. Подрядчик должен немедленно исполнять полученные указания Заказчика на основе представленных расценок согласно Приложению №3.    3. В отношении, расходных материалов используемых Подрядчиком, Подрядчик гарантирует что они не имеют дефектов, обусловленных качеством изготовления и применяемых для изготовления материалов, либо до истечения 6 (шести) месяцев с даты их ввода в эксплуатацию, либо до истечения 12 (двенадцати) месяцев с даты их предоставления Заказчику (в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше). Обязательство Подрядчика, возникающего в результате использования некачественных расходных материалов, прямо ограничивается заменой в течение 5 (пяти) календарных суток (за исключением операций по подъему из скважины или установке оборудования в скважине) дефектных расходных материалов за счет Подрядчика.. При этом Заказчик должен требовать замены дефектных расходных материалов до того, как Подрядчик демобилизуется с мест оказания Услуг. 3. **ГАРАНТИЯ**    1. Подрядчик гарантирует и заявляет, что все Услуги предоставляются качественно, не будут иметь ошибок, дефектов и неисправностей и будут во всех отношениях соответствовать требованиям Договора. В случае обнаружения недостатков при приемке Услуг в целях возможности их устранения, Заказчик обязан заявить о таких недостатках до того, как Подрядчик демобилизуется с точки оказания Услуг.   По указанию Заказчика, Подрядчик должен осуществить одно из следующих действий:  а) без дополнительных и любых затрат со стороны Заказчика исправить данные недостатки в установленные Заказчиком разумные сроки, если это возможно;  б) соразмерно уменьшить установленную за соответствующие Услуги цену. Заказчик вправе самостоятельно устранить допущенные недостатки.  Все данные, анализы, другие данные, в том числе интерпретации, рекомендации, геолого-физическая характеристика залежей и другая информация, которые предоставлены Подрядчиком в связи с Услугами ("Информация"), в определенной степени отражают субъективные заключения, выводы и допущения, которые не являются безошибочными и которые по-разному могут оцениваться компетентными специалистами. Подрядчик не может предоставить и не предоставляет гарантии абсолютной точности, правильности и полноты Информации. Заказчик пользуется Информацией и полагается на нее под свою единоличную ответственность, в том числе при принятии решений и совершении действий в связи с осуществлением своих геологоразведочных и промысловых работ.   * 1. Предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование или его части, в отношении которых в Договоре отсутствуют детальные технические условия, должны быть новыми, качественными и пригодными для использования по своему назначению, если оно определено в Договоре, или пригодными для использования по обычному назначению, если оно не определено в Договоре.  1. **ПРАВА** **СОБСТВЕННОСТИ**    1. За исключением приведенных ниже положений, прямо указывающих на обратное, права собственности, авторские права, право владения и право свободного использования любых предметов, созданных или возникших в связи с исполнением Договора, в том числе чертежей, технических условий, расчетов и иных документов, компьютерных лент, дисков и других основных средств для записи информации, материалов и работ, принадлежит Заказчику с момента начала их подготовки, производства или создания. Подрядчику принадлежат на праве собственности объекты интеллектуальной собственности (включая, но не ограничиваясь, патенты, авторские право, коммерческая тайна, ноу-хау), созданные в ходе поставки продуктов, Товаров и предоставления Услуг Заказчику. Подрядчик не предоставляет и не передает Заказчику права собственности на какие-либо объекты интеллектуальной собственности.    2. Все права собственности, авторские права и права владения любыми предметами, которые Подрядчик предоставляет в связи с оказанием Услуг и которые лишь дополняются, усовершенствуются, модифицируются или приспосабливаются в ходе оказания Услуг, остаются у Подрядчика.    3. Заказчик сохраняет за собой права собственности на предоставленные Заказчиком предметы и информацию, в том числе техническую информацию, материалы и оборудование. Такие предметы и информация остаются в собственности Заказчика.    4. В отсутствие положений Договора, прямо указывающих на обратное, права собственности в отношении всего Оборудования, материалов приобретенных Заказчиком у Подрядчика в связи с оказанием Услуг, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта об оказанных Услугах, или иного соответствующего акта приема – передачи.    5. Права собственности на любое оборудование, материалы и поставки, которые были предоставлены Подрядчиком и которые не отвечают требованиям Договора и были отклонены Заказчиком, должны быть немедленно возвращены Подрядчику. Права собственности на данные предметы, которые были предоставлены Подрядчиком, которые еще не были оплачены Заказчиком и которые больше не требуются для исполнения Договора, должны быть возвращены Подрядчику.    6. Все принадлежащие Заказчику предметы, находящиеся во владении и пользовании Подрядчика, должны быть соответствующим образом обозначены или на них должно быть четко указано, что они являются собственностью Заказчика. По мере возможности все такие предметы должны находиться отдельно от прочей собственности и по требованию Заказчика возвращается.    7. Ни Заказчик, ни Подрядчик не имеют права использовать в каких-либо иных целях, кроме исполнения Договора, как прямо, так и косвенно, любые патенты, авторские права, права собственности или конфиденциальные «ноу-хау», торговые марки и технологии, предоставленные другой стороной. Подрядчик должен оградить Заказчика от любой ответственности, ущерба или расходов, связанных с какими-либо исками, действиями или судебными процессами по предполагаемым или фактическим нарушениям любых патентов, авторских прав и торговых марок, как иностранных, так и внутренних, возникших в результате оказания Услуг, за исключением случаев, когда такие нарушения вызваны (возникли) исходя из технической информации (исходных данных) и/или инструкций или указаний Заказчика. 2. **ПЕРЕУСТУПКА И ПЕРЕДАЧА В СУБПОДРЯД**    1. Заказчик оставляет за собой право переуступить все свои права и обязанности по Договору любой третьей стороне, назначенной в качестве компании-оператора по СПО по проекту «Жамбыл». Такая переуступка вступает в силу с момента получения Подрядчиком уведомления о переуступке и новации при условии, что данная переуступка не противоречит интересам Подрядчика и не освобождает правопреемника Заказчика от обязательств по данному Договору, и данная переуступка и Договор будут регулироваться положениями такой новации и Договора.    2. В случае любой вышеописанной переуступки Подрядчик обязуется незамедлительно обеспечить формальную передачу интересов в данном Договоре соответствующей Стороне, которая вступает в силу после письменного принятия цессионарием всех обязательств Заказчика по Договору.    3. Подрядчик не должен переуступать данный Договор или любую его часть, а также любые выгоды или интересы по данному Договору без предварительного письменного разрешения Заказчика.    4. Без предварительного согласия Заказчика Подрядчик не должен переуступать Услуги или любую их часть или составляющую каким-либо Субподрядчикам. Заказчик может потребовать передать ей на рассмотрение до подписания любой сделки, которую Подрядчик планирует совершить с таким Субподрядчиком. В этом случае Подрядчик должен выбрать данных Субподрядчиков только из числа Субподрядчиков, утвержденных Заказчиком, при этом Подрядчик не освобождается от каких-либо своих обязательств или ответственности по Договору после такого принятия.    5. Никакой Договор Субподряда не может подразумевать или накладывать какие-либо обязательства на Заказчика, других участников или аффилированных лиц. Тем не менее, Подрядчик должен обеспечить, чтобы все Субподрядчики были связаны обязательствами и соблюдали положения Договора в той мере, в какой они относятся к Договору Субподряда.    6. Каждый Договор Субподряда должен содержать положения, в явной форме определяющие безусловное право Подрядчика на переуступку Договора Субподряда Заказчика в случае расторжения Договора Заказчиком.    7. Подрядчик отвечает за все работы, действия, упущения и нарушения всех Субподрядчиков в той мере, как если бы они были работами, действиями, упущениями и нарушениями Подрядчика. 3. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**    1. Подрядчик несет ответственность и должен защищать, гарантировать возмещение и ограждать Группу Заказчика от любых исков, потерь, ущерба, издержек (включая судебные издержки), расходов и ответственности за:   (a) любую утрату или любой ущерб, причиненный имуществу Группы Подрядчика, которые возникли в результате или в связи с оказанием Услуг;  (b) любые травмы, смертельные случаи и заболевания любых лиц, нанятых любым членом группы Подрядчика, которые возникли в результате или в связи с оказанием Услуг;  (c) при условии соблюдения любых других положений Договора, выраженных в явной форме, – травмы, смертельные случаи и заболевания персонала, а также утрата или причинение ущерба имуществу любой Третьей стороны в той мере, в которой любые такие травмы, потери или ущерб вызваны Грубой небрежностью или преднамеренным неисполнением своих обязанностей (установленных законодательством) со стороны группы Подрядчика, а также при возложении ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   * 1. Заказчик несет ответственность и должен защищать, гарантировать возмещение и ограждать Группу Подрядчика от любых исков, потерь, ущерба, издержек (включая судебные издержки), расходов и ответственности за:   (a) любую утрату или любой ущерб, причиненный имуществу Группы Заказчика, которые возникли в результате или в связи с оказанием Услуг;  (b) любые травмы, смертельные случаи и заболевания любых лиц, нанятых любым членом Группы Заказчика, которые возникли в результате или в связи с оказанием Услуг; (c) при условии соблюдения любых других положений Договора, выраженных в явной форме, – травмы, смертельные случаи и заболевания персонала, а также утрата или причинение ущерба имуществу любой Третьей стороны в той мере, в которой любые такие травмы, потери или ущерб вызваны Грубой небрежностью или преднамеренным неисполнением своих обязанностей (установленных законодательством) со стороны группы Заказчика, а также при возложении ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   * 1. Все положения об исключении и освобождении от ответственности, содержащиеся в данной Статье 18, за исключением содержания Пунктов 18.1 (c) и 18.2 (с) Договора, должны применяться независимо от причин и несмотря на небрежность или неисполнение обязанностей установленных законодательством Стороной, которая освобождается от ответственности, или любой другой Стороной и должны применяться независимо от любых требований из деликта в соответствии с Договором или законодательством Республики Казахстан.   2. Если какой-либо Стороне становится известно о каком-либо инциденте, который может служить основанием для подачи иска, попадающего под вышеописанные положения об освобождении от ответственности, он должен уведомить об этом другую Сторону, и обе Стороны должны совместными усилиями расследовать данный инцидент.   3. Невзирая на любые утверждения противоположного, Заказчик и Подрядчик ни в коем случае не должны нести друг перед другом ответственность за любые косвенные убытки, обусловленные или связанные с исполнением Договора. Под косвенными убытками понимаются непрямые убытки, расходы и (или) потери продукции, потери продукта, утрата эксплуатационных качеств, упущенная прибыль, предполагаемые доходы, потерю времени бурения, и/или добычи/ производственных мощностей.   Несмотря на вышеприведенные положения, утрата или причинение ущерба оборудованию Подрядчика или Субподрядчика во время работ в скважине, а также в то время, когда оно находилось по соответствующему подписанному Сторонами Акту приема – передачи (согласно Приложению №9) или в соответствии с иным другим документом, подтверждающим передачу оборудования Подрядчика или его Субподрядчика любому члену Группы Заказчика в распоряжении, на хранении или под контролем Заказчика и (или) Группы Заказчика, за исключением потерь или ущерба, возникших по Грубой небрежности Подрядчика, группы Подрядчика или Субподрядчика, должны возмещаться за счет страхования оборудования, предусмотренного Подрядиком самостоятельно в рамках выполнения Услуг по Договору.  Несмотря на вышеприведенные положения, утрата или причинение ущерба Оборудованию Подрядчика или Субподрядчика во время крановых работ Заказчика, за исключением потерь или ущерба, возникших по Грубой небрежности Подрядчика или Субподрядчика должны возмещаться (оплачиваться) Заказчиком на основании фактических расходов на ремонт, либо по стоимости оборудования, указанного в Договоре если оно не подлежит ремонту. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику поврежденное Оборудование, или потерянное Оборудование впоследствии извлеченное, не открывая и не осматривая такое Оборудование.   * + 1. Невзирая на любые утверждения противоположного, содержащиеся в данном Договоре, но с учетом положений Пунктов 18.1 (а),(b); 18.2 (а),(b); 18.3; и первого абзаца Пункта 18.5, Заказчик обязуется нести ответственность самостоятельно, за убытки, расходы и затраты (включая судебные издержки), а также возмещать Подрядчику все расходы и суммы, понесенные и/или выплаченные Подрядчиком в связи с исполнением Подрядчиком законных требований иных лиц, возникающие из пунктов, указанных ниже:  1. любым повреждением или потерей скважины, ствола, обсадной колонны, коллектора или продуктивного пласта и любым другим наземным, подземным или подводным повреждением или потерей а также затрат на перебуривание скважины;   (b) использованием радиоактивного материала (включая любое загрязнение или заражение и связанную с ними очистку);  (c) любым выбросом, пожаром, взрывом, образованием грифонов или иной неконтролируемой потерей или притоком нефти, газа, воды или скважинного флюида, а также всех затрат, связанных с такими событиями;  (d) удалением обломков и стоимость восстановления контроля над любой некаптированной (неконтролируемой) скважиной;  (e) любым загрязнением или заражением (включая их очистку), возникшим в результате высачивания флюида на поверхность, выброса, пожара, взрыва, образования грифонов или иной неконтролируемой потерей или притоком нефти, газа, воды или скважинного флюида.  d) утраты, повреждения имущества третьих лиц (в том числе нефте- и/или газодобывающих сооружений или нефте- и/или газотрубопроводов, либо любых находящихся в радиусе 500 метров от сооружений или буровых установок), причинения вреда жизни и/или здоровью третьих лиц в результате любого из перечисленных в п.п. 18.5.1.(а) – 18.5.1.(e) событий.   * + 1. Обязанности Заказчика в отношении ответственности и гарантии возмещения по подпункту 18.5.1. не распространяются на тот случай, когда события описанные выше в настоящем подпункте Договора, явились результатом или следствием умышленного проступка или Грубой небрежности Подрядчика или Группы Подрядчика. Заказчик обязуется исключительно за свой счет и на свой страх и риск осуществлять хранение, транспортировку и утилизацию любых отработанных или использованных химреагентов и прочих опасных отходов (далее совокупно именуемых "опасные отходы"), получившихся в результате или свойственные для выполняемой операции. Подрядчик не несет ответственности за хранение, транспортировку и утилизацию таких опасных отходов. Расходы и ответственность за транспортировку и утилизацию таких опасных отходов ложатся на Заказчика. Заказчик обязуется нести ответственность, а также полностью освобождать от ответственности и гарантирует возмещение Подрядчику в отношении любой ответственности, возлагаемой на Подрядчика по закону, по правилам или иным образом, возникающей в результате неспособности Заказчика осуществить надлежащим образом транспортировку и/или утилизацию таких опасных отходов.     2. Невзирая на иные положения Договора, в связи с непредсказуемым характером изменяющихся условий на скважине и необходимостью для Подрядчика полагаться на факты и вспомогательные службы, предоставляемые Заказчиком, Прочей Группой Подрядчика и третьими лицами, Подрядчик не в состоянии гарантировать:   (i) что Услуги, оборудование и материалы Подрядчика будут эффективны в условиях, предоставленных Заказчиком; (ii) достижение намеченных целей или результатов, для которых были проданы и/или использовались Услуги, материалы и оборудование.  При этом Подрядчик гарантирует, что Услуги будут проводиться в соответствии с согласованной Программой выполнения Услуг.   * 1. В случае если какое-либо положение об освобождении от ответственности, использованное Подрядчиком по данному Договору, будет признано ограниченным либо не действительным в соответствии с законодательством Республики Казахстан по решению, суда или иного уполномоченного государственного органа, Стороны настоящим подтверждают, что такие положения должны читаться и пониматься как обязательства Подрядчика по предоставлению компенсации группе Заказчика за все иски, убытки, ущерб, издержки (включая судебные издержки) по любым вопросам, попадающим под освобождение от ответственности по данному Договору, включая, помимо прочего, положения Пунктов 9.1, 12.7, 16.7 и 17.6 Договора.   2. В случае если какое-либо положение об освобождении от ответственности, использованное Заказчиком по данному Договору, будет признано ограниченным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Стороны настоящим подтверждают, что такие положения должны читаться и пониматься как обязательства Заказчика по предоставлению компенсации группе Подрядчика за все иски, убытки, ущерб, издержки (включая судебные издержки) по любым вопросам, попадающим под освобождение от ответственности по данному Договору, включая, помимо прочего, положения Пункта 18.2.   3. В случае нарушения Подрядчиком любых условий настоящего Договора, допущения ошибок, недоработок, повлекших по этой причине не запланированные производственные операции Группы заказчика или Группы Подрядчика и (или) простой Буровой установки, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф исходя из суточной ставки аренды Буровой установки Заказчиком, соразмерно времени простоя по вине Подрядчика.   4. В случае просрочки Подрядчиком предоставления страховых полисов подтверждающих осуществление Подрядчиком необходимого страхования по настоящему Договору, Заказчик вправе прекратить какую бы то ни было оплату по Договору при этом Подрядчик не вправе предъявить требования по оплате каких бы то ни было штрафов, пени и т.д. в связи с такой не оплатой. Подрядчик по первому требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 0,1 % от Общей стоимости Договора за каждый просроченный вид страхования указанный в Договоре.   5. В случае несвоевременной уплаты Подрядчиком штрафных санкций, Заказчик оставляет за собой право прекратить дальнейшую оплату до оплаты Подрядчиком штрафных санкций, при этом такие действия не будут считаться просрочкой оплаты Заказчиком.   Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить в части или полностью обязательства по договору в том числе по оплате, в случае не выполнения Подрядчиком своих обязательств предусмотренных настоящим Договором.   * 1. Общий размер ответственности Подрядчика, понесенной в связи с урегулированием любых законных требований связанных с ущербом и убытками причиненных Заказчику в процессе оказания Услуг по настоящему Договору, возмещаемые Подрядчиком Заказчику кроме покрываемого страховкой, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.     **СТАТЬЯ 19. ТРЕБОВАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ**   * 1. Подрядчик обеспечивает страхование всех рисков и ответственности, требуемое в соответствии с Законодательством РК и условиями настоящего Договора и обеспечивает его полную силу в течение всего срока исполнения Договорных обязательств (или иного периода в соответствии с обоснованными указаниями Подрядчика), а так же предоставить копии страховых сертификатов Заказчику с обеспечением в них в качестве дополнительно застрахованных лиц Заказчика и Недропользователя (за исключением обязательных видов страхования, предусмотренных законодательством РК), в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора. Все страховые договоры, требуемые в соответствии с положениями данной Статьи 19 (за исключением обязательных видов страхования, предусмотренных законодательством РК), должны включать положения об отказе страховщиков от любых прав на регрессные требования, включая, в частности, регрессивные права против Заказчика и Недропользователя , по данному Договору в объеме обязательств, принятых Подрядчиком по данному Договору. Где это возможно, данные договоры страхования должны включать также положение о том, что в случае их аннулирования или внесения в страховое покрытие существенных изменений Подрядчика должно передаваться уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до этого. Положения данной Статьи 19 ни в коей мере не должны ограничивать ответственность Подрядчика по Договору.   2. Страховки, требуемые в соответствии с Пунктом 19.1, должны быть следующими (в той степени, в которой они имеют отношение и применимы к Услугам, или иначе по согласованию с Заказчиком):   19.2.1. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя и компенсационное страхование работников при исполнении им трудовых обязанностей, покрывающее травмы и смертельные случаи для работников Подрядчика, занятых в предоставлении Услуг, при минимальной сумме страховки, требуемой любым применимым законодательством, включая расширенное страховое покрытие (если требуется) для работ на морских объектах, не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) месячных расчетных показателей (далее – МРП) каждый страховой случай;  19.2.2. Страхование гражданско-правовой ответственности по возможным происшествиям или ряду происшествий, покрывающее ущерб причиненный Заказчику, работу Подрядчика по Договору, включая расширенное страховое покрытие (если требуется) для работ на морских объектах, на сумму не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) МРП, применяемое в случае любого единичного происшествия и без ограничений по суммарному числу происшествий;  19.2.3. Страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами в размере не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) МРП или в большем размере согласно требованиям применимой юрисдикции за любой единичный случай (без ограничений по суммарному числу случаев) причинения ущерба имуществу и причинения травм или смерти; 19.2.4. Любые другие виды страхования на любую сумму в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  19.2.4. Подрядчик обязан застраховать Оборудование задействованное при оказании Услуг по настоящему Договору, в целях получения за счет такого страхования компенсации в случае его утраты и/или повреждения.  **СТАТЬЯ 20. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ**   * 1. Если иное не оговорено в рамках данного Договора, Заказчик оставляет за собой право в любое время приостановить оказание Услуг или расторгнуть в одностороннем порядке Договор как до Даты начала оказания Услуг, так и во время оказания, направив Подрядчику письменное Уведомление за 10 (десять) дней до даты приостановления / расторжения. Подрядчик имеет право на получение выплат в сумме Услуг, завершенных или находящихся в процессе оказания согласно подписанным Заказам-нарядам на дату такого приостановления или расторжения, и возмещение документально подтвержденных фактических расходов, понесенных Подрядчиком.   2. В случае расторжения в соответствии с положениями данной статьи Подрядчик не освобождается от каких-либо текущих обязательств или ответственности по Договору или в соответствии с законодательством.   3. Если Заказчик не оплачивает счет, в полном Объеме, в течение 10 (десяти) рабочих дней после числа истечения срока как предусмотрено условиями данного Договора, то Стороны, по требованию Подрядчика, проведут встречу в удобное время. На такой встрече Заказчик уведомляет Подрядчика о предпринимаемых мерах по оплате. Если по итогам проведенной встречи Заказчик продолжает не оплачивать Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты встречи Подрядчика и Заказчика, то Подрядчик имеет право приостановить оказание Услуги до тех пор, пока оплата не будет произведена, или отказаться от исполнения Договора или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление Заказчику не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора или отказа от исполнения Договора. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, изложенным в настоящем Пункте 20.3; Заказчик обязуется полностью оплатить принятые Услуги, предоставленные до расторжения Договора либо даты, указанной в уведомлении о расторжении (в зависимости от более ранней даты).   **СТАТЬЯ 21.ПРАВО НА АУДИТ**   * 1. Заказчик оставляет за собой право в любое время в течение 2 (двух) лет после завершения Услуг проводить аудит и делать копии любых книг, контрольных материалов и прочей документации Подрядчика и любого Субподрядчика или агента, имеющих отношение к исполнению Договора, при этом Подрядчик должен сохранять и обязать своих Субподрядчиков сохранять такие книги, контрольные материалы и документы и представить их по требованию Заказчика.   **СТАТЬЯ 22.ФОРС-МАЖОР**   * 1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее выполнение было невозможно из-за форс-мажорных обстоятельств (форс-мажор) и явилось следствием возникновения данных обстоятельств. Форс-мажор означает любые действия или события, которые считаются непредвиденными, непреодолимыми и выходящими за рамки контроля Стороны, ссылающейся на них, и которые лишают данную Сторону возможности полностью или частично исполнять свои обязательства по Договору. При условии полного соответствия таким критериям, к форс-мажору относятся стихийные бедствия (такие как эпидемии, приливные волны, удары молнии, землетрясения, ураганы), беспорядки или военные действия (с объявлением войны и без такового), мятежи (кроме подобных действий среди работников Подрядчика и (или) Субподрядчика), гражданские или военные волнения, национальные, региональные и профессиональные забастовки (кроме забастовок, локаута и иных профессиональных споров и действий, предпринимаемых, инициируемых работниками Подрядчика и (или) его субподрядчиков или проходящих с их участием), а также действия любого государственного органа, которые напрямую влияют на исполнение Услуг.   2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорного обстоятельства и для которой исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным в соответствии с Пунктом 22.1 настоящего Договора, должна в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, известить другую Сторону относительно возможных начала возникновения и сроках окончания обстоятельств непреодолимой силы. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности. Если Сторона не уведомит о наступлении вышеуказанных обстоятельств в оговоренные сроки, то она не вправе указывать форс-мажор в качестве основания для освобождения от ответственности по Договору.   3. В случае форс-мажора цена Договора изменению не подлежит, возобновление оказания Услуг осуществляется без какой бы то ни было оплаты или дополнительной оплаты за время действия обстоятельств форс – мажора.   4. Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства продлятся в течение более чем 30 (тридцать) календарных дней, то Стороны проведут переговоры относительно дальнейшего исполнения обязательств Сторон по Договору. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более чем 60 (шестьдесят) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем внесудебном порядке (при условии предварительного уведомления за 10 календарных дней) и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения другой Стороной возможного ущерба, за исключением оплаты за фактически оказанные Услуги.   **СТАТЬЯ 23. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО**   * 1. Действительность, применение, интерпретация и исполнение Договора должны регулироваться исключительно в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   2. Вся корреспонденция, документация, счета и обсуждения по Договору должны составляться на казахском или русском и (или) английском языках по согласованию с Заказчиком.   3. Настоящий Договор составлен на казахском, русском и (или) английском языках по согласованию с Заказчиком. В случае возникновения каких-либо споров по настоящему Договору, русская версия является официальным языком Договора и будет определять толкование, значение и смысл настоящего Договора.   **СТАТЬЯ 24. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**   * 1. Подрядчик обязан получить все лицензии, допуски и разрешения (разрешение на эмиссии в окружающую среду, разрешение на спецводопользование и т.п.), требуемые в Республике Казахстан или любой другой стране для исполнения Договора, при этом все такие лицензии и иные разрешения должны быть получены своевременно, кроме тех, которые в законном порядке могут быть получены только Заказчиком. При этом по письменной просьбе Подрядчика Заказчик оказывает содействие Подрядчику в своевременном и оперативном получении всех разрешений, согласований и/или лицензий, необходимых для оказания Услуг.   2. Подрядчик должен соблюдать и обеспечить соблюдение Группой Подрядчика (в соответствии с определением в Статье 18) и персоналом Подрядчика всех законов, действующих на территории, где оказываются Услуги, а также правил и нормативно-правовых актов центральных и местных органов власти Республики Казахстан на данной территории, которая применима к исполнению настоящего Договора, и любых положений и условий всех разрешений, лицензий и концессий, полученных в связи с оказанием Услуг, при условии, что Подрядчик не несет ответственности за любые нарушения положений и условий разрешений, лицензий и концессий, которые находятся у Заказчика, которые не были известны Подрядчику и о существовании которых Подрядчик не мог иметь обоснованные допущения.   3. Подрядчик должен оградить и освободить группу Заказчика (в соответствии с определением в Статье 18) от ответственности по любым искам, требованиям, решениям суда, ответственности по закону, Договору или деликту, а также расходов (включая судебные издержки), связанных с любыми нарушениями Подрядчиком своих обязательств, оговоренных в Статье 24.1 выше.   4. Подрядчик соглашается с тем, что Заказчик может периодически запрашивать, а Подрядчик должен предоставлять письменные подтверждения того, что Подрядчик соблюдает все требования применимого законодательства, оговоренные в данном Договоре. Любое нарушение положений Статьи 24, определяемое рассматривается как существенное нарушение условий данного Договора.   5. Подрядчик будет применять данные ограничения к любой стороне, у которой осуществляются закупки или поставки товаров или услуг для данного Договора, включая обязательство по применению таких условий (в том числе данного положения) к любым Субподрядчикам и их соответствующим поставщикам и субподрядчикам.   **СТАТЬЯ 25. НАЕМ И ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УСЛУГ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА**   * 1. Подрядчик при найме работников обязан отдавать предпочтение гражданам Республики Казахстан при условии, что они имеют знания, квалификацию и опыт, необходимые для оказания Услуг.   2. В сроки и в форме, требуемые Заказчиком, Подрядчик должен предоставить Заказчику отчет с указанием численности сотрудников, нанятых Подрядчиком (и каждым его Субподрядчиком) напрямую и на условиях прикомандирования для оказания Услуг, и численности таких работников или прикомандированных лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан (в каждом случае с указанием количества профессиональных и иных должностей). Данный отчет также должен содержать сведения о численности граждан Республики Казахстан, нанятых или прикомандированных Подрядчиком (и каждым его Субподрядчиком) для работы за пределами Республики Казахстан в других отраслях, кроме добычи нефти.   3. Заказчик может дать Подрядчику указания немедленно отстранить от оказания Услуг, которое по мнению Заказчика (Заказчик должен предоставить Подрядчику объяснение фактов или обстоятельств, на основании которых он имеет такое мнение):   i. некомпетентным или недобросовестным образом исполняет свои обязанности;  ii. участвует в мероприятиях, которые противоречат или не отвечают интересам Заказчика или  iii. не выполняет меры безопасности Подрядчика или Заказчика, описанные в Статье 10 «Управление охраной здоровья, труда и окружающей среды».   * 1. Любые такие лица должны быть немедленно отстранены от оказания Услуг. Любое лицо, отстраненное на основании любой из вышеперечисленных причин, не может быть вновь задействовано в оказании Услуг и (или) предоставлении любых других Услуг по поручению Заказчика без предварительного разрешения Заказчика.   2. Подрядчик должен предоставить Заказчику адекватную замену для таких отстраненных сотрудников в течение 24 (двадцати четырех) часов или более длительного времени, согласованного с Заказчиком.   **СТАТЬЯ 26. ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН**   * 1. С учетом положений Пункта 26.2, Стороны заявляют, что никакие положения Договора не должны толковаться как создающие какие-либо льготы или права, которые могут быть затребованы в принудительном порядке какой-либо третьей стороной, и что права всех третьих сторон, определяемые законодательством, в той мере, в какой это разрешено законодательством, исключены из Договора.   2. С учетом остальных положений Договора, положения следующих статей могут быть исполнены в принудительном порядке по требованию третьей стороны в той мере, в какой третьей стороне предоставлены права на это данными статьями:   + Статья 8 «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ»;   + Статья 18 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»;   + Статья 19 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ».   1. Несмотря на положения Пункта2, Договор может быть аннулирован, исправлен или изменен Сторонами Договора без предварительного уведомления или согласия любых третьих сторон, даже если в результате этого права данных третьих сторон на исполнение в принудительном порядке условий настоящего Договора могут быть изменены или аннулированы.   2. Права любых третьих сторон в соответствии с положениями Пункта 2 могут быть реализованы с учетом следующих оговорок:   a) о любых претензиях или использовании любых условий Договора в качестве основания любой третьей стороной в отношении какой-либо Стороны данная третья сторона должна уведомить в письменной форме каждую из Сторон немедленно после того, как такой третьей стороне становится известно о событии, которое может послужить причиной подачи такой претензии, при этом данное уведомление должно содержать, как минимум, следующую информацию:   1. сведения о событии, послужившем причиной для подачи претензии; 2. права, на которых основывается Третья сторона в соответствии с Договором;   b) положения Статей 23 и 27 должны применяться в отношении любых претензий Третьих Сторон.   * 1. Третьи стороны не имеют права на переуступку каких-либо льгот или прав, которыми они наделены в соответствии с настоящим Договором.   **СТАТЬЯ 27. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**   * 1. Действительность, толкование и исполнение Договора регулируются законодательством Республики Казахстан   2. В случае возникновения споров по Договору, Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.   3. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, то все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в судах Республики Казахстан.   Во всех остальных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   * 1. В случае возникновения споров по Договору, Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.   2. Во время обсуждения любого вопроса или вопросов Подрядчик должен продолжать исполнять Договор, при этом как Подрядчик, так и Заказчик должны соблюдать положения Договора.   **СТАТЬЯ 28. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ ПОДРЯДЧИКОМ**   * 1. В отношении Подрядчика принимается, что до вступления в Договор им была получена основная необходимая информация, достаточная для начала и касающаяся оказываемых Услуг, рабочей площадки, доступа и транспортировки на нее, требований местного законодательства, местных условий и оснащения, а также любых других соответствующих вопросов любого рода. Заказчик не несет ответственность за любые неточности или недостаточность имеющейся у Подрядчика информации, за исключением случаев, когда такая информация была предоставлена Подрядчику Заказчиком в письменной форме.   **СТАТЬЯ 29. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ**   * 1. Подрядчик должен предварительно получить у Заказчика разрешение на раскрытие посредством пресс-релизов или каким-либо иным другим способом неопределенному кругу лиц, любой третьей стороне любых сведений, касающихся Услуг, за исключением случаев, когда это требуется для информирования поставщиков Подрядчика и в порядке, предусмотренном настоящим Договором с соблюдением условий конфиденциальности.   РАЗДЕЛ III. **ОБЪЕМ УСЛУГ** **СТАТЬЯ 30. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**   * 1. Цель настоящего Договора состоит в предоставлении Подрядчиком по требованию Заказчика (путем выдачи Заказ-наряда, согласно форме Приложение №6 к Договору) Услуги, требования к которым описаны в Приложении №2 к Договору.   2. Персонал Подрядчика должен быть компетентным и должен иметь необходимый уровень квалификации для оказания всех аспектов Услуг.   **СТАТЬЯ 31. ЗАТРЕБОВАНИЕ УСЛУГ**   * 1. Затребование Услуг Заказчиком производится путем заполнения формы Заказ-наряда (Приложение №6 к Договору), в которой указываются требуемые Услуги, место и степень срочности, подписание Заказчиком такого Заказ – наряда является основанием для начала оказания Услуг. Заказчик должен направить Заказ-наряд не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до Даты начала Услуг.   2. Какие-либо гарантии, как подразумеваемые, так и прямые, относительно количества Заказ-нарядов, которые Подрядчику потребуется выполнить в рамках данного Договора, не могут быть предоставлены. В связи с этим какой-либо определенной цены Договора не существует, и выплаты за оказанные Услуги должны производиться на основании расценок, указанных в Приложении №3 к Договору не более сумм предусмотренной бюджетом Заказчика за фактический объем.   3. Подрядчик должен обеспечить, чтобы в течение всего времени, когда персонал задействован в работах по данному Договору, было одно ответственное лицо, назначенное представителем Подрядчика и (или) его заместителем, способное принимать и отдавать указания от имени Подрядчика.   **СТАТЬЯ 32. РЕСУРСЫ**, **ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ**   * 1. Подрядчик должен предоставить оборудование и персонал в соответствии с требованиями Договора, если иное не согласовано с Заказчиком.   2. Если Подрядчик считает, что для оказания Услуг требуется другое оборудование, он должен обратиться к Заказчика. Если Заказчик сочтет необходимым использование такого Оборудования для оказания Услуг, он должен потребовать от Подрядчика принять все необходимые меры для своевременной доставки такого Оборудования на судно или на береговую рабочую площадку (в зависимости от того, что применимо).   3. Подрядчик должен немедленно заменить любых лиц из числа своего персонала, которые, по мнению Заказчика, являются некомпетентными или отказываются соблюдать требования правил и норм Заказчика. Такая замена должна быть произведена в максимально сжатые сроки без каких-либо затрат со стороны Заказчика в соответствии с положениями Раздела II «Общие условия Договора» Договора.   4. Подрядчик должен иметь все необходимые сертификаты, лицензии и другие регулирующие документы, разрешающие Подрядчику оказывать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.   РАЗДЕЛ IV. **ТАБЛИЦА ЦЕН И ТАРИФОВ** При условии удовлетворительного оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором Заказчик производит оплату Подрядчику согласно цен и тарифов как оговорено в Приложении №3 к Договору «Таблица цен и тарифов». Расценки и ставки, указанные в данном Приложении, считаются включающими все затраты Подрядчика на оказание Услуг в соответствии с требованиями Договора, и от Заказчика не требуется каких-либо других выплат помимо указанных сумм.  **СТАТЬЯ 33. ЦЕНА ДОГОВОРА**   * 1. Все ставки и расценки являются фиксированными и твердыми в течение всего срока действия Договора, и не подлежат пересмотру, повышению и какой-либо корректировке, но не более 12 (двенадцати) месяцев с даты, указанной в преамбуле настоящего Договора.   2. Если не оговорено иное, ставки и расценки считаются полностью охватывающими все расходы любого рода, которые несет Подрядчик в ходе оказания Услуг.   3. Никакие местные торговые обычаи и любые иные подобные вещи не могут иметь приоритет над положениями данного Раздела IV и Приложения №3 «Таблица цен и тарифов» к Договору. Предполагается, что Подрядчик учел в своих расценках и ставках обеспечение соответствия с любыми местными соглашениями, касающимися размеров денежного содержания, условий найма и других вопросов, и ознакомился со всеми вопросами трудовых отношений.   4. Заказчик не принимает каких-либо претензий, связанных с изменениями в составе или стоимости оборудования и любых других позиций, входящих в сферу ответственности Подрядчика в соответствии с положениями Договора. В частности, не принимаются какие-либо претензии Подрядчика по компенсации дополнительных расходов в связи с неправильным пониманием любых вопросов, влияющих на оказание Услуг.   5. В обязанности Подрядчика входит правильное составление всей таможенной документации, а также покрытие всех своих расходов и расходов своих агентов, связанных с задержками по вине таможенных и налоговых органов. Уплата всех таможенных пошлин и акцизов, применяемых в отношении Оборудования, ввозимого или вывозимого из любой страны, входит исключительно в сферу ответственности Подрядчика.   **СТАТЬЯ 34. ТАРИФЫ**   * 1. Тарифы основаны на графике работы 24 (двадцать четыре) часа в день, семь дней в неделю. Работа по субботам, воскресеньям и в праздничные дни оплачивается по обычным ставкам.   2. Указанные тарифы являются компенсацией для каждого работника из числа персонала Подрядчика, занятого в оказании Услуг на любой рабочей площадке, а также оплату за оказание всех остальных обязательств и ответственности Подрядчика по данному Договору.   3. Выплаты Подрядчику должны производиться Заказчиком в строгом соответствии с положениями данного Раздела IV Договора и Приложения №3 к Договору. Какие-либо другие выплаты Подрядчику, кроме тех, которые могут причитаться ему в связи с внесением изменений в Договор в соответствии с положениями Раздела II «Общие условия Договора» Договора, не производятся.   **СТАТЬЯ 35. ВЕДОМОСТЬ ЦЕН**  Если Договором не оговорено иное, валютой Договора является тенге Республики Казахстан.  РАЗДЕЛ V.  **СТАТЬЯ 36. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА**   * 1. ЗАПРЕТ НА АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ НЕЗАКОННЫЕ ИЛИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ СВОБОДНОМУ ОБРАЩЕНИЮ ВЕЩЕСТВА      1. Понятие «вещество», используемое в настоящем Приложении, подразумевает алкоголь, вещества, не подлежащие свободному обращению, незаконные наркотические вещества, лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, и любые другие вдыхаемые, вводимые парентерально, принимаемые во внутрь или вводимые в организм другими путями вещества, которые оказывают действие на настроение, сознание, координацию, реакцию, действия или суждения человека.      2. Подрядчик обязуется запретить потребление, использование, производство, распределение, владение, распространение, продвижение, снабжение, покупку, продажу, транспортировку, сокрытие, передачу или подобные действия на территории Заказчика в отношении (а) веществ, не подлежащих свободному обращению, незаконных наркотических веществ или инвентаря, предназначенного для употребления наркотиков; (b) алкоголя.      3. Понятие «территория Заказчика», используемое в настоящем Приложении, имеет широкий смысл и включает, но не ограничивается, следующее: земельные участки, собственность, здания, буровые установки, строения, сооружения, судна, самолеты, вертолеты, легковой и грузовой автотранспорт и другие транспортные средства, находящиеся в собственности или арендуемые Компанией или любыми из ее филиалов, подрядными организациями или их субподрядными организациями, которые выполняют работу по заданию Заказчика (например: место проведения сейсмических работ).      4. Подрядная организация обязуется запретить сотрудникам, оказывающие Услуги по заданию Заказчика и/или на территории компании, использование, производство, владение, транспортировку, покупку, продажу, хранение или подобные действия, связанные с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами или другим орудием. Понятие «орудие», используемое в настоящем Приложении, означает любой предмет, предназначенный, изготовленный или имеющий первичную функцию орудия, включая спортивное оружие.      5. Подрядная организация обязуется запретить сотрудникам выносить продукты питания, средства обеспечения, инструменты или другую собственность Заказчика или частную собственность других лиц без разрешения, уполномоченного представителя Заказчика или владельца собственности на вывоз с рабочей территории Заказчика.   2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Подрядчика.      1. Исключительно Подрядчик несет ответственность за установление, поддержание и наблюдение над оказанием сотрудниками, находящихся или оказывающих Услуги на территории Заказчика, условий в отношении запрещенных веществ. В том случае, если Подрядчик намеревается выполнять настоящие условия другими средствами помимо обследования на содержание веществ в крови, то необходимо сообщить об этом Заказчика. Подрядчик может быть привлечен Заказчиком, с предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, к участию в Программе или ассоциации по обследованию на предмет употребления наркотических средств, которой он должен оставаться активным участником. Заказчик имеет право отстранять сотрудников Подрядчика от выполнения работ и запрещать их нахождение на территории Заказчика в том случае, если Подрядчик не может обеспечить оказание условий запрета на вещества, требуемых Заказчиком.      2. Подрядчик ответственен за обеспечение осведомленности сотрудников, находящихся на территории Заказчика или оказывающих Услуги для Заказчика, о существовании требований Заказчика относительно запрещенных веществ и прав Заказчика, указанных в настоящем Положении. Раздела V «Запрещенные вещества» Договора. Подрядчик должен запрещать сотрудникам приступать к работе или находится на рабочем месте, оказывая Услуги для Заказчика, под действием любого вещества, которое любым способом может оказать отрицательное влияние на оказание их должностных обязанностей или способность оказать Услуги. Подрядчик должен дать инструкции сотрудникам и подрядным организациям, предоставить информацию об употребляемых медикаментах, требующих или не требующих рецепта, которые могут отрицательно повлиять на оказание Услуги или возможности оказывать Услуги безопасным способом.      3. Подрядчик обязуется уведомить сотрудников, что их прибытие и нахождение на территории Заказчика обуславливается провидением досмотра, компанией, ее сотрудниками и официальными сотрудниками правоохранительных органов следующего: личный досмотр, досмотр автотранспорта, личных шкафчиков, столов и т.д. и других личных вещей. Досмотры будут проводиться по усмотрению Заказчика с возможным привлечением специально обученных собак. Досмотр может проводиться в целях обнаружения веществ и предметов, используемых для употребления веществ, но, не ограничиваясь только указанными предметами. В том случае, если сотрудник Подрядчика отказывается от досмотра, то он будет сопровожден за пределы территории Заказчика и отстранен от дальнейшего оказания Услуг.      4. Подрядчик принимает или содействует в принятии мер в целях соблюдения требований законов о веществах и связанных с ними вопросов.      5. Подрядчик обеспечивает прохождение персонала Подрядчика и субподрядчика необходимого обследования, обучения, инструктажа и прочих обязательных действий, требуемых действующим законодательством по отношению к оказываемым Услугам.      6. В том случае, если сотрудники Подрядчика оказывают Услуги, не отвечающую требованиям, указанных в Пункте 36.2 Договора и Услуги оказываются на территории Заказчика, Заказчик имеет право потребовать у Подрядчика разработать или внедрить Программу о запрете веществ или адаптировать существующую Программу, для соблюдения минимальных требований Заказчика (предоставляется Заказчиком), включая, но не ограничивая, следующее: обследование на предмет употребление наркотиков перед наймом на работу, при наличии прецедента, после происшествия и периодически.   (a) Подрядчик обеспечит свободный доступ на территорию Подрядчика Заказчику или его уполномоченным представителям в целях аудита существующих записей, подтверждающие наличие Программы о запрете веществ и ее соответствие требованиям, указанных в настоящем Разделе V «Запрещенные вещества» Договора.  (b) Заказчик имеет право запросить, а Подрядчик, в свою очередь, предоставит документацию, дополнительно к записям, указанных выше, о соблюдении требований настоящего Раздела V «Запрещенные вещества» Договора.   * 1. ПРАВА Заказчика      1. Заказчик имеет право передать вещества или предметы, связанные с веществами, найденные на территории Заказчика, уполномоченным правоохранительным органам.      2. Заказчик имеет право препятствовать нахождению на территории Заказчика и отстранять от оказания Услуг любого сотрудника Подрядчика и Субподрядчика, вовлеченного в действия с неразрешенными, запрещенными, противозаконными веществами.      3. Если компания уведомляет Подрядчика, то Заказчик имеет основания полагать, что сотрудники Подрядчика или Субподрядчика нарушили правила настоящего Раздела V «Запрещенные вещества» Договора. Заказчик имеет право требовать у Подрядчика отстранения нарушителей с территории Заказчика и от оказываемых Услуг. Ни один из отстраненных сотрудников Подрядчика или Субподрядчика не будут допущены на территорию Заказчика или к оказанию Услугам, до тех пор, пока отстраненный сотрудник не пройдет медицинское обследование, результаты которого удовлетворят Заказчика или будут представлены доказательства того, что действия сотрудника Подрядчика или Субподрядчика не нарушили требования настоящего Раздела V «Запрещенные вещества» Договора.      4. Заказчик оставляет за собой право время от времени пересматривать настоящее Раздела V «Запрещенные вещества» Договора. Любые изменения при пересмотре настоящего Раздела V «Запрещенные вещества» Договора имеют силу через 30 (тридцать) дней после даты уведомления Заказчиком Подрядчика о пересмотре. Подрядчик будет нести ответственность за уведомление сотрудников Подрядчика и Субподрядчика, который пересмотрит свою Программу для приведения ее в соответствие с пересмотренными требованиями Заказчика. Время от времени, Подрядчик должен также пересматривать свою собственную программу, независимо от уведомлений Заказчика, чтобы обеспечить постоянное соответствие с правилами и законодательством Республики Казахстан.      5. В том случае, если Подрядчик не соблюдает требования настоящего Разделе V «Запрещенные вещества» Договора, такое нарушение считается значительным или существенным нарушением договора.   РАЗДЕЛ VI.  **СТАТЬЯ 37. МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В УСЛУГАХ.**  37.1. Подрядчик, обязан представить Заказчику сведения по доле местное содержания в Услугах, рассчитанные согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года №87 (далее- Методика);  37.2. Обязательство по доле местного содержания Подрядчик в Услугах составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_);  37.3. Подрядчик обязан вместе с счет-фактурой и актом оказанных услуг представлять отчетность по местному содержания в Услугах с приведенным расчетом по формуле согласно Методике. В случае не предоставления отчетности по местному содержанию Заказчик в праве отказаться от подписания акта и производства оплаты, при этом такой отказ не влечет ответственности Заказчика предусмотренной в Законодательством и настоящим договором;  37.4. Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств по доле местного содержания, несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости настоящего договора, но не более 15% от общей стоимости настоящего договора;  37.5. Заказчик вправе проводить проверку предоставленных Подрядчиком сведений путем направления запросов как непосредственно Подрядчику, так и в любые организации и учреждения, а также путем проведения выездных аудитов в офис Подрядчика;  37.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и от лица Недропользователя требовать возмещения убытков в случае предоставления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания в оказываемых Услугах. При этом настоящий договор, в части дальнейшего выполнения договорных обязательств, будет считаться прекращенным с момента получения Подрядчиком письменного уведомления, в части взаиморасчетов по обязательствам, выполненным на момент получения уведомления, настоящий договор будет действовать до завершения взаиморасчетов;  37.7. За неисполнение принятых обязательств по местному содержанию Заказчик имеет право без каких-либо санкций, штрафов, со стороны Подрядчика, расторгнуть настоящий договор, предупредив Подрядчика за 3 (три) календарных дня, оплатив фактический объем услуг;  37.8. При выполнении обязательств по настоящему договору, Подрядчик должен обеспечить равные условия и оплаты труда для Казахстанского персонала по отношению к привлеченным иностранным работникам, включая Казахстанский персонал, занятый на субподрядных работах за равный опыт, квалификацию, должность, задания и обязанности. |  |
|  |  |  |
| **РАЗДЕЛ VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**  **ЗАКАЗЧИК**  ТОО «Жамбыл Петролеум»  Республика Казахстан, 060005, г.Атырау  ул. Махамбета Утемисулы 132 а  РНН 150100267426  БИН 090340002825  ИИК KZ886010141000150021  в АО «Народный Банк Казахстана»,  г. Атырау  БИК HSBKKZKX  КБе 17  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.**  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года  **ПОДРЯДЧИК**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** |  | **VII БӨЛІМ. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ЖӘНЕ БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ**  **ТАПСЫРЫСШЫ**  «Жамбыл Петролеум» ЖШС  Қазақстан Республикасы, 060005, Атырау қ.  Махамбет Өтемісұлы 132 а  СТН 150100267426  БСН 090340002825  Атырау қ. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да,  ЖСК KZ886010141000150021,  БСК HSBKKZKX  КБе 17  **Бас директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т.Елеусінов**  2018 жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **МЕРДІГЕР:**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2018 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

### Приложение 1

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Заказчика** | **Наименование**  **закупаемых Услуг** | **Краткая характеристика Услуг** | **Ед.**  **изм** | **Кол.**  **(не менее)** | **Сроки**  **выполнения** | **Место поставки**  **Услуг** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТОО «Жамбыл Петролеум» | Услуги станции газового каротажа | Мобилизация на скважину ZT-2.  ГТИ и газовый каротаж.  Составление ежедневных и еженедельных отчетов.  Демобилизация со скважины ZT-2.  Передача окончательного отчета по скважине ZT-2. | Услуги | 1 | Июля - октябрь 2018 г. | Оценочная скважина №ZT-2 на участке Жамбыл в северо-западной части казахстанского сектора Каспийского моря |

**«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»**

**Генеральный директор**

**ТОО «Жамбыл Петролеум»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### Приложение 2

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Услуг станции газового каротажа.**

|  |
| --- |
| **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ОБЗОР**  Площадь проектируемых Услуг - контрактная территория Жамбыл расположена в западной части Атырауской области Республики Казахстан в непосредственной близости от морской и сухопутной границы с Российской Федерацией. |

*Таблица 1*

|  |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения проекта: | 2018 г |
| Начало строительства скважины № ZT-2 | 1 июля 2018 г |
| Начало мобилизации станции ГТИ и инсталяции палубного оборудования. | с 20 июня 2018 года |
| Координаты месторасположения скважины | **будут переданы после завершения всех работ по позиционированию ПБУ** |
| Глубина моря в районе бурения: | 3,5 ~ 4,5 метра |
| Проектная глубина скважины ZT-2 | ~ 1800 метров |
| Вид скважин (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая): | Вертикальная |
| Тип устьевого оборудования | UH1 35 МПа. (FMC) |
| Конструкция скважин: | 762 мм x 339.7 мм x 244.4 мм x 177.8 мм |
| Максимальная проектная плотность бурового раствора: | 1260 кг/м3 |
| Тип бурового раствора | Буровой раствор на водной основе (БРВО) |
| Число объектов для испытания в колонне: | 4-5 объекта ZT-2 |
| Срок строительства скважины (дней) включая работы по испытанию. | 88 |
| Предполагаемая Береговая база Заказчика: | Баутино |
| Местоположение операционного офиса Заказчика: | Атырау |
| Местоположение аэропорта для мобилизации персонала : | Атырау |

**Информация о скважине ZT-2:**

*Таблица 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глубина по абсолютной отметке** | **Диаметр ствола** | **Буровой раствор на водной основе и**  **Плотность флюида** |
| **(м)** | **(мм)** | **(кг/м3.)** |
| 100 | - | 1060-1080 |
| 690 | 406.4 | 1210 -1230 |
| 1200 | 311.9 | 1240- 1260 |
| 1800 | 215.9 | 1240- 1260 |

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Глубина по абсолютной отметке** | **Диаметр ствола** | **Диаметр обсадной колонны** | **Пласт** | **Параметры труб** | | |
| **(м)** | **(мм)** | **(мм)** | **(Глубина установки обсадной колонны)** | **Вес (кг/м)** | **Марка** | **Соединение** |
| 100 | - | 762 | четвертичные отложения | 461.5 | X-65/  X-56 | XLC-S | |
| 690 | 406.4 | 339,7 | нижний мел | 101.195 | N-80 | BTC | |
| 1200 | 311.15 | 244,5 | Верхнеюрские отложения | 69.94 | L-80 | Премиальное | |
| 1800 | 215.9 | 177,8 | Пермо-Триас | 43.15 | L-80 | Премиальное | |

*Таблица 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стратиграфическое подразделение** | **Интервал отбора, (м)** | | **Частота отбора шлама** |
| **керна** | **шлама** |
| Четвертичный, палеоген, верхнемеловые | **Скв. ZT-2- 150 метров** | ZT-2: 0-700 м | Через каждые 5-10 метр проходки |
| Нижнемеловые, верхнеюрские, среднеюрские, пермотриасовые | ZT-2: 700-1800м | Через каждые 2-5 метр проходки.  1 метр в случае обнаружения углеводородосодержащих толщ |

1. **Станция ГТИ**

### 1. Услуги и оборудование газового каротажа и ГТИ – Общие требования.

* 1. Подрядчик предоставляет услуги газового каротажа, указанные в настоящем документе, в том числе руководство работами буровой установке, поддержку и инженерно-техническое обеспечение, офисный и полевой персонал, оборудование, инструменты, запчасти, расходные материалы и пр., необходимые для удовлетворительного осуществления Услуг на протяжении работ по разведочному бурению, выполняемых Заказчиком **в ориентировочный период бурения 88 дней** на участке «Жамбыл» не включая мобилизацию и демобилизацию оборудования. Мобилизация станции и инсталяция оборудования (пуско-наладка) планируется с 20 июня 2018 года.
  2. Подрядчик применяет измерительные приборы и оборудование последнего поколения, пригодные для буровых и каротажных работ в скважинах Заказчика. Все инструменты и оборудование должны отвечать требованиям применимых технических условий и стандартов качества согласно Индивидуальным техническим проектам на строительство оценочной скважины ZT-2 на участке «Жамбыл» Заказчика.

Подрядчик предоставляет полностью обученный и квалифицированный персонал для осуществления услуг согласно Объему работ для услуг газового каротажа и ГТИ. Количество персонала определяется в соответствии с производственной необходимостью по взаимному согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.

Для выполенения Услуг Заказчиком планируется привлечь следующий персонал:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Специализация Персонала** \* | **Требуемое количество для выполнения Услуг \*\*** | **Предложение Подрядчика к требованиям пункта 1.2.** |
| 1 | Инженер по газовому каротажу | 2 |  |
| 2 | Инженер по анализу данных | 2 |  |

\* -Персонал должен быть обучен проводить все требуемые расчеты в рамках выполнения Услуг.

\*\*- максимальное количество за вахту. При выполнении работ количество будет регулироватся Заказчиком в зависимости от наличия мест на ПБУ и производственной необходимости.

* 1. Производственные услуги, предоставляемые на буровой установке, включают в себя, не ограничиваясь:

a) Персонал Подрядчика осуществляет постоянный мониторинг параметров бурения и бурового раствора на протяжении всех буровых, спуско-подъемных операций и операций по управлению скважиной.

b) Персонал Подрядчика выполняет отбор геологических проб с регулярным интервалом и предоставляет детальный анализ и описание выбуренной породы, а также оказывает содействие геологу и инженеру на буровой установке в вопросах контроля и оптимизации буровых операций, оценки пластового давления и параметров пласта, своевременно применяя полный спектр программного обеспечения и компьютерного оборудования, находящегося на месте проведения работ.

c) Подрядчик предоставляет дополнительный персонал, требуемый для обслуживания оборудования на уровне промышленных стандартов, а также по требованию Заказчика предоставляет перед оказанием Услуг резюме каждого Работника из состава предоставляемого Персонала.

d) Подрядчик предоставляет Заказчику подробный окончательный отчет по скважине по завершении буровых работ.

**1.4** Подрядчик осуществляет поддержку программного обеспечения для газового каротажа и ГТИ в офисе Заказчика по мере необходимости.

**1.5** Подрядчик осуществляет следующие стандартные мероприятия по оценке параметров пласта на буровой установке:

1. Постоянный мониторинг общего содержания газа, H2S и CO2, включая подробную хроматографию и анализ значительных проявлений газа.
2. Детальный анализ выбуренной породы: описание состава выбуренной породы, визуальная оценка пористости, определение содержания углеводородов и флуоресцентный анализ, и обязательная стратиграфическая привязка состава выбуренной породы. Отбор и обработка геологических проб с применением интервалов и методов, соответствующих требованиям Заказчика предусмотренных при строительстве скважины по проектной конструкции и по ставкам, указанным в Таблице Ставок.
3. Замеры и регистрация плотности рыхлых пород/сланцевых глин.
4. Геологическая оценка всех данных, собранных и обработанных каротажной станцией.
5. Корреляция состава выбуренной породы, газовый анализ и оценка содержания углеводородов согласно справочным материалам, предоставляемым Заказчиком.
6. Подготовка ежедневных, еженедельных и окончательных отчетов о выполнении газового каротажа по требованию Заказчика. Основная каротажная диаграмма должна быть подготовлена в формате согласованным между Подрядчиком и Заказчиком, или указанном в разделе настоящего документа, излагающем требования к подготовке отчетов. Обязательным условием явлется предоставление диаграмм по времени (в хроноглическом порядке проведенных операции) и пересчитанным/скорректированным за глубину.
7. Персонал осуществляет отбор и обработку проб выбуренной породы в соответствии с процедурами согласно таблице Технико-технологических мероприятии, предусмотренных при строительстве скважины по проектной конструкции, а также их упаковку для транспортировки с буровой установки в лабораторию.
8. Подготовка обновляемых сводок параметров бурения, содержащих диаграммы исходных данных скорости бурения, скорректированную D-экспоненту, величины содержания газа в буровом растворе, и плотность сланцевых глин в формате согласованным между Подрядчиком и Заказчиком.
9. Подготовка обновляемых сводок параметров температуры с использованием температурных параметров бурового раствора в формате согласованным между Подрядчиком и Заказчиком.
10. Отбор и анализ проб извлекаемого флюида/газа по требованию.
11. Подготовка сводок анализа давления на основании интерпретации вышеуказанных параметров, с указанием расчетного пластового давления, усредненной плотности в циркуляционной системе, градиента горного давления, и расчетного градиента давления гидроразрыва в формате согласованным между Подрядчиком и Заказчиком.
12. Расчеты пластового давления на основании диаграмм электрокаротажа при его выполнении.
13. Предоставление Заказчика рекомендаций на основании анализа данных с использованием технических компьютерных программ.
14. Предоставление ежедневных или еженедельных отчетов о выполняемых буровых работах по требованию Заказчика.
15. Анализ карбонатного содержания породы при условии наличия на буровой площадке необходимых хим. реагентов.
16. Может потребоваться измерение сланцевого фактора.
17. Услуги по мониторингу порового давления с момента забуривания каждой скважины до достижения проектной глубины секции ствола диаметром 215,9 мм (8 ½”) приблизительно до глубины 1800 м, по инструменту.
    1. Подрядчик предоставляет минимальный объем услуг, напр. контроль давления, работа с буровым раствором и т.д. при испытании в обсаженной скважине и испытании пласта (DST).
    2. Отчет о завершении скважины предоставляется Заказчику и партнерам в течение периода времени, указанного Заказчиком, по завершении работ на скважине.

Подрядчик предоставляет услуги оценки цифровых данных бурения и вывода данных в виде отчета.

Все данные газового каротажа должны быть представлены в формате, утвержденном Заказчиком. Все данные газового каротажа в твердых копиях или на электронных носителях предоставляются в формате Заказчика (LIS, LAS, ASCII, собственный формат) по требованию Заказчика.

* 1. Подрядчик предоставляет информацию по мероприятиям, включающим в себя, не ограничиваясь:

a) Мониторинг данных буровых операций, телеметрического каротажа во время бурения (LWD/MWD), каротажа на кабеле (Wireline), испытания скважины (DST) в режиме реального времени, в том числе запись всех данных и требуемых параметров на магнитную ленту или диск, передаваемых во владение Заказчика.

* 1. Подготовка компьютерных распечаток и диаграмм зарегистрированных исходных и обработанных данных средствами стандартного программного обеспечения.
  2. Занесение основных параметров работы буровой установки (вес бурового инструмента с долотом, скорость бурения, обороты, крутящий момент, давление насоса, вес бурового раствора на входе и выходе, температура выкидной линии, сопротивляемость бурового раствора, и содержание газа в буровом растворе. Стоимость оборудования к пункту 1.10 должна быть предусмотрена в ставке Установке Газового каротажа.

Для проведения данных замеров Заказчику требуется следующее оборудование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание оборудования установки газового каротажа** | **Требуемое минимальное кол-во** | **Предложение Подрядчика в соответствии с требованиями пункта 1.10:** |
| 1 | Резервный офисный компьютер | 1 |  |
| 2 | Жесткий диск для резервных копий | 4 |  |
| 3 | Датчик положения крюка | 2 |  |
| 4 | Датчик веса на крюке (не зависимый от датчика буровой) | 2 |  |
| 5 | Датчик скорости вращения бурильной колонны (ротора и верхнего привода (Топ Драйва) | 1 |  |
| 6 | Датчик вращающего момента на столе ротора (Стол ротора и верхний привод) | 2 |  |
| 7 | Датчик давления на стояке | 1 |  |
| 8 | Датчик давления в обсадных трубах | 1 |  |
| 9 | Датчик хода плунжера насоса и сумматоры. (Также требуется соединитель насоса высокого давления.) | 3 |  |
| 10 | Датчик расхода бур. раствора, лопастного типа | 1 |  |
| 11 | Датчик удельного веса бурового раствора на входе и на выходе | 2 |  |
| 12 | Датчик температуры бурового раствора на входе и на выходе | 2 |  |
| 13 | Датчик уровня в емкости (независимо от глубины емкости)  - все активные емкости, баки мешалки, доливочные емкости т.д. ) | 8 |  |
| 14 | Сумматор/ Датчик объема раствора в резервуаре. | 8 |  |
| 15 | Датчик измерения фактора pH в буровом растворе | 2 |  |
| 16 | Датчик обнаружения взрывоопасных газов (CH4) | 1 |  |
| 17 | Датчик давления на линии глушения | 1 |  |
| 18 | Датчик глубины/датчик скорости проходки | 1 |  |
| 19 | Датчик давления на штуцере | 1 |  |
| 20 | Датчик скорости в колонне/индикатор положения  блока | 1 |  |

* 1. Подготовка сводных диаграмм исходных данных скорректированной D-экспоненты, скорости бурения, плотности сланцевых глин, разности температур и сопротивляемости бурового раствора, сопротивляемости на выходе, содержания газа в буровом растворе в формате согласованным между Подрядчиком и Заказчиком.
  2. Подготовка сводки анализа данных бурения на основании интерпретации вышеуказанных параметров, с указанием расчетного пластового давления, усредненной плотности в циркуляционной системе, и расчетного градиента давления гидроразрыва в формате согласованным между Подрядчиком и Заказчиком.
  3. Подготовка ежедневных отчетов о существующих условиях бурения по требованию руководителя буровых работ Заказчика. Показатели, требуемые Заказчиком, предоставляются на основании расчетов, выполненных в базовом программном обеспечении, или на основании величин, определенных инженером. Требуется наличие программ для расчета D-экспоненты, гидравлических параметров раствора, градиента давления гидроразрыва и расчетного пластового давления. Дополнительные расчеты стоимости эксплуатации бурового долота предоставляются по требованию. Требуется наличие программ мониторинга обсадных колонн и мониторинга глушения скважины.
  4. Подготовка еженедельных отчетов с детальным описанием буровых операций и любых условий, связанных с обнаружением аномального пластового давления.

**1.15** Подрядчик предоставляет Услуги оценки пластового давления, в том числе построение диаграммы давления в масштабе, указанном Заказчиком, содержащей следующие данные:

a) Скорректированная и откалиброванная D-экспонента;

* + 1. Плотность сланцевых глин;
    2. Общее содержание углеводородов, соединение, попутный газ поступающий в скважину при спуско-подъемных операциях;
    3. Интерпретированный состав пластовой породы;
    4. Анализ карбонатного содержания породы, с условием обязательного наличия на буровой площадке необходимых хим.реагентов;
    5. Температура выкидной линии бурового раствора на входе и на выходе, расчетное поровое давление пласта;
    6. Удельный вес бурового раствора;
    7. Минимальный и расчетный градиенты давления гидроразрыва;
    8. Данные бурения и инженерно-технические данные (механическая скорость проходки, нагрузка на долото, обороты, крутящий момент, число ходов поршня насоса, уровни в резервуаре бурового раствора определяемого при помощи 8 акустических датчиков уровня раствора в резервуаре, расход).
  1. Подрядчик сообщает стоимость работ на указанную дату на ежедневной основе или по требованию Заказчика.
  2. Подготовка комплексного на русском и английском языках окончательного отчета по скважине по завершении каждой скважины, содержащего информацию о динамике бурения скважины, интерпретации, заключения и полный пакет каротажных диаграмм, компьютерных распечаток и графиков. Следующая документация должна быть подготовлена и передана Заказчику в течение 15 дней с момента достижения полной глубины скважины.
  3. Следующие графические и текстовые материалы должны предоставляются Заказчику без всякой дополнительной оплаты:

1. Двенадцать (12) экспресс-выводов (по шесть (6) для Заказчика, (6) АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»,).

b. Отчеты и каротажные диаграммы, необходимые к предоставлению Заказчику после оказания необходимых Услуг по оценочной скважине № ZT-2 отдельно.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Описание** |
| 1 | Пакет окончательного отчета о газовом каротаже по окончанию скважины, на 2-х языках в количестве 3 экземпляров русском и 1 экземпляра на английском, которые включают:  Окончательный отчет.  Окончательная диаграмма газового каротажа по времени и по глубине (на бумажном носителе\*).  Окончательная кривая давления (на бумажном носителе\*).  Окончательная диаграмма данных бурения (на бумажном носителе\*). |

\* Окончательные каротажные диаграммы должны быть распечатаны на фальцованной бумаге.

* 1. Формат каротажных диаграмм (мастерлог, каротаж газового фактора, каротаж давления и т.д.) подлежит согласованию между Подрядчиком и Заказчиком и включает в себя, не ограничиваясь, следующие данные:

1. Процентный состав породы, описание и интерпретация
2. Скорость бурения
3. Газ в буровом растворе
4. Данные хроматографии
5. Газ в выбуренной породе
6. Интервал и описание керна
7. Параметры бурового раствора
8. Параметры бурового долота и другая родственная инженерно-техническая информация
9. Инклинометрия
10. Зарегистрированные результаты замера температур
11. Ведомость спущенных обсадных труб.

**1.20** Подрядчик предоставляет газокаротажную станцию и всё необходимое испытательное оборудование и расходные материалы без дополнительной оплаты. Кроме того, Подрядчик предоставляет один (1) полный резервный комплект испытательного оборудования используемого при выполнении Услуг и достаточный запас расходных материалов:

Требования к морской газокаротажной станции:

1. Газокаротажная станция должна соответствовать требованиям безопасности и инженерно-техническим требованиям для размещения и эксплуатации на морской установке. Кроме того, морская каротажная станция должна иметь «предбанник», то есть отдельное пространство, отделяющее «рабочее пространство» от основного входа в станцию.
2. В случаях, когда это допустимо, станция должна быть оборудована источником бесперебойного питания, обеспечивающим работу вычислительного оборудования и оборудования мониторинга данных в случае отключения электропитания буровой установки.
3. Должна быть обеспечена Система обнаружения углеводородов для использования на участке.
4. Должно быть обеспечено защитное оборудование.
5. На наружное оборудование должны быть установлены защитные ограждения, обеспечивающее искробезопасность оборудования. Конструкция и монтаж всех систем должны отвечать требованиям национальных и международных норм.
6. Система взрывозащитного наддува должна обеспечивать взрывобезопасность внутренних отделений установки путем нагнетания свежего воздуха и поддержания стабильной температуры путем использования сдвоенной системы кондиционирования. Забор воздуха для системы наддува должен производиться на безопасном удалении от участка установки вибросита. Все трубопроводы для установки предоставляются Подрядчиком.
7. Внутренние компоненты оборудования должны иметь модульную конструкцию. Отдельные стандартные панели должны располагаться в стойках, обеспечивающих фронтальный доступ для калибровки и обслуживания.
8. Станция должна быть оборудована телефонной системой или интеркомом для поддержания связи между станцией и стратегическими пунктами буровой установки.
9. Станция должна иметь отделения достаточной вместимости для хранения запчастей и расходных материалов.
10. Станция должна иметь аварийный выход на случай непредвиденных ситуаций.
11. Помимо рабочих мест для персонала Подрядчика, на станции должно быть предусмотрено достаточное рабочее пространство для представителя Заказчика и следующего оборудования:

* Пространство для микроскопа и вспомогательного оборудования Заказчика.
* Выдвижные ящики для хранения справочной документации и полученной информации.

1. Электронные датчики (сенсоры) для контроля уровня и объема бурового раствора в приемных мерниках.

* Лабораторные стулья или кресла.
* Морская станция должна быть оснашена запирающимся шкафом/ящиком для хранения химических реагентов используемых при выполнении Услуг.

|  |
| --- |
| **Предложение Подрячика в соответствии с требованиями пункта 1.20:** |
|  |

**1.21** Оборудование морской газокаротжаной станции, предоставляемое для нормальной оценки характеристик пласта при оказании Услуг, включает в себя, не ограничиваясь:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Наименование оборудования** | **Предложение Подрядчика в соответствии с требованиями пункта 1.21:** |
| 1 | Бинокулярный микроскоп с увеличением 10х 30, или эквивалент с цифровой камерой микроскопа  (Необходима цифровая камера, прикрепленная к микроскопу, для записи при необходимости масштабированных изображений каждой пробы, или проб, отобранных в перспективных пластах.  Расширение цифровой фотографии должно быть как минимум 2400 точек на дюйм, которое позволяет пользователю увеличивать фото, чтобы четко показать отдельные песчинки и структуру песчинок и их определение) |  |
| 2 | Ультрафиолетовый флуороскоп и хим. реагенты к проведению флюороскопического анализа ( не должны применятся Трихлорэтилен или ему подобный растворитель) |  |
| 3 | Оборудование для копирования документов, сканнер, принтер и канцелярские пренадлежности (Канцелярские принадлежности, несмываемые маркеры (красный, синий, черный), геотехнические диаграммы, копировальная бумага и т.д.) |  |
| 4 | Печь для сушки образцов. |  |
| 5 | Подходящее программное обеспечение для построения диаграмм каротажа |  |
| 6 | Химическое и геологическое оборудование для анализа бурового шлама. |  |
| 7 | Комплект для определения плотности сланцевых глин. |  |
| 8 | Портативный измеритель сопротивляемости пород и воды. |  |
| 9 | Монокальциметр. |  |
| 10 | Лотки для обработки проб. |  |
| 11 | Стеклянная тара, керамические подносы и химреагенты (хлористо-водородная кислота, ализарин, фенолфталеин и т.д. а также шипцы, зубцы, палетки для определения гранулометрического состава и цвета породы и т.д.) |  |
| 12 | Набор для работы с керновым материалом (ванна с воском, воск, желтый мелок, красный и черный несмываемые маркеры, пищевая пленка, пленка из фольги, лента, отвертка, молоток, зубило, гвозди и т.д. |  |
| 13 | Набор калибровочного газа (сероводород, метан, смесь газов, углеовдородов и т.д). |  |
| 14 | Термометры, измеряющие температуру до 150°C и гидрометры, способные измерить степени плотности АНИ от 10° до 60°. |  |

* 1. Оборудование газового мониторинга для анализа различных газов должно быть предоставлено в следующей комплектации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Наименование оборудования** | **Предложение Подрядчика в соответствии с требованиями пункта 1.22:** |
| 1 | Пламенно-ионизационный детектор общего содержания углеводородов, 0-100 %. Требуемое количество 1 основной и 1 запасной. |  |
| 2 | Пламенно-ионизационный газовый хроматограф для автоматического и непрерывного циклического анализа содержания углеводородов от C1 до C5 и определения ацетилена для расчета времени прохождения раствора. По одному пламенно-ионизационному детектору общего содержания газа и пламенно-ионизационный газовый резервный хроматограф. Требуемое количество 1 основной и 1 запасной. |  |
| 3 | Детектор сероводорода (0-100 ppm, полупроводниковый) с двумя сенсорами на вибросите/выкидной линии/переходном патрубке/ на буровой площадке/газокаротажной станции/напорном баке мешалок/ и одно запасное положение . |  |
| 4 | Мониторинг газоопасности и сероводорода в следующих предлагаемых пунктах:   * Линия газа, отделенного от раствора. * Палуба буровой установки. * Вибросита. * Резервуары бурового раствора. * Выводы на сигнализацию и регистратор данных. |  |
| 5 | Переносимый датчик наличия газа для сероводорода (0-100 мг/м3 и 10-10,000 мг/м3) и углекислого газа (0.0- 60%). |  |

* 1. Газодетектор смесительной установки для анализа газа в выбуренной породе. Требуемое минимальное количество 2 основной и 2 запасной.

|  |
| --- |
| **Предложение Подрячика в соответствии с требованиями пункта 1.23:** |
|  |

* 1. Автоматический дегазатор, газоуловитель постоянного объема, если есть в наличии. Требуемое минимальное количество 2 основной и 2 запасной.

|  |
| --- |
| **Предложение Подрячика в соответствии с требованиями пункта 1.24:** |
|  |

* 1. Детектор двуокиси углерода (инфракрасный) с выводом на измерительное устройство и регистратор. Предел 0-30%.Требуемое минимальное количество 1 основной и 1 запасной.

|  |
| --- |
| **Предложение Подрячика в соответствии с требованиями пункта 1.25:** |
|  |

* 1. Подрядчик предоставляет вычислительное оборудование и программное обеспечение для обеспечения непрерывного сбора и интерпретации данных пласта и буровых операций в автоматическом режиме.

|  |
| --- |
| **Предложение Подрячика в соответствии с требованиями пункта 1.26:** |
| Информация по вычислительному оборудованию:  Информация по программному обеспечению: |

* 1. Компьютерное оборудование включает в себя:

a) Локальный компьютер с цветным монитором

b) Устройства обработки сигналов и сбора данных.

c) Принтер.

d) Компьютер реального времени с цветным монитором и дублирующим дисплеем по запросу Заказчика.

e) Высокоскоростной графопостроитель.

|  |
| --- |
| **Предложение Подрячика в соответствии с требованиями пункта 1.27:** |
|  |

* 1. Устройства вывода:

Шесть (6) подходящих устройств для отображения непрерывно фиксируемых данных по верхнему/нижнему пределу, в графическом и числовом формате на 1 устройстве контролируемый по глубине, на 5 устройствах контролируемых по времени.

|  |
| --- |
| **Предложение Подрячика в соответствии с требованиями пункта 1.28:** |
|  |

* 1. Система мониторинга и расчетов данных бурения и пластового давления посредством сетевой компьютерной системы должна иметь возможность:

a) Полной обработки и регистрации данных в реальном времени.

b) Отображения вычисляемых и измеряемых параметров.

c) Управления графическими принтерами/дисплеями, работающими в реальном времени.

d) Отображения графических символы для быстрого определения статуса оборудования (подключения, насосы и пр.)

e) Вывода данных на печать в реальном времени.

f) Построения гистограммы для графического вывода данных.

g) Сигнализации по верхнему/нижнему пределу для всех параметров.

h) быть установлена и работать на не менее 3 удаленных мониторах (в безопасной зоне).

i) быть установлена и работать на 1 удаленном мониторе (взрывозащищенный).

* 1. Диаграммы газового каротажа и пластового давления должны быть преобразованы в соответствии с требованиями Заказчика.
  2. База данных: Все данные газового каротажа будут храниться в базе данных, и доступны для Заказчика в форматах LIS, ASCII или WITS/WITSML. Данные, полученные при выполнении других каротажных операций, такие как данные электрокаротажа или каротажа в процессе бурения должны быть доступны для импортирования в базу данных для создания композитных диаграмм в соответствии с требованиями. Все данные сохраняются и могут быть отображены в режиме выборки и выведены на печать на рабочей станции Заказчика или газокаротажной станции.
  3. Подрядчик должен предоставить данные реального времени и данные, хранимые в памяти (по хронологии и по глубинам, в установленном формате Заказчика) для всех спуско-подъемов каротажного зонда LWD/MWD. Дополнительно предоставляет следующее:

1. Подрядчик за свой счет предоставляет услуги мониторинга в режиме реального времени (включая установку необходимого программного обеспечения и/или возможность подключения к системе), включая необходимое оборудование и как минимум 5 (пять) допусков к услугам мониторинга.
2. Подрядчик должен рассылать ежедневный журнал наблюдений  без дополнительного расхода Заказчика.
3. Подрядчик ежедневно предоставляет файлы в  формате LAS (данные по интервалу 0,1 м, или иным образом, указанным Заказчиком) по всем данным.
4. Система мониторинга должна иметь возможность проводного подключения (в том числе к интернету) и быть совместима с форматами данных и форматами передачи данных Подрядной организации нанятой Заказчиком для выполнения услуг телеметрического сопровождения LWD/MWD.
   1. Данные передаваемые по системе мониторинга данных в реальном времени должны передаваться через сервера передачи данных находящиеся в пределах Республики Казахстан.

|  |
| --- |
| **Предложение Подрячика в соответствии с требованиями пункта 1.36:** |
|  |

* 1. Подрядчик должен иметь переносные средства связи для «экстренной» связи на случай отсутствия телефонной связи и связи по средствам интернет подключения.
  2. Предоставляемые в рамках выполнения Услуг Подрядчиком без дополнительной оплаты расходные материалы, согласно ниже указанного перечня:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание (на 1 скважину) |
| 1 | Матерчатые мешки (типа Hubco) |
| 2 | Полиэтиленовые мешки (типа Mini grip – вкладыш для матерчатого мешка) |
| 3 | Мешки из фольги |
| 4 | Палет |
| 5 | Контейнеры для влажных образцов шлама\*\*\* |
| 6 | Упаковочная бумага для образцов (сухие образцы) |
| 7 | Контейнеры для сухих образцов шлама |
| 8 | Контейнеры для геохимических проб |
| 9 | Пластиковые бутылки 1 л. |
| 10 | Пластиковые бутылки 5 л. |
| 11 | Контейнеры для керна – деревянные (диаметр керна 101,2-110,0 мм) |
| 12 | Контейнеры для керна – деревянные (диаметр керна 133,4 мм) |
| 13 | Пенопластовый лист 1/2» (для подкладки в деревянных контейнерах) |
| 14 | Воск/кг (типа Sebacote HDC-1/низкотемпературный) |
| 15 | Рулон алюминиевой фольги (прочная) |
| 16 | Рулон пленки для заворачивания продуктов/ пленка типа Barex (НЕ “clingfilm”) |
| 17 | Нестираемые маркеры |
| 18 | Маркировочный карандаш |
| 19 | Компактные диски для компьютера (CD) |

\*\*\* - Контейнеры для влажных образцов шлама должны быть деревянными с примерными размерами 50см x 40см x 40см. Они могут быть изготовлены внутри страны. Применение пластиковых складных контейнеров для хранения влажных образцов шлама приемлемо при согласовании с Заказчиком.

1.36. Для датчиков где используется водород необходим водородный генератор с запасной бутылкой для датчиков газа. Бутыли водородов должны находиться в надежном мешке за пределами газокаротажной станции и соответствовать стандартам ТБ.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»**  **Генеральный директор**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»** | **«Подрядчик»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.**  **«\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**  **«\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** |

**Приложение 3**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**ТАБЛИЦА ЦЕН И ТАРИФОВ**

**УСЛУГИ СТАНЦИИ ГАЗОВОГО КАРОТАЖА**

# СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

* 1. Расчет сумм оплаты, причитающихся Подрядчику в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с процедурами, предусмотренными в настоящем Приложении 3 «Таблица цен и тарифов» к Договору. Цены и ставки, указанные в данном Приложении, представляют собой полную компенсацию Подрядчику за оказанные Услуги и включают все расходы, связанные с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Договора, за исключением тех платежей, которые могут возникнуть в результате изменений.
  2. Цены и ставки, указанные в данном Приложении 3 «Таблица цен и тарифов» к Договору являются фиксированными и не подлежат какому-либо пересмотру или увеличению, или какой-либо корректировке. Все цены и ставки указаны без учета НДС.
  3. Все расходы и начисления, присущие или связанные с оказанием Услуг, по которым не предусматривается возможность отдельного назначения цен, считаются включенными в цены и ставки. Никакие требования или заявления об оплате дополнительных сумм не будут приниматься Заказчиком на основании невозможности или неспособности Подрядчика установить цену на вид Услуг, обозначенный в Перечне Услуг Приложения 2 к Договору.

# СТАТЬЯ 2. Договорные цены и ставки.

* 1. Если цены и ставки не указаны отдельно в данном Приложении 3 «Таблица цен и тарифов» к Договору или не указаны специально в Договоре, как исключаемые, либо не предусматриваются Заказчиком, как свободные, то цены и ставки считаются полностью включающими оплату всех Услуг и покрывают все, что необходимо для завершения Услуг эффективным образом и в соответствии с действующими правилами, положениями и процедурами законодательства или Заказчика. Цены и ставки включают, но не ограничиваются следующим:
  + управление, администрирование, инженерно-техническое обеспечение, составление смет и подготовку документации;
  + обеспечение оборудованием, трудовыми ресурсами, материалами, проведение технического надзора и приемочного контроля в соответствии со стандартами и спецификациями Заказчика, переоснащение, канаты, расходные материалы (например, канатная мазь, смазочный материал для резьбы, противокоагуляторы, моющие средства, краски, кисти, ветошь, корзины, контейнеры и буровые инструменты), топливо, смазочное масло, комплектующие;
  + уплата всех налогов, начисление любого износа, связанного с предметами материально-технического снабжения Подрядчика, в соответствии со всеми правительственными и законодательными положениями, а также всеми нормами и требованиями Операторов по технике безопасности Операторов;
  + техническое обслуживание оборудования, резервные и вспомогательные буровые инструменты, предоставление достаточного количества запасных частей для обеспечения непрерывной эксплуатации предметов материально-технического снабжения Подрядчика, временные работы;
  + подготовка и выполнение процедур, внедрение систем обеспечения и контроля

качества, систем аварийной защиты и обеспечения безопасности, как предусматривается Договором;

* + расходы по заработной плате и отпускам, расходы на телефонную и факсимильную связь, средства связи и информационные технологии, плата за агентские услуги, стоимость перевозки и транспортировки, суточные, бонусы, дополнительные выплаты, расходы на медицинское обслуживание, мелкий инструмент, прочие затраты на содержание персонала;
  + защита Услуг от ущерба, очистка и приведение в порядок территории после завершения Услуг, поддержание чистоты и порядка и постоянное содержание участка Услуг в чистом и опрятном состоянии;
  + организационные расходы, страховые платежи и удержания, связанные с требованиями Договора, все таможенные пошлины, сборы, регистрационные взносы, затраты на финансирование, накладные расходы и прибыли, связанные с предметами материально-технического снабжения Подрядчика;
  + расходы Подрядчика на мобилизацию и демобилизацию, включая транспортировку предметов материально-технического снабжения в порт погрузки или из порта погрузки Заказчика;
  + все расходы, независимо от их характера, необходимые для взаимодействия Подрядчика с Заказчиком, другими Подрядчиками, Субподрядчиками и третьими сторонами ходе оказания Услуг;
  + все административные, накладные и аналогичные расходы, связанные с подготовкой и оказанием всех распоряжений по выполнению Услуг к Договору, выпущенных в соответствии с Договором;
  + все средства индивидуальной защиты (СИЗ), необходимые персоналу Подрядчика для оказания Услуг;
  + присутствие на объектах Субподрядчиков.
  + Мобилизацию и демобилизацию персонала.

# СТАТЬЯ 3. СТАВКИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, оборудования и товаров подрядчика

# Общие положения для ставок за персонал и услуги станции газового каратажа .

3.1.1 Услуги выполняются на основе суточной ставки за оборудование, как предусмотрено в данном Приложении 3.

3.1.2 Если иное не указывается в таблицах цен ставки включают все расходные материалы, используемые в ходе оказания Услуг. Применение ставки начинается и заканчивается в сроки, подтвержденные Сторонами как полностью операционное время по каждому виду Услуг.

3.1.3 В отношении всех Услуг, оказываемых на основании Заказ-нарядов, все применимые ставки становятся действительны только в случае оформления Заказ-нарядов.

3.1.4 Ставка оплаты Мобилизации Оборудования Исполнителя, включают в себя стоимость всех затрат и расходов, понесенных Подрядчиком на мобилизацию, чтобы обеспечить поставку всего Оборудования и Товаров Подрядчика на местную базу Подрядчика, включая все затраты на разгрузку, страхование, транспортировку, установку и поставку такого Оборудования и Товаров Подрядчика в порт погрузки. А также пуск-наладку Оборудования Подрядчика на ПБУ. Все мобилизованное Оборудование и Товары Подрядчика оставшееся на местной базе Подрядчика, когда оно не находятся в пользовании, в дальнейшем стоимость мобилизации не применяется к такому Оборудованию и Товарам Подрядчика.

3.1.5 Ставка оплаты Демобилизации Оборудования и Товаров включают в себя стоимость демобилизации Оборудования и Товаров, понесенную Подрядчиком независимо от фактических затрат после завершения Услуг, чтобы осуществить демобилизацию Оборудования и Товаров Подрядчика из порта погрузки, включая все затраты на страхование, демонтаж, упаковку, транспортировку и возвращение на соответствующую основную базу, независимо от того, находится ли она в стране операций или нет. Вопреки вышесказанному, стоимость демобилизации не выплачивается Подрядчику в случае, если Подрядчик заключает с Заказчиком последующий Договор (Контракт) на выполнение всех или части либо компонента Услуг.

3.1.6 Ставки оплаты Оборудования и Товаров включают в себя все затраты, связанные с упаковкой (ящики, оберточные материалы, поддоны и пр.), затраты, связанные с ремонтом, техобслуживанием, запчастями, калибровкой, инспекцией оборудования, затраты на транспортировку и прочие затраты, связанные с доставкой материалов из пункта отправления Подрядчика в порт обеспечения, если отдельно не оговорено иное.

3.1.7 Затраты на мобилизацию и демобилизацию Оборудования и Товаров, не соответствующих требованиям настоящего Договора, относятся на счет Подрядчика. Такие затраты включают в себя любые расходы, связанные с возвратом/вывозом оборудования и материалов, а также любые расходы, понесенные в связи с транспортировкой материалов для замены.

3.1.8 Все неиспользованные, не распакованные и неповрежденные расходные материалы возвращаются Подрядчику.

3.1.9 Текущее техническое обслуживание, такое как смазка, очистка и замена изношенных деталей, осуществляется в периоды, когда Оборудование Подрядчика находится в бездействии.

3.1.10 Оборудование и Товары Подрядчика, предоставляемые для оказания Услуг, являются те, которые перечислены в Приложении 2 к настоящему Договору. Ставки, оплачиваемые за предоставление такого Оборудования и Товаров Подрядчика, полностью включают в себя все расходы, необходимые обеспечить покрытие такими ставками всех расходов Подрядчика на содержание Оборудования Подрядчика в исправном состоянии в течение периода работы на буровой рабочей площадке, а также на обеспечение необходимой степени готовности Оборудования Подрядчика, материалов и персонала Подрядчика для оказания Услуг согласно Заказ-наряда.

3.1.11 Без ущерба для прав или средств правовой защиты, которые может иметь Заказчик, в течение периода, когда обычные операции выполняются для исправления или устранения последствий халатности или некачественного оказания Услуг Подрядчика, Заказчик оплачивает ноль процентов применимых затрат на Оборудование Подрядчика.

3.1.12 Никакие ставки приостановки не оплачиваются за приостановку вследствие обстоятельств, возникших в результате нарушения со стороны Подрядчика, включая, но не ограничиваясь несоблюдением Подрядчиком требований, предусмотренных Охраной труда, окружающей среды и техники безопасности.

3.1.13 В случае временного прекращения оказания Услуг вследствие обстоятельств, определенных как Форс-мажор, затраты на Оборудование и Товары Подрядчика будут оплачиваться Заказчиком за вычетом любых сбережений, осуществленных Подрядчиком путем демобилизации Оборудования и Товаров Подрядчика по взаимному согласованию между Подрядчиком и Заказчиком, а также за вычетом любых других сбережений, осуществленных при таких обстоятельствах (включая операции для третьей стороны). Если Форс-мажорные обстоятельства длятся более тридцати (30) дней, никакие последующие платежи не будут осуществляться до тех пор, пока нормальные операции не будут возобновлены.

# Общие положения для ставок по Персоналу Подрядчика

3.2.1 Услуги выполняются на основе ставки за персонал, как предусмотрено в данном Приложении 3.

3.2.2 Транспортировка Персонала Подрядчика из порта отправления на буровую установку, питание и размещение осуществляется за счет Заказчика. Ставки оплаты мобилизации и демобилизации Персонала Группы Подрядчика включают в себя все затраты на мобилизацию и демобилизацию (в том числе транспортировку, суточные, размещение, прочие расходы) для Персонала Подрядчика от пункта выезда Подрядчика до порта отправления и обратно. Все вышеуказанные затраты относятся на счет Подрядчика и входят в соответствующую суточную ставку или иные тарифы, за исключением случаев, когда в Разделе 3 оговорено иное или специально указано Заказчиком.

3.2.3 По персоналу Подрядчика, выполняющему Услуги в море, Заказчику выставляется время за 1 (один) день только для перевахтовки персонала Подрядчика на основе «один к одному». Никакие дополнительные ставки для персонала Подрядчика не будут выставляться Заказчику в результате привлечения дополнительного персонала Подрядчика на буровой установке вследствие проведения приемо-сдаточных работ или перевахтовки.

3.2.4 По персоналу Подрядчика, выполняющему наземные Услуги и за пределами страны операций, стоимость мобилизации и/или демобилизации не подлежит оплате.

3.2.7 Для персонала Подрядчика, выполняющего Услуги в море, ставка применяется к тем дням, когда персонал Подрядчика находится на борту буровой установки и готов выполнить Услуги. Применение ставки прекращается в день выезда персонала Подрядчика с буровой установки.

3.2.8 Для персонала Подрядчика, выполняющего наземные Услуги, ставка применяется к тем дням, когда персонал Подрядчика выполняет Услуги, и применение ставки прекращается по распоряжению Заказчика.

3.2.9 Перевахтовка персонала Подрядчика осуществляется следующим образом:

| **Персонал** | **Требования к перевахтовке** |
| --- | --- |
| Персонал Подрядчика, проживающий за пределами страны операций | Смена такого персонала осуществляется после максимального периода непрерывной работы, не превышающего двадцати восьми (28) дней, если Заказчиком не согласовано иначе. |
| Персонал Подрядчика, проживающий в стране операций | Смена такого персонала осуществляется после максимального периода непрерывной работы, не превышающего двадцати восьми (28) дней, если Заказчиком не согласовано иначе. |

3.2.10 Смена персонала Подрядчика на более короткой основе, осуществляется только в случаях заболевания, требующего медицинской эвакуации, в исключительных обстоятельствах или в случае, когда период Услуг меньше, чем указанные сроки.

3.2.11 По возможности Подрядчик обеспечивает полноценный отдых персонала Подрядчика перед командированием. Представитель Заказчика имеет право не допустить персонал Подрядчика к началу Услуг по Договору, если, по его мнению, такой персонал недостаточно отдохнул.

3.2.12 По требованию Подрядчик направляет Заказчику политику вахтовых работ, сведения о количестве персонала, об отдыхе и т.д., относящиеся к персоналу Подрядчика, предоставляемого по условиям Договора.

3.2.13 Вопреки вышесказанному, Подрядчик остается ответственным за обеспечение соблюдения статьи «выполнение Услуг» в отношении персонала Подрядчика, необходимого для оказания Услуг на постоянной и непрерывной основе, и Подрядчик составляет график перевахтовки персонала Подрядчика.

## РАСЧЕТ СТАВОК УСЛУГ СТАНЦИИ ГТИ

## 4.1 Перечень тарифных ставок: Персонал проекта

4.1.1 Подрядчик предоставляет Персонал проекта на оценочную скважину ZT-2 отдельно согласно следующим СУТОЧНЫМ ставкам:

| № | Должность | Ед.измерения | Ставка за единицу, в тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер по газовому каротажу | чел.день |  |
| 2 | Инженер по анализу данных | чел.день |  |

* + \*Для обеспечения безопасного и наиболее эффективного выполнения работ необходимо использование не более 2-х Инженеров по газовому каротажу (88 дней строительства скважины по проекту) и не более 2-х Инженеров по анализу данных (88 дней строительства скважины по проекту). В любом случае количество человек для оказания Услуг не должно превышать - 4 человек за вахту (длительностью 28 дней).

## 4.2. Оборудование и Услуги

4.2.1 Подрядчик предоставляет Оборудование на оценочную скважину №ZT-2 отдельно согласно следующим суточным ставкам:

| № | Описание | Единицы измерения | **Цена услуги, в тенге** | **Процент от общей стомости (для тендера)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мобилизация всего оборудования Подрядчика  на скважину ZТ-2, включая Пуск-наладка всего оборудования Подрядчика на ПБУ, указанного Заказчиком | услуга |  | 10% |
| 2 | Демобилизация для всего оборудования Подрядчика со скважины ZT-2 | услуга- |  | 5% |
| 3 | Установка газового каротажа\* | -услуга в день (суточная ставка) |  | **75%** |
| 4 | Подготовка и сдача окончательного отчета | услуга |  | 10% |

\*В установку газового каротажа входит все оборудование указанное в Приложении №2 Техническая спецификация, включая расходные материалы.

Примечание: В установку газового каротажа входит все оборудование указанное в Приложении №2 Техническая спецификация.

Калибровка детекторов газа должна производиться за счет Подрядчика.

## 4.3. Прочие условия тарификации

4.3.1 Ставки указанные в статье 4.1 и 4.2, остаются действительными и являются фиксированными в течение срока действия Договора и не подлежат какому-либо пересмотру или увеличению, или какой-либо корректировке.

4.3.2 Перечень компенсации Персоналу Подрядчика, не указанного в Разделе 4.1.1, но требуемого для оказания Услуг, может быть дополнен при условии соответствующего Заказ-наряда Заказчика и утверждения согласно положениям настоящего Договора либо подписания дополнительного соглашения.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»**  **Генеральный директор**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»** | **«Подрядчик»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.**  **«\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Форма) Приложение 4**  **к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Счет-фактура № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.2018 г.** | | | | | | | | | | | **(1)** | | |  | | | | | | | | | | | (1а) | | | **Поставщик:** | | | | | | | | | | | **(2)** | | | РНН и адрес поставщика: | | | | | | | | | | | (2а) | | | Расчетный счет поставщика: | | | | | | | | | | | (2б) | | | Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: | | | | | | | | | | |  | | | Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): | | | | | | | | | | | (3) | | | Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет | | | | | | | | | | | (4) | | | Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): | | | | | | | | | | |  | | | *государство, регион, область, город, район* | | | | | | | | | | |  | | | Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: | | | | | | | | | | | (5) | | | Способ отправления: | | | | | | | | | | | (6) | | | Товарно-транспортная накладная: | | | | | | | | | | | (7) | | | Грузоотправитель: | | | | | | | | | | | (8) | | | *(РНН, наименование и адрес)* | | | | | | | | | | |  | | | **Грузополучатель:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбыл Петролеум» от имени и по поручению АО НК «КазМунайГаз» по Соглашению о совместной деятельности от 14 мая 2008 года | | | | | | | | | | | (9) | | | *(РНН, наименование и адрес)* | | | | | | | | | | |  | | | БИН, РНН и адрес грузополучателя: РНН 150 100 267 426, БИН 090340002825, г. Атырау, ул. Махамбета Утемисова 132 А | | | | | | | | | | | (9а) | | | Расчетный счет грузополучателя:KZ886010141000150021, в банке АОФ АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX | | | | | | | | | | | (9б) | | | **Покупатель/Участник Соглашения о совместной деятельности от 14 мая 2008 года: Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»** | | | | | | | | | | | **(10)** | | | БИН, РНН и адрес покупателя: РНН 620 100 210 025, БИН 020240000555, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 19 | | | | | | | | | | | (10а) | | | Расчетный счет покупателя: KZ356010111000002033, в банке АРФ АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX | | | | | | | | | | | (10б) | | | № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. Изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | | Всего стоимость реализации | Акциз | | | | | Ставка (%) | | Сумма | Ставка (%) | | Сумма | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | | *11* | | | 1 |  |  |  |  |  | 12% | |  |  |  | |  | | | **Всего по счету-фактуре:** | | | | | 0,00 |  | |  | 0,00 |  | |  | | | Доля участия | Включая |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | | 100% | АО НК “КазМунайГаз” |  |  |  |  | 12% | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | | **Руководитель** | | | | | | | **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)** | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | **(Ф.И.О., подпись)** | | | | | | | (Ф.И.О., подпись) | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### (Форма) Приложение 5

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

Приложение 50

к [приказу](jl:31318730.0%20) Министра финансов

Республики Казахстан от

20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИИН/БИН |
| **Заказчик ТОО «Жамбыл Петролеум»**, выступающий от имени и по поручению АО «Национальная компания «КазМунайГаз» по Соглашению № 411 о привлечении оператора по Контракту № 2609 от 21.04.2008 года, на проведение Разведки углеводородного сырья по участку "Жамбыл", расположенному в Каспийском море между Министерством Энергетики и АО НК «КазМунайГаз».  в лице Заместителя генерального директора по геологии г-на Досмухамбетов И.Д., действующего на основании Доверенности № 87 от 25 декабря 2016 г.  Республика Казахстан, 060005, г.Атырау, ул.Махамбета Утемисулы 132а |  | 090 340 002 825 |
| Тел. (8 7122) 25 12 03 |  |  |
| Исполнитель/Поставщик/Подрядчик ***(выбрать в соответствии с договором)*** ***полное наименование***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***,  адрес, данные о средствах связи) |  | ***заполнить*** |
|  |  |

Договор (контракт) ***(Наименование договора)*** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)\*** | |  |  | | --- | --- | | Номер  документа | Дата  составления | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)\*\* | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)\*\*\* | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
| количество | цена за единицу с НДС, тенге | Стоимость с НДС, тенге |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | х |  |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страниц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сдал** (Исполнитель)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  *должность подпись расшифровка подписи* | **Принял** (Заказчик) (Заказчик) Заместитель генерального директора по геологии\_\_\_\_\_\_\_\_/Досмухамбетов И.Д.  *должность подпись расшифровка подписи*  действующий на основании Доверенности № 87 от 25 декабря 2016 года | |
|  |  |
| М.П. | М.П. |

\*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

\*\*Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

\*\*\*Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»**  **Генеральный директор** | **ПОДРЯДЧИК** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

### (ФОРМА) Приложение 6

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

# **ЗАКАЗ-НАРЯД**

ТОО «Жамбыл Петролеум»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРМА ЗАКАЗ-НАРЯДА | | | | Номер заявки: |  | |
| Ул. Махмабета Утемисова 132а  060005, Атырау  Казахстан  Факс: +7 7122 510641  Тел.: +7 7122 25 12 03 (04, 14, 18) | | | | Номер соответствующей заявки на материалы (если есть): |  | |
| Номер Договора: |  | |
|  | |  | |  |  | |
| От: представителя Заказчика | |  | | Каждый счет должен иметь номер и должен содержать следующие сведения: | | |
|  | |  | | Ссылочный номер Договора | | |
|  | |  | | Название Договора | | |
|  | |  | | Ссылочный номер и дата заявки | | |
| Кому: представителю Подрядчика | |  | | Представитель Заказчика | | |
|  | |  | | Место | | |
|  | |  | | Название/номер скважины | | |
|  | |  | | Название буровой установки | | |
| Копия для: | |  | | Описание услуг | | |
|  | |  | | Дата или период оказания услуг | | |
|  | |  | | Банковские реквизиты Подрядчика для перевода платежа, включая название банка, адрес и номер счета. | | |
|  | |  | |  | | |
| Подрядчик должен выполнить Услуги, указанные в настоящей заявке в соответствии с условиями и положениями Договора: | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |
| Дата начала работ по заявке: |  | | Ориентировочная цена заявки на основании ставок по Договору: | | | KZT |
|  |  | | |  | |  |
| От имени Заказчика: | | | | От имени Подрядчика: | | |
| Подписал: | | | | Подписал: | | |
| Ф.И.О. | | | | Ф.И.О. | | |
| Должность: | | | | Должность: | | |
| Дата: | | | | Дата: | | |
| **ЗАКАЗЧИК**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»**  **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Елевсинов Х.Т.** | | | | **ПОДРЯДЧИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **ЗАКАЗЧИК**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.** | | | | **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

### (Форма) Приложение 7

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**Отчетность по местному содержанию в работах и услугах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  Договора  (m) | Стоимость  Договора  (СДj)  **KZT** | Суммарная стоимость  товаров в рамках  договора (СТj)  **KZT** | Cуммарная стоимость  договоров субподряда  в рамках договора  (ССДj)  **KZT** | Доля фонда оплаты  труда казахстанских  кадров, выполняющего  j-ый договор (Rj)  **%** | № п/п  Товара  (n) | Кол-во товаров  Закупленных  поставщиком в целях  исполнения договора | Цена товара  **KZT** | Стоимость  (Cti)  **KZT** | Доля КС согласно  Сертификата  СТ-KZ (Ki)  **%** | Сертификат СТ-KZ | | Примечание |
| Номер | Дата выдачи |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной постановлением Правительства №964от 20.09.10. по следующей формуле:

**                                              n                         m

КСр/у = 100% х [(СТi х Ki + ) (СДj – СТj – ССДj) х Rj] / S

                                               i=1                      j=1

**КСр/у** Казахстанское содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

**n** Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

**і** Порядковый номер товара

**CТi** Стоимость i-ого товара;

**Ki** Доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

**m** Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги),включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

**j** Порядковый номер договора;

**СДj** Стоимость j-oгo договора;

**CTj** Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

**CСДj** Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

**Rj** Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

**S** Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Доля казахстанского содержания (%):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

*Ф.И.О. руководителя, подпись*

**\*\*КСр/у = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*\* указывается итоговая доля казахстанского содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон*

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»**  **Генеральный директор** | **ПОДРЯДЧИК** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

### Приложение 8

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.**

**СВЕДЕНИЯ ПО ОЗТОС**

Согласно Пункту **10.18**. Статьи **10** настоящего Договора, заинтересованные в поставке товаров и/или оказании услуг потенциальные поставщики/подрядчики при подготовке конкурсных заявок в обязательном порядке предоставляют информацию в области ОЗТОС, заполняя таблицу ниже. Отсутствие или неполное предоставление запрашиваемых сведений может послужить основанием для отклонения такой заявки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ОБЩИЕ СВЕДЕНЬЯ*** | | | | |
| **Наименование организации:** | | | | |
| **Наименование конкурса:** | | | | |
| **Краткое описание работ по поставке товаров и/или оказанию услуг:** | | | | |
| **Место выполнения работ по поставке товаров и/или оказанию услуг** (указать фактическое место выполнения работ – область, город, населенный пункт, Каспийское море/район работ, буровая установка Заказчика, производственная база и т.п.):   * Каспийское море, разведочный блок Жамбыл, скважина ZT-2 | | | | |
| * **Порядок и период поставки товаров и/или оказания услуг** (кратко описываются этапы и последовательность выполнения работ по каждому этапу, а также указываются даты и продолжительность): | | | | |
| * **Организации, привлекаемые в субподряд** (указать наименование и выполняемые работы): | | | | |
| * **Государственные разрешения** (перечислить имеющиеся и требуемые разрешения для осуществления деятельности по Договору): | | | | |
| **Ответственное лицо по Договору (Ф.И.О., должность, тел., email):** | | | | |
| ***ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ*** | | | | |
| **Опасные материалы и вещества** (указать тип/вид, названия планируемых к использованию материалов и/или веществ, представляющие угрозу здоровью людей и окружающей среде): | | | | |
| * **Оборудование и сосуды под давлением** (указать тип/вид, название и назначение): | | | | |
| **Источники выработки энергии** (указать тип/вид, название марки, модель, мощность, расход топлива): | | | | |
| * **Крупногабаритное оборудование и/или механизмы** (указать тип/вид, название, производителя, массу и представить краткое описание): | | | | |
| * **Грузоподъемное оборудование** (указать тип/вид, название марки, модель, мощность, расход топлива): | | | | |
| * **Транспорт** (указать тип/вид, название марки, модель, мощность, расход топлива): | | | | |
| * **Морские суда** (указать тип, название, собственника, грузоподъемность, площадь палубы, количество и назначение грузовых емкостей, наличие оборудования для подачи сухих и жидких бестарных материалов, мощность двигателя/двигателей, расход топлива, состав экипажа, клиника, возможность стабилизации и транспортировки пострадавших, описание аварийно-спасательного оборудования): | | | | |
| * **Воздушные суда** (указать тип, название, марку, модель, грузоподъемность, количество пассажирских мест, расход топлива, возможность стабилизации и транспортировки пострадавших, описание аварийно-спасательного оборудования): | | | | |
| ***СВЕДЕНЬЯ ПО ПЕРСОНАЛУ*** | | | | |
| * **Количество привлекаемого персонала, в том числе персонала привлекаемых субподрядных организаций** (по каждому договору субподряда)**:** | | | | |
| * **Сведенья по страхованию привлекаемого персонала, в том числе персонала привлекаемых субподрядных организаций** (указываются виды страхования и дата действия договоров): | | | | |
| * **Предусмотрены ли договора с медицинскими учреждением в пределах г.Атырау и г.Актау на оказание следующих медицинских услуг – медицинский осмотр на определение пригодности по состоянию здоровья условиям труда , по оказанию срочной медицинской помощи/ госпитализации/стабилизации и размещению пострадавшего персонала в условиях стационара, лечение, проведение анализов на выявление содержания алкоголя и наркотических веществ** (указываются названия медицинских учреждений и оказываемые услуги): | | | | |
| * **Сведенья о прохождении привлекаемым персоналом курсов повышения квалификации** (указывается ключевой персонал и курсы повышения квалификации по каждой профессии/профилю, за последние 5 лет): | | | | |
| ***СВЕДЕНЬЯ ПО ОЗТОС*** | | | | |
| **Лицо ответственное за обеспечение ОЗТОС (Ф.И.О., должность, тел., email):** | | | | |
| **Законодательные требования в области ОЗТОС, применимые к деятельности по Договору** | | | | |
| (указать полное название, номер, дата, номер статьи и/или подпункта): | | (указать посредством чего будет обеспечиваться исполнение требований): | | |
|  | |  | | |
| **Документация по ОЗТОС** | | | | |
| (указать полное название, номер и дату последнего издания): | | (назначение, цели и задачи документа): | | |
|  | |  | | |
| **Должностные инструкции, предусматривающие обязанности, ответственность и полномочия в области ОЗТОС** (указать персонал, привлеченный для выполнения работ по Договору): | | | | |
| **Рабочие инструкции или инструкции по безопасному выполнению работ** (в отношении персонала и работ по Договору): | | | | |
| **План работ/мероприятий по ОЗТОС** | | | | |
| (реализованные в период с 2014-2017 гг.): | | (планируемые на 2018 год): | | |
|  | |  | | |
| ***ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ И РИСКОВ*** | | | | |
| Вид работ | Опасный фактор | Риски | | Меры обеспечивающие устранение, контроль и снижение последствий |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **«Заказчик»**  **Генеральный директор**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»** | | | **«Подрядчик»** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.**  **«\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** | |

### Форма) Приложение 9

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**АКТ**

**приема-передачи Оборудования**

**к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_ 201\_года**

г. \_\_\_\_\_\_\_ « \_\_ » \_\_\_\_ 201\_года.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны «**Подрядчик»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в\_\_\_\_\_\_ лице\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании Устава, и **«Заказчика»,** **ТОО «Жамбыл Петролеум»**, являющееся Оператором по Контракту на проведение Разведки углеводородного сырья № 2609 от 21 апреля 2008 года, на основании Соглашения о привлечении оператора №411 от 01 сентября 2016 года, между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и ТОО «Жамбыл Петролеум» (далее – СПО). в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик передает **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в количестве **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(цифрами)**

**Оборудование включает в себя следующее:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | [**Наименование**](http://blanker.ru/doc/akt-priema-peredachi-tovara) | **Кол-во** | **Цена с НДС** | **Сумма с НДС** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Итого на сумму** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»**  **Генеральный директор**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»** | **«Подрядчик»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.**  **«\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года** |

1. **ж. «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**№1 қосымша**

**КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗБЕСІ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тапсырысшы-ның атауы** | **Сатып алынатын Қызметтердің атауы** | **Қызметтердің қысқаша сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Мөлшері (кем емес)** | **Орындау мерзімдері** | **Жеткізу орны** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Жамбыл Петролеум» ЖШС | **Газ каротажы сантциясының қызметтері** | ZT-2 ұңғымасына жұмылдыру.  ГТЗ және газ каротажы.  Күнделікті және апта сайынғы есептерді жасау.  ZT-2 ұңғымасынан кері жұмылдыру.  ZT-2 ұңғымасы бойынша түпкілікті есепті тапсыру. | Қызметтер  Услуги | 1 | 2018 жылғы шілде – қазан | Каспий теңізіндегі қазақстандық сектордың солтүстік батыс бөлігіндегі Жамбыл учаскесінде орналасқан № ZT-2 бағалау ұңғымасы |

**ТАПСЫРЫСШЫ МЕРДІГЕР**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**Бас директоры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2018 ж. «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа  №2- қосымша**

### Газ каротажы станциясының қызметтері

### ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІМ

|  |
| --- |
| **АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ/ШОЛУ**  Жобаланған қызметтер ауданы – Жамбыл келісімшарттық аумағы Қазақстан Республикасы Атырау облысының батыс бөлігінде, Ресей Федерациясының теңіздегі және құрлықтағы шекарасына тікелей жақын маңда орналасқан. |

*1-кесте*

|  |  |
| --- | --- |
| Жобаны орындау мерзімі: | 2018 жыл |
| Ұңғыма салуды бастау:  № ZT-2 | 2018 жылғы шілде |
| ГТЗ бекетін жұмылдыруды және палуба жабдығын орнатуды бастау | 2018 жылғы 20 маусымнан бастап |
| Ұңғыма орналасқан жердің координаттары | **ББҚ жайғасытру жұмыстары аяқталған соң беріледі** |
| Бұрғылау аймағында теңіздің тереңдігі: | 3,5 ~ 4,5 метр |
| ZT-2 ұңғымасының жобалық тереңдігі | ~ 1800 метр |
| Ұңғыма түрі (тігінен, көлбеу-бағытталған, шоғырлы): | Тігінен |
| Сағалық жабдық түрі | UH1 35 Мпа.(FMC) |
| Ұңғыма құрылымы: | 762 мм x 339.7 мм x 244.4 мм x 177.8 мм |
| Бұрғылау ерітіндісінің максимальдық тығыздығы: | 1260 кг/м3 |
| Бұрғылау ерітіндісінің түрі | Су негізіндегі бұрғылау ерітіндісі (СНБЕ) |
| Бағанда сынауға арналған объектілер саны: | ZT-2, 4-5 объектісі |
| Ұңғыма салу мерзімі (күн), соның ішінде сынау жұмыстары: | 88 |
| Тапсырысшының көзделген Жағалаулық базасы: | Баутино |
| Тапсырысшының операциялық офисі орналасқан жер: | Атырау |
| Персоналды жұмылдыруға арналған әуежай орны | Атырау |

**ZT-2 ұңғымасы туралы ақпарат:**

*2-кесте*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Абсолюттік белгі бойынша тереңдік** | **Оқпанның диаметрі** | **Су негізіндегі бұрғылау ерітіндісі және флюид тығыздығы** |
| **(м)** | **(мм)** | **(кг/м3.)** |
| 100 | - | 1060-1080 |
| 690 | 406.4 | 1210 -1230 |
| 1200 | 311.9 | 1240- 1260 |
| 1800 | 215.9 | 1240- 1260 |

*3-кесте*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Абсолюттік белгі бойынша тереңдік** | **Оқпан-ның диа-метрі** | **Шегенделген бағанның диаметрі** | **Қойнауқат** | **Құбырлардың параметрлері** | | |
| **(м)** | **(мм)** | **(мм)** | **(Шегенделген бағанды қондыру тереңдігі)** | **Салмағы (кг/м)** | **Маркасы** | **Қосылысы** |
| 100 | - | 762 | Ширектік шөгінділер | 461.5 | X-65/  X-56 | XLC-S | |
| 690 | 406.4 | 339,7 | Төменгі бор | 101.195 | N-80 | BTC | |
| 1200 | 311.15 | 244,5 | Жоғары юра шөгінділері | 69.94 | L-80 | Премиальды | |
| 1800 | 215.9 | 177,8 | Пермо-Триас | 43.15 | L-80 | Премиальды | |

*4-кесте*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стратиграфиялық бөлімше** | **Сұрыптау аралығы, (м)** | | **Шлам сұрыптау жиілігі** |
| **керн** | **Шлам** |
| Ширек, палеоген, жоғарғы мел | **ZT-2 ұңғ- 150 м** | ZT-2: 0-700 м | Өтудің әрбір 5-10 метрі сайын |
| Төменгі мел, жоғарғы юра, орта юра, пермотриас | ZT-2: 700.-1800м | Өтудің әрбір 2-5 метрі сайын  Көмірсутекті қабат табылған жағдайда 1 метр |

1. **ГТЗ СтанцияСЫ**

### Газ каротажы және ГТЗ қызметтері мен жабдығы – Жалпы талаптар.

* 1. Жабдықты жұмылдыруды және кері жұмылдыруды қрспағанда **88 күн болжамды бұрғылау кезеңі ішінде** Тапсырысшы «Жамбыл» учаскесінде орындайтын барлау бұрғылауы бойынша жұмыстар бойынша Мердігер осы құжатта көрсетілген, Қызметтерді қанағаттарлық орындау үшін қажетті газ каротажы қызметтерін, оның ішінде бұрғылау қондырғысында жұмыстарға басшылық ету, қолдау көрсету және инженерлік-техникалық қамтамасыз ету, офистік және далалық персонал, жабдық, аспаптар, қосалқы бөлшектер, шығыс материалдары және басқаларын ұсынады. 2018 жылғы 20 маусымнан бастап станцияны жұмылдыру және жабдықты орнату (іске қосу және жөндеу) жоспарланған.
  2. Мердігер Тапсырысшының ұңғымаларына жарамды соңғы буындағы өлшеу аспаптары мен жабдығын қолданады. Барлық аспаптар мен жабдық Тапсырысшының «Жамбыл» учаскесіндегі ZT-2 бағалау ұңғымасын салуға арналған Жеке техникалық жобаларға сәйкес қолданылатын техникалық алғышарттар мен сапа стандарттарының талаптарына сай болуға тиіс.

- Мердігер газ каротажы және ГТЗ қызметтері бойынша жұмыстар көлеміне сәйкес қызметтер көрсету үшін толық оқытылған білікті мамандарды ұсынады.

Персонал саны Тапсырысшы мен Мердігер арасындағы өзара келісім бойынша өндірістік қажеттілікке сәйкес айқындалады.

Қызметтерді орындау үшін Тапсырысшы келесі персоналды тартуды жоспарлайды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Персоналдың мамандығы** \* | **Қызметтерді орындауға қажетті саны \*\*** | **1.2. тармақтың талаптарына Мердігердің ұсынысы** |
| 1 | Газ каротажы жөніндегі инженер | 2 |  |
| 2 | Деректерді талау жөніндегі инженер | 2 |  |

\* - Қызметтерді орындау шеңберінде персонал барлық талап етілетін есептеулерді жүргізуді оқып-білуі тиіс.

\*\*- ауысым үшін максималды саны. Жұмыс орындау кезінде санын ББҚ орынның қолжетімділігіне және өндірістік қажеттілікке байланысты Тапсырысшы реттейді.

* 1. Бұрғылау қондырғысында көрсетілетін өндірістік қызметтер шектеусіз мыналарды қамтиды:

a) Мердігердің персоналы барлық бұрғылау, түсіру-көтеру операциялары және ұңғымаға басшылық ету операциялары бойына бұрғылау және бұрғылау ерітіндісіне тұрақты мониторинг жүргізеді.

b) Мердігердің персоналы тұрақты аралықта геологиялық сынамалар алуды орындайды және бұрғыланған жыныстың егжей-тегжейлі талдауы мен сипаттамасын береді, сондай-ақ жұмыстар жүргізілетін жердегі бағдарламалық қамтым мен компьютерлік жабдықтың толық спектрін уақтылы қолдана отырып, бұрғылау қондырғысындағы геолог пен инженерге бұрғылау операцияларын бақылау және оңтайландыру, қойнауқаттық қысым мен қойнауқат параметрлерін бағалау мәселелерінде қолдау көрсетеді.

c) Мердігер жабдыққа өнеркәсіптік стандарттар деңгейінде қызмет көрсету үшін талап етілетін, сондай-ақ Тапсырысшының талап етуі бойынша қосымша персонал ұсынады, ұсынылатын Персонал құрамындағы әрбір Жұмысшының түйіндемесін Қызметтерді көрсету алдында ұсынады.

d) Бұрғылау жұмыстарының аяқталуына қарай Мердігер Тапсырысшыға ұңғыма бойынша егжей-тегжейлі есеп береді.

**1.4** Мердігер қажеттілігіне қарай Тапсырысшының офисінде ГТЗ және газ каротажы бойынша бағдарламалық жасақтамаға қолдау көрсетеді.

**1.5** Мердігер бұрғылау қондырғысында қойнауқат параметрлерін бағалау бойынша мынадай стандарты іс-шараларды жүзеге асырады:

1. Егжей-тегжейлі хромотографияны және газдың елеулі көріністерін қоса алғанда, құрамдағы газ, H2S және CO2-ге тұрақты мониторинг;
2. Бұрғыланған жынысқа егжей-тегжейлі талдау: бұрғыланған жыныс құрамының сипаттамасы, кеуектілікті визуальдық бағалау, бұрғыланған жыныс құрамын міндетті стратиграфиялық байланыстыру және көмірсутектердің бар-жоқтығын айқындау және флуоресценттік талдау; Тапсырысшының талаптарына сәйкес аралықтар мен әдістерді қолдана отырып, Ұңғыманы жобалық құрылым бойынша салу кезінде көзделген Мөлшерлемелер кестесінде көрсетілген мөлшерлемелер бойынша геологиялық сынамалар алу және өңдеу.
3. Кеуекті жыныстар/тақтатасты саздың тығыздығын өлшеу және тіркеу.
4. Каротаждық станция жинақтаған және өңдеген барлық деректерге геологиялық баға беру.
5. Бұрғылап алынған жынысты корреляциялау, Тапсырысшы ұсынған анықтамалық материалдарға сәйкес газды талдау және құрамдағы көмірсутектерді бағалау.
6. Тапсырысшының талабы бойынша күн сайынғы, апта сайынғы және түпкілікті есептерді дайындау. Негізгі каротаждық диаграмма Тапсырысшы мен Мердігер арасында келісілген немесе осы құжаттың есептерді дайындауға қойылатын талаптар жазылған бөлімінде көрсетілген форматта дайындалуға тиіс. Уақыт бойынша және тереңдік бойынша қайта есептелген/түзетілген диаграмма (жүргізілген операциялар хронологиялық тәртіпте) ұсыну міндетті шарт болып табылады.
7. Персонал Ұңғыманы жобалық құрылым бойынша салу кезінде көзделген техникалық-технологиялық іс-шаралар кестесіне сәйкес рәсімдер бойынша бұрғылап алынған жыныстарды іріктеп алу мен өңдеуді, сондай-ақ оларды бұрғылау қондырғысынан зертханаға тасымалдау үшін орамдауды жүзеге асырады.
8. Мердігер мен Тапсырысшы арасында келісілген форматта бұрғылау жылдамдығы бастапқы деректерінің диаграмалары, түзетілген D-экспонент, бұрғылау ерітіндісі құрамындағы газ шамалары және тақтатасты саздың тығыздығы қамтылған жаңартылатын бұрғылау параметрлері жиынтығын дайындау.
9. Мердігер мен Тапсырысшы арасында келісілген форматта бұрғылау ерітіндісінің температуралық параметрлерін пайдалана отырып жаңартылатын температура параметрлері жиынтығын дайындау.
10. Талап ету бойынша шығарылатын флюид/газ сынамаларын іріктеп алу және талдау.
11. Мердігер мен Тапсырысшы арасында келісілген форматта жоғарыда аталған параметрлер негізінде есептік қойнауқаттық қысымды, циркуляциялық жүйедегі орташа тығыздықты, тау-кен қысымы градиентін және гидроүзілу қысымының есепті градиентін көрсете отырып, жоғарыда аталған параметрлердің түсіндірмелері негізінде қысым талдауы жиынтығын дайындау;
12. Электркаротажды орындаған кезде оның диаграмасы негізінде қойнауқаттық қысым есептері;
13. Техникалық компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып деректерді талдау негізінде Тапсырысшыға ұсыныстар беру.
14. Тапсырысшының талап етуі бойынша орындалатын бұрғылау жұмыстары туралы күн сайынғы және апта сайынғы есептерді беру.
15. Бұрғылау алаңында қажетті химиялық реагенттердің болуы талабында жыныстың карбонаттық құрамын талдау.
16. Тақтатас факторын өлшеу қажет болуы мүмкін.
17. Ұңғымалардың әрқайсысын бұрғылауды бастау сәтінен бастап шамамен 1800 м тереңдікке дейін диаметрі 215,9 мм (8 ½”) оқпан секциясының жобалық тереңдігіне жеткенге дейін аспап бойынша қуыстық қысым мониторингі қызметтері.
    1. Мердігер шегенделген ұңғымада сынақ жүргізген және қойнауқатты сынау (DST) кезінде минималдық қызметтер көлемін көрсетеді, мысалға қысымды бақылау, бұрғылау ерітіндісімен жұмыс жүргізу және т.б.
    2. Ұңғыманы аяқтау туралы есеп ұңғымада жұмыстар аяқталуына қарай Тапсырысшы көрсеткен уақыт ішінде Тапсырысшы мен серіктестерге беріледі.

Мердігер бұрғылаудың цифрлық деректерін бағалау және деректерді есеп түрінде шығару қызметтерін ұсынады.

Газ каротажының барлық деректері Тапсырысшы бекіткен форматта ұсынылуға тиіс. Газ каротажының барлық деректері қатты көшірмелерде немесе электрондық тасығыштарда Тапсырысшының талап етуі бойынша Тапсырысшының форматында (LIS, LAS, ASCII, меншікті формат) ұсынылады.

* 1. Мердігер шектеусіз мынадай:

а) Бұрғылау операцияларының мониторингі, бұрғылау кезіндегі телеметрикалық каротаж, (LWD/MWD), кабельдегі каротаж (Wireline), нақты уақыт режимінде ұңғыманы сынау (DST), оның ішінде барлық деректер мен талап етілетін параметрлерді Тапсырысшының иелігіне берілетін магнитті таспаға немесе дискіге жазу іс-шараларын қамтиды.

* 1. Стандартты бағдарламалық жасақтама құралдары арқылы тіркелген бастапқы және өңделген деректердің компьютерлік басылымдары мен диаграмаларын дайындау.
  2. Бұрғылау қондырғысы жұмысының негізгі параметрерін (қашаумен бірге бұрғылау аспабының салмағы, бұрғылау жылдамдығы, айналу сәті, сорап қысымы, бұрғылау ерітіндісінің кіріс пен шығыстағы салмағы, шығару жолағының температурасы, бұрғылау ерітіндісінің қарсылығы және бұрғылау ерітіндісінің құрамындағы газ) жазу. 1.10. тармаққа жабдық Газ каротажы қондырғысының мөлшерлемесінде қамтылуы тиіс.

Аталған өлшеулерді жүргізу үшін Тапсырысшыға келесідей жабдықтар қажет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Газ каротажы қондырғысы жабдығының сипаттамасы** | **Талап етілетін саны** | **1.10 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы:** |
| 1 | Резервті кеңсе компьютері | 1 |  |
| 2 | Резервті көшірмелерге арналған қатқыл диск | 4 |  |
| 3 | Ілмек жағдайының датчигі | 2 |  |
| 4 | Ілмектегі салмақ датчигі (ББҚ датчигінен тәулсіз) | 2 |  |
| 5 | Бұрғылау бағанасының айналу жылдамдығы датчигі (ротор және үстінгі жетек (Топ драйвтың) | 1 |  |
| 6 | Ротор үстелінің айналу сәтінің датчигі (ротол үстелі немесе жоғарғы жетек) | 2 |  |
| 7 | Тікқұбырдағы қысым датчигі | 1 |  |
| 8 | Шегендеу құбырларындағы қымы датчигі | 1 |  |
| 9 | Сорғы тығынжылының жүру датчигі және сумматоры (сонымен қатар жоғарғы қысым сорғысының біріктіргіші қажет) | 3 |  |
| 10 | Бұрғылау ерітіндісінің шығынының датчигі, қалақты | 1 |  |
| 11 | Бұрғылау ерітіндісінің кіріс және шығыстағы салыстырмалы салмағының датчигі | 1 |  |
| 12 | Бұрғылау ерітіндісінің кіріс және шығыстағы температурасының датчигі | 1 |  |
| 13 | Ыдыстағы деңгей датчигі (ыдыс тереңдігінен тәуелсіз) – барлық активті ыдыстарда, араластыру бактерінде, толықтыру ыдысатрында және т.б.) | 8 |  |
| 14 | Сумматор/ Резервуардағы бұрғылау ертіндісінің көлемінін датчигі | 8 |  |
| 15 | Бұрғылау ертіндісінің pH факторын өлшейтін датчигі | 2 |  |
| 16 | Жарылуқауіпі бар газдерді (CH4) табатын датчик | 1 |  |
| 17 | Өшіру жолдындағы қысым датчигі | 1 |  |
| 18 | Тереңдік датчигі/терендік жылдамдығының датчигі | 1 |  |
| 19 | Штуцердегі қысым датчигі | 1 |  |
| 20 | Бағанадағы жылдамдық датчигі/блок орнының индикатор датчигі | 1 |  |

* 1. Мердігер мен Тапсырысшы арасында келісілген форматта түзетілген D-экспонент, бұрғылау жылдамдығы, тақтатасты саз тығыздығы, бұрғылау ерітіндісі температуралары мен қарсылығының айырмасы, шығыстағы қарсылық, бұрғылау ерітіндісінің құрамындағы газ деректерінің жиынтық диаграмасын дайындау.
  2. Мердігер мен Тапсырысшы арасында келісілген форматта жоғарыда аталған параметрлердің түсіндірмелері негізінде есептік қойнауқаттық қысымды, циркуляциялық жүйедегі орташа тығыздықты және гидроүзіліс қысымының есептік градиентін көрсете отырып, бұрғылау деректерінің талдауын дайындау.
  3. Тапсырысшының бұрғылау жұмыстары басшысының талап етуі бойынша қолданыстағы бұрғылау талаптары туралы күн сайынғы есептерді дайындау. Тапсырысшы талап ететін көрсеткіштер негізгі бағдарламалық қамтымда немесе инженер айқындаған шамалар негізінде ұсынылады. D-экспонентті, ерітіндінің гидравликалық параметрлерін, гидроүзіліс қысымының градиентін және есептік қойнауқаттық қысымды есептеуге арналған бағдарламалар болуға тиіс. Бұрғылау қашауын пайдалану құнын қосымша есептеу талап ету бойынша ұсынылады. Шегенделген бағандар мониторингі және ұңғыманы бітеу мониторингі бағдарламаларының болуы талап етіледі.
  4. Бұрғылау операцияларының және аномалиялық қойнауқаттық қысымды табуға байланысты кез келген жағдайлардың егжей-тегжейлі сипаттамасы берілген апта сайынғы есепті дайындау.
  5. Мердігер қойнауқаттық қысымды бағалау, оның ішінде Тапсырысшы көрсеткен масштабта қысым диаграмасын ұсынады. Онда мынадай деректер қамтылады:
     1. Түзетілген және калибірленген D-экспонент;
     2. Тақтатасты саздардың тығыздығы;
     3. Көмірсутектердің жалпы құрамы, қосылыс, түсіру-көтеру операциялары кезінде ұңғымаға келіп түсетін газ;
     4. Түсіндірілген қойнауқаттық жыныс құрамы;
     5. Бұрғылау алаңында міндетті түрде химиялық реагенттердің болуы талабында жыныстың карбонаттық құрамын талдау;
     6. Кіріс пен шығыста бұрғылау ерітіндісі шығу жолағының температурасы, қойнауқаттың есепті қуыстық қысымы;
     7. Бұрғылау ерітіндісінің меншікті салмағы;
     8. Гироүзіліс қысымының минималдық және есептік градиенттері;
     9. Бұрғылау деректері және инженерлік-техникалық деректер (проходканың механикалық жылдамдығы, қашаудың жүктелімі, айналымдар, айналу сәті, сорап піспегі жүрісінің саны, сұйыққоймадағы ерітінді деңгейінің 8 акустикалық бергіші арқылы айқындалатын сұйыққоймадағы бұрғылау ерітіндісінің деңгейлері).
  6. Мердігер күн сайынғы негізде немесе Тапсырысшының талап етуі бойынша көрсетілген датаға жұмыстар құнын хабарлайды.
  7. Ұңғымалардың әрқайсысы аяқталғаннан кейін ұңғыма бойынша ұңғыманы бұрғылау динамикасы туралы ақпарат, түсіндірмелер, тұжырымдамалар, каротаждық диаграмалардың, компьютерлік басылымдар мен кестелердің толық пакеті қамтылған түпкілікті кешенді есепті орыс және ағылшын тілдерінде дайындау. Келесі құжаттама Ұңғыманың толық тереңдігіне қол жеткізілген сәттен бастап 15 күн мерзімде дайындалып, Тапсырысшыға берілуге тиіс.
  8. Мынадай графикалық және мәтіндік материалдар Тапсырысшыға ешқандай қосымша төлемсіз берілуге тиіс:

1. Он екі (12) шұғыл қорытынды алты (6) пакеттен Тапсырысшыға, (6) «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-қа.
2. № ZT-2 бағалау ұңғымасы бойынша қажетті Қызметтер көрсетілген соң бөлек Тапсырысшыға ұсынылатын есептер мен каротаж диаграммалары.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Сипаттамасы** |
| 1 | Ұңғыма аяқталған соң газ каротажы бойынша түпкілікті есеп пакеті 2 тілде орыс тілінде 3 данада және ағылшын тілінде 1 данада, соның ішінде:  Түпкілікті есеп.  Уақыт және тереңдік бойынша газ каротажының соңғы диаграммасы (қағаз нұсқасы\*).  Қысымның соңғы қисық сызығы (қағаз нұсқасы\*).  Бұрғылау деректерінің соңғы дигарммасы (қағаз нұсқасы\*). |

\* Соңғы каротаж диаграммалары бүктелген қағаздарға басылып шығарылуы тиіс.

* 1. Каротаждық диаграмалар форматы (мастерлог, газ факторының каротажы, қысым каротажы және т.б.) Мердігер мен Тапсырысшы арасында келісуді талап етеді және шектеусіз мынадай деректерді қамтиды:

1. Жыныстың пайыздық құрамы, сипаттамасы мен түсіндірмесі;
2. Бұрғылау жылдамдығы;
3. Бұрғылау ерітіндісіндегі газ;
4. Хроматография деректері;
5. Бұрғылап алынған жыныстағы газ;
6. Керн аралығы мен сипаттамасы;
7. Бұрғылау ерітіндісінің параметрлері;
8. Бұрғылау қашауының параметрлері және өзге де ұқсас инженерлік-техникалық ақпарат;
9. Инклинометрия;
10. Температура өлшеудің тіркелген нәтижелері;
11. Түсірілген шегендеу құбырларының ведомості.
    1. Мердігер газкаротаждық станцияны, барлық қажетті сынақ жабдығын және шығыс материалдарды қосымша төлемсіз береді. Бұдан басқа, Мердігер Қызметтер көрсету кезінде қолданылатын сынақ жабдығының бір (1) толық резервтік жиынтығын және шығыс материалдарының жеткілікті қорын береді:

Теңіздегі газкаротаждық станцияға қойылатын талаптар:

1. Газкаротаждық станция қауіпсіздік талаптарына және теңіз қондырғысында орналастыру үшін инженерлік-техникалық талаптарға сәйкес болуға тиіс; Сонымен қатар теңіздегі каротаж станциясының жұмыс кеңістігін станцияға кіретін негізгі кіру жолынан бөліп тұратын бөлек кеңістігі болуы тиіс.
2. Рұқсат етілген жағдайларда станция бұрғылау қондырғысының электр қорегі ажыратылған жағдайда есептеу жабдығы мен деректер мониторингі жабдығының жұмысын қамтамасыз ететін үздіксіз қорек көзімен жабдықталуға тиіс.
3. Учаскеде пайдалану үшін Көмірсутектерді табу жүйесімен қамтамасыз етілуге тиіс.
4. Қорғаныш жабдығымен қамтамасыз етілуге тиіс.
5. Сыртқы жабдыққа жабдықтың ұшқынға қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қорғаныш қоршаулары орнатылуға тиіс. Барлық жүйелердің құрылымы мен қондырылуы ұлттық және халықаралық нормаларға сәйкес болуға тиіс.
6. Жарылыстан қорғауға арналған үдете үрлеу жүйесі қосарлы ауа баптау жүйесін пайдалану арқылы таза ауа тоғыту және тұрақты температураны ұстап тұру жолымен қондырғының ішкі бөлімшелерінің жарылысқауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс. Үдете үрлеу жүйесіне ауа дірілелек қондырғысы учаскесінен қауіпсіз қашықтықтан алынуға тиіс. Қондырғыға арналған барлық құбырларды Мердігер береді.
7. Жабдықтың ішкі компоненттерінің құрылымы модульдік болуға тиіс. Жекелеген стандартты панельдер калибрлеу және қызмет көрсету үшін фронтальдық қолжетімділікті қамтамасыз ететін тіреулерде орналасуға тиіс.
8. Станция мен бұрғылау қондырғысы стратегиялық пункттерінің арасында байланыс орнату үшін станция телефон жүйесімен немесе интеркоммен жабдықталуға тиіс.
9. Станцияда қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын сақтауға арналған сыйымдылығы жеткілікті бөлімшелер болуға тиіс.
10. Станцияда тосын жағдайларды қолданылатын апаттық шығу жолы болуы тиіс.
11. Станцияда Мердігердің персоналына арналған жұмыс орындарымен қатар Тапсырысшының өкілі мен мынадай жабдық:

* Микроскопқа және Тапсырысшының қосалқы жабдығына арналған кеңістік.
* Анықтамалық құжаттама мен алынған ақпаратты сақтауға арналған суырмалы жәшіктер.

1. Қабылдағыш өлшеу ыдыстарында бұрғылау ерітіндісінің деңгейі мен көлемін бақылауға арналған электрондық бергіштер (сенсорлар).

* Зертханалық орындықтар мен креслолар
* Теңіз станциясы Қызметтерді орындау кезінде қолданылатын химимялық реагенттерді сақтауға арналған жабылатын шкафпен/жәшікпен жабдықталуы тиіс.
  1. **тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы.**
  2. Қызметтерді көрсеткен кезде қойнауқат сипаттамасын қалыпты бағалау үшін ұсынылатын теңіздегі газкаротажды станцияның жабдығы мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Жабдықтың атауы** | **1.21 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы:** |
| 1 | Цифрлық камерасымен бірге 10х30 ұлғайтатын бинокулярлық микроскоп немесе оның эквиваленті (микроскопқа жалғанған цифрлік камера әр сынаманың немесе перспективті жер қыртыстарында алынған сынамалардың масштабты суретін керек кезде жазып алу үшін қажет. Цифрлі суреттің ұлгаймы пайдаланушының фото суретті ұлгайтқанда бөлек ұнтақтардың, ұнтақ құрылымдарын және оларды анықтау үшін минимум 2400 нутке дюймнен кем емес болуы қажет ) |  |
| 2 | Ультракүлгін флуороскоп және флюороскопиялық анализ үшін хим. реагенттер (трихлорэтилен немесе оған ұқсас еріткіштер қолданбауы қажет) |  |
| 3 | Құжаттарды көшірмелеуге арналған жабдық, сканер, принтер және кеңсе жабдықтары (кеңсе жабдықтары, жуылмайтын маркерлер (қызыл, көк, қара), геотехникалық диаграммалар, көшіргі қағаз және т.б.) |  |
| 4 | Үлгілерге арналған пеш |  |
| 5 | Каротаж диаграммасын құруға арналған қолайлы бағдарламалық жасақтама |  |
| 6 | Бұрғылау қойыртпағын талдауға арналған химиялық және геологиялық жабдық |  |
| 7 | Тақтатасты саздардың тығыздығын айқындауға арналған жиынтық |  |
| 8 | Портативтік қарсылық өлшегіш |  |
| 9 | Монокальциметр. |  |
| 10 | Сынама өңдеуге арналған қалақтар |  |
| 11 | Әйнек ыдыс, керамикалық поднос және химреагенттер (хлорлы-сутегі қышқылы, ализарин, фенолфталеин, және т.б. Сонымен қатар қысқаш, тістеуіш, тау жыныстарының гранулометриялық құрамын және түсін анықтауға арналған палеткалар және т.б.) |  |
| 12 | Керн материалдарымен жұмыс жасауға арналған жиын (балауыз ваннасы, балауыз, сары бор, қызыл және қара жуылмайтын маркерлер, тамақ орауға арналған қабық, жұқалтыр қабық, өлшеу таспасы, балға, кескіш, шегелер және т.б.) |  |
| 13 | Калибрлеу газының жиыны (кукірт сутегі, метан, газ қосындысы, көмірсутегі және т.б.) |  |
| 14 | 150°C-қа дейін өлшейтін термометрлер және АМИ бойынша 10° -нан 60°-қа дейнгі.тығыздық деңгейлерін өлшей алатын гидрометрлер |  |

* 1. Әр түрлі газдарды талдауға арналған газ мониторингі жабдығы мынадай жиынтықта ұсынылуға тиіс:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Жабдықтың атауы** | **1.22 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы:** |
| 1 | Көмірсутектердің жалпы құрамын анықтауға арналған плазмалық-ионизациялық детектор, 0-100 %. Қажетті саны 1 негізгі және 1 қосалқы. |  |
| 2 | C1-ден бастап C5-ке дейн көмірсутектердің құрамын форматта және үздіксіз циклдік талдауға және ерітіндінің өту уақытын есептеу үшін ацетиленді айқындауға арналған жалынды-ионизациялық детектор. Газдың жалпы құрамын анықтауға арналған жалынды-ионизациялық детектор және плазмалық-ионизациялық резервтік газ хромотографы. Қажетті саны 1 негізгі және 1 қосалқы. |  |
| 3 | Дірілелекте/шығару таспасында/ауыспалы келтеқұбырда/ бұрғылау алаңында/ газ каротаж станциясында/қысымды араластырғыштар багінде/ және бір қосымша жерге орналастыратын екі сенсоры бар күкіртсутек детекторы (0-100 ppm, жартылай өткізгіш). |  |
| 4 | Газ және күкіртсутегі қауіпсіздігіне мониторинг жүргізу мынадай болжамды пунктерде:   * ерітіндіден бөлектелген газ желісі. * бұрғылау қондырғысының палубасы. * дірілелек. * бұрғылау ерітіндісінің сұйыққоймалары. * дабылдамаға және деректер тіркегішіне шығару. |  |
| 5 | Тасылмалы газді анықтауға арналған күкіртсутегі (0-100 мг/м3 и 10-10,000 мг/м3) және көмірқышқыл газ (0.0- 60%)датчигі |  |

* 1. Бұрғылап алынған жыныстағы газды талдауға арналған араластырғыш қондырғының газдетекторы. Қажетті минималды саны 2 негізгі және 2 қосалқы.

**1. 23 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы.**

* 1. Автоматты дегазатор, егер болса, көлемі тұрақты газ ұстағыш. Қажетті минималды саны 2 негізгі және 2 қосалқы.

**1. 24 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы.**

* 1. Өлшеу құрылғысы мен тіркегішке шығарылған көміртек қос тотығының детекторы (инфрақызыл). Өлшеу шегі 0-30%. Қажетті минималды саны 1 негізгі және 1қосалқы.

**1. 25 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы.**

* 1. Мердігер қойнауқат пен бұрғылау операциялары деректерінің үздіксіз жиналуын және интерпретациялауды қамтамасыз етуге арналған есептеу жабдығын және бағдарламалық жасақтаманы ұсынады.

**1. 26 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы.**

есептеу жабдығы бойынша ақпарат:

бағдарламалық жасақтама бойынша ақпарат:

* 1. Компьютерлік жабдықта мыналар:

a) Түрлі-түсті мониторы бар жергілікті компьютер.

b) Дабылдарды өңдеу және деректер жинау құрылғысы.

c) Принтер.

d) Нақты уақыттағы түрлі-түсті мониторы және Тапсырысшының сұрауы бойынша қайталауға арналған дисплейі бар компьютер.

e) Жылдамдығы жоғары сызба салғыш қамтылады.

**1. 27 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы.**

* 1. Шығару құрылғылары:

Жоғарғы/төменгі деңгей бойынша графикалық және сандық форматта үздіксіз тіркелетін деректерді көрсетуге арналған алты (6) қолайлы құрылғы, 1 құрылғы тереңдік бойынша бақылауға, 5 құрылғы уақыт бойынша бақылауға арналған.

**1. 28 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы.**

* 1. Желілік компьютерлік жүйе арқылы бұрғылау және қойнауқаттық қысым деректері мониторингі және есептемелері жүйесінің келесідей мүмкіндіктері болуы тиіс:

a) Деректерді нақты уақыт режимінде толық өңдеу және тіркеу.

b) Есептелетін және өлшенетін параметрлерді көрсету.

c) Нақты уақытта жұмыс істейтін графикалық принтерлерді/дисплейлерді басқару.

d) Жабдық (қосылыстар, сораптар және басқалары) дәрежесін жылдам айқындауға арналған графикалық символдар.

e) Деректерді нақты уақытта басып шығару.

f) Деректерді графикалық шығаруға арналған гистограмалар құру.

g) Барлық параметрлердің төменгі/жоғарғы шекарасы бойынша дабылдама.

h) Кемінде 3 қашықтық мониторы (қауіпсіз аймақта) орнатылып, жұмыс істеуі.

i) 1 қашықтық мониторы (жарылыстан қорғалған) орнатылып, жұмыс істеуі.

* 1. Газ каротажы мен қойнауқаттық қысым диаграмалары Тапсырысшы талаптарына сәйкес түрлендірілуге тиіс.
  2. Деректер базасы: Газ каротажының барлық деректері деректер базасында сақталады және Тапсырысшы үшін LIS, ASCII немесе WITS форматтарында қолжетімді болады. Электркаротаж немесе бұрғылау барысындағы каротаж сияқты, басқа каротаждық операцияларды орындаған кезде алынған деректер талаптарға сәйкес композиттік диаграмалар құру үшін деректер базасына көшіру үшін қолжетімді болуға тиіс. Барлық деректер сақталады және Тапсырысшының жұмыс станциясында немесе газкаротаждық станцияда таңдау режимінде көрсетілуі және басып шығарылуы мүмкін.
  3. Мердігер нақты уақыт деректерін және каротаждық зондтың барлық

түсірілуі-көтерілуі бойынша жадыда сақталатын деректерді (Тапсырысшы белгілеген форматтағы хронология және теріңдік бойынша) ұсынуға тиіс. Қосымша мыналар табыс етіледі:

а) Мердігер өз есебінен қажетті жабдықты және мониторинг қызметтеріне кемінде бес рұқсаттарды қоса алғанда, нақты уақыт режимінде мониторинг қызметтерін (соныі ішнде қажетті бағдарламалық жасақтаманы орнату және/немесе жүйеге қосылу мүмкіндігі) ұсынады.

b) Мердігер Тапсырысшың қосымша шығыстарынсыз күн сайынғы бақылау журналын

таратуға тиіс.

Мердігер күн сайын барлық деректер бойынша LAS форматында (0,1 м аралық

бойынша деректер немесе Тапсырысшы көрсеткен өзге де түрде) файлдар ұсынады.

с) Мониторинг жүйесінің желілік қосылу (соның ішінде интернетке) мүмкіндігі болуы тиіс және деректер форматтары мен LWD/MWD телеметрикалық қолдау қызметтерін орындауға Тапсырысшымен тартылған Мердігер ұйымның деректерді беру форматтарымен үйлесімді болуы тиіс.

* 1. Деректерге нақты уақыт режимінде мониторинг жүргізу жүйесі бойынша берілетін деректер Қазақстан Республикасының шеңберінде орналасқан деректер беру серверлері арқылы берілуі тиіс.

|  |
| --- |
| **1. 33 тармақтың талаптарына сәйкес Мердігердің ұсынысы.** |
|  |

* 1. Телефон байланысы және интернетке қосылу құралдары бойынша байланыс болмаған жағдайда «жедел» байланыс үшін қозғалмалы байланыс құралдары болуы тиіс.
  2. Мердігер қосымша ақысыз төмендегі тізімге сәйкес Қызметтерді орындау шеңберінде ұсынылатын шығын материалдары:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Сипаттамасы (1 ұңғыма үшін) |
| 1 | Матадан жасалған қаптар (Hubco типті) |
| 2 | Полиэтиленді қаптар (типа Mini grip – матадан жасалған қапқа арналған астар) |
| 3 | Фольгадан жаслаған қаптар |
| 4 | Палет |
| 5 | Шламның ылғал үлгілеріне арналған контейнерлер\*\*\* |
| 6 | Үлгілерге арнлаған орау қағазы (құрғақ үлгілер) |
| 7 | Шламның құрғақ үлгілеріне арналған контейнерлер |
| 8 | Геохимиялық сынамаларға арналған контейнерлер |
| 9 | 1 л. пластикалық бөтелкелер |
| 10 | 5 л. пластикалық бөтелкелер |
| 11 | Кернге арналған контейнерлер – ағаш (керн мөлшері 101,2-110,0 мм) |
| 12 | Кернге арналған контейнерлер – ағаш (керн мөлшері 133,4 мм) |
| 13 | Пенопласт табақ 1/2» (ағаш контейнерлерге салу үшін) |
| 14 | Воск/кг (Sebacote HDC-1 типті/төменгі температуралы) |
| 15 | Алюминий фольга рулоны (қатты) |
| 16 | Өнімдерді орауға арналған пленка рулоны / Barex (НЕ “clingfilm”) |
| 17 | Өшірілмейтін маркерлер |
| 18 | Таңбалау қарындашы |
| 19 | Компьютерге арналған жинақы диск (CD) |

\*\*\* - Шламның ылғал үлгілеріне арналған контейнерлер ағаштан жасалуы тиіс, шамамен ауданы 50см x 40см x 40см. Олар ел ішінде дайындалуы мүмкін. Шламның ылғал үлгілеріне сақтауға пластикалық жинақталатын контейнерлерді пайдалану Тапсырысшының келісімімен ғана қолайлы.

**1.36**. Сутегі қолданылатын датчиктерге датчиктерге қосалқы шөлмегі бар сутегі генераторы қажет. Сутегі шөлмектері қауіпсіздік ережелері стандартарнына сәйкес берік қаптарда газ каротаж станциясынан бөлек жерде орналасу қажет.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Тапсырысшы»**  **«Жамбыл Петролеум» ЖШС**  **Бас директоры** | **«Мердігер»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов**  **2018 жылғы «\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2018 жылғы «\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**2018 жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**3- қосымша**

**ГАЗ КАРОТАЖы СТАНЦИЯСЫның ҚЫЗМЕТтерІ**

**БАҒАЛАР ЖӘНЕ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕР КЕСТЕСІ**

# **1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

* 1. Осы Шарт бойынша Қызметтер көрсетуге байланысты Мердігерге тиесілі төлем сомаларын есептеу Шарттың осы «Бағалар және мөлшерлемелер кестесі» деген 3-қосымшасында көзделген рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылады. Осы Қосымшада көрсетілген бағалар мен мөлшерлемелер Мердігерге көрсетілген Қызметтер үшін тиесілі толық өтемақы болып табылады және өзгерістер нәтижесінде туындауы мүмкін төлемдерді қоспағанда, Шарт талаптарына сәйкес қызметтер көрсетуге байланысты барлық шығыстарды қамтиды.
  2. Осы «Бағалар және тарифтер кестесі» деген 3-қосымшада көрсетілген бағалар мен мөлшерлемелер бекітілген болып табылады және қандай да бір қайта қарауға немесе арттыруға не түзетуге жатпайды. Барлық бағалар мен мөлшерлемелер ҚҚС-ті ескерусіз көрсетілді.
  3. Олар бойынша бөлек баға тағайындау мүмкіндігі көзделмеген, Қызметтер көрсетуге тән немесе байланысты барлық шығыстар мен есептеулер бағалар мен мөлшерлемелерге енгізілген болып есептеледі. Тапсырысшы Мердігердің Шарттың 2-қосымшасындағы Қызметтер тізбесінде көрсетілген Қызмет түрлеріне баға белгілеуге мүмкіндігі болмауына немесе қабілетсіздігі негізінде қосымша сома төлеу туралы ешқандай талаптарды немесе өтініштерді қабыл алмайды.

# **2-БАП. ШАРТТЫҚ БАҒАЛАР ЖӘНЕ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕР.**

* 1. Егер бағалар мен мөлшерлемелер Шарттың осы «Бағалар және тарифтер кестесі» деген 3-қосымшасында немесе Шартта алып тасталатын бағалар мен мөлшерлемелер ретінде арнайы көрсетілмесе немесе Тапсырысшы еркін бағалар мен мөлшерлемелер ретінде көздемесе, барлық Қызметтер бағалар мен мөлшерлемелерге толық енгізілген болып есептеледі және Қызметтерді тиімді және заңнаманың немесе Тапсырысшының қолданыстағы қағидаларына, ережелеріне және рәсімдеріне сәйкес аяқтау үшін қажеттінің барлығын өтейді. Бағалар мен мөлшерлемелер мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:
  + басқару, әкімшілік ету, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету, смета жасау және құжаттама дайындау;
  + жабдықпен, еңбек ресурстарымен, материалдармен қамтамасыз ету, Тапсырысшының стандарттары мен ерекшелімдеріне сәйкес техникалық қадағалау мен қабылдау бақылауын жүргізу, қайта жарақтау, арқандар, шығыс материалдары (мысалға, арқан майы, бұрандаға арналған жағар май, коагуляторға қарсы заттар, жуғыш заттар, бояулар, мәсуек, шүберек, себеттер, контейнерлер және бұрғылау аспаптары), отын, жағар май, жарақтаушы бөлшектер
  + барлық салықтарды төлеу, Мердігерді барлық үкіметтік және заңнамалық ережелерге, сондай-ақ Операторлардың қауіпсіздік техникасы бойынша нормалары мен талаптарына сәйкес материалдық-техникалық жабдықтауға байланысты кез келген тозуды есептеу;
  + жабдыққа техникалық қызмет көрсету, резервтік және қосалқы бұрғылау аспаптары, Мердігерді материалдық-техникалық жабдықтау заттарының үздіксіз пайдаланылуын қамтамасыз етуге арналған қосалқы бөлшектерді жеткілікті мөлшерде беру;
  + рәсімдерді дайындау және орындау, Шартта көзделгендей, сапаны қамтамасыз ету және бақылау жүйесін, апаттық қорғаныш және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерін енгізу;
  + еңбекақы мен демалыстар шығыстары, телефон және факсимиле байланысы шығыстары, байланыс құралдары және ақпараттық технологиялар, агенттік қызметтер үшін төлем, тасымалдау және көлік қызметінің құны, тәуліктік шығыстар, бонустар, қосымша төлемдер, медициналық қызмет көрсетуге шығыстар, ұсақ аспаптар, персоналды ұстау бойынша өзге де шығындар;
  + Қызметтерді залалдан қорғау, Қзыметтер көрсету аяқталғаннан кейін аумақты тазарту және тәртіпке келтіру, тазалық пен тәртіпті қолдау, Қызметтер көрсету учаскесін тұрақты таза және ұқыпты ұстау
  + Шарттың талаптарына байланысты ұйымдастыру шығыстары, сақтандыру төлемдері және ұстап қалулар, барлық кедендік баждар, алымдар, тіркеу жарналары, қаржыландыру шығыстары, Мердігерді материалдық-техникалық жабдықтауға байланысты ілеспе шығыстар және пайдалар;
  + материалдық-техникалық жабдықтау заттарын тиеу портына немесе Тапсырысшының тиеу портынан тасымалдауды қоса алғанда, Мердігердің жұмылдыру және кері жұмылдыру шығыстары;
  + сипатына қарамастан, Қызмет көрсету барысында Мердігердің Тапсырысшымен, басқа Мердігерлермен, Қосалқы мердігерлермен және үшінші тұлғалармен өзара қарым-қатынасы үшін қажетті барлық шығыстар;
  + Шарт Қызметтерін орындау бойынша Шартқа сәйкес шығарылған барлық өкімдерді дайындау мен көрсетуге байланысты барлық әкімшілік, ілеспе және ұқсас шығыстар;
  + Мердігердің персоналына Қызметтер көрсету үшін қажетті барлық жеке қорғаныш құралдары (ЖҚҚ); және
  + Қосалық мердігерлердің объектілерде болуы.
  + Персоналды жұмылдыру және қайта жұмылдыруды.

# **3-БАП. МЕРДІГЕРДІҢ ПЕРСОНАЛЫ, ЖАБДЫҒЫ ЖӘНЕ ТАУАРЛАРЫ БОЙЫНША МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕР**

# Мердігердің газ каротаж станциясының және персонал үшін мөлшерлемелер бойынша жалпы ережелер.

3.1.1 Қызметтер осы 3-қосымшада көзделгендей, жабдық үшін тәулікті мөлшерлеме негізінде орындалады.

3.1.2 Бағалар кестесінде өзгеше көрсетілмесе, мөлшерлемерде Қызметтер көрсету барысында пайдаланылатын барлық шығыс материалдары қамтылады. Мөлшерлемені қолдану Тараптар Қызмет түрлерінің әрқайсысы бойынша толық операциялық уақыт ретінде растаған мерзімдерде басталады және аяқталады.

3.1.3 Тапсырыс-жүктелім негізінде көрсетілетін барлық Қызметтерге қатысты барлық қолданылатын мөлшерлемелер Тапсырыс-жүктелім ресімделген жағдайда ғана заңды болып танылады.

3.1.4 Мердігер Жабдығын Жұмылдыру Төлемінің мөлшерлемесі, Мердігердің түсіру, сақтандыру, тасымалдау, қондыру және тиеу портына жеткізу бойынша барлық шығыстарды қоса алғанда, Мердігердің барлық Жабдығы мен Тауарларының Мердігердің жергілікті базасына жеткізуілуін қамтамасыз ету үшін Мердігер көтерген жұмылдыру шығындары мен шығыстарды қамтиды. Сонымен қатар, ББҚ-дағы Мердігердің жабдығын іске қосу-қалыпты күйге келтіру. Мердігердің барлық пайдалануда болмаған Мердігердің жергілікті базасында қалған Жабдығы мен Тауарларына жұмылдыру құны Мердігердің осындай Жабдығы мен Тауарларына кейінен қолданылмайды.

3.1.5 Мердігер Жабдығын Қайта Жұмылдыру Төлемінің мөлшерлемелері Қызметтер аяқталғаннан кейін Мердігердің барлық Жабдығы мен Тауарларын сақтандыру, бөлшектеу, орамдау, тасымалдау және тиеу портынан оның операциялар жүргізілген елде орналасуына немесе орналаспауына байланыссыз тиісті негізгі базаға жеткізу бойынша барлық шығыстарды қоса алғанда, тиеу портынан кері жұмылдыруды жүзеге асыру үшін Мердігерді көтерген нақты шығындарға байланыссыз, Жабдық пен Тауарларды кері жұмылдыру құнын қамтиды. Жоғарыда айтылғанға қарамастан, кейіннен Мердігер Тапсырысшымен бүкіл Қызметтерді немесе олардың бір бөлігін орындау туралы Шарт (Келісімшарт) жасасқан жағдайда Мердігерге кері жұмылдыру құны төленбейді.

3.1.6 Жабдық пен Тауарлар төлемінің мөлшерлемелері орамдауға байланысты шығындарды (жәшіктер, орама материалдар, табандықтар және т.б.), жабдықты жөндеуге, техникалық қызмет көрсетуге, калибірлеуге, инспекциялауға байланысты шығындарды, тасымалдауға және бөлек өзгеше айтылмаса, материалдарды Мердігердің жіберу пунктінен қамтамасыз ету портына жеткізуге байланысты өзге шығындарды қамтиды.

3.1.7 Шарт талаптарына сәйкес келмейтін Жабдық пен Тауарларды жұмылдыру және кері жұмылдыру шығындары Мердігердің есебіне жатқызылады. Осындай шығындар жабдық пен материалдарды қайтаруға/тасымалдап шығаруға байланысты кез келген шығыстарды, сондай-ақ материалдарды ауыстыру үшін тасымалдауға байланысты кез келген шығыстарды қамтиды.

3.1.8 Барлық пайдаланылмаған, орамасы ашылмаған және бүлінбеген шығыс материалдары Мердігерге қайтарылады.

3.1.9 Майлау, тазарту және тозған бөлшектерді ауыстыру сияқты ағымдағы техникалық қызмет көрсету Мердігер Жабдығы әрекетсіз тұрған кезде жүзеге асырылады.

3.1.10 Осы Шарттың 2-қосымшасында аталғандар Мердігердің Қызмет көрсету үшін ұсынылатын Жабдығы мен Тауарлары болып табылады. Мердігердің осындай Жабдық мен Тауарларды ұсынғаны үшін төленетін мөлшерлемелер бұрғылау жұмыс алаңында жұмыс жүргізу кезеңі ішінде осындай мөлшерлемелерме Мердігердің өз Жабдығын күтіп ұстау бойынша барлық шығыстарын өтеу, сондай-ақ Тапсырыс-жүктелімге сәйкес Қызметтер көрсету үшін Мердігер Жабдығының, Мердігердің материалдары мен персоналының қажетті дайындық дәрежесін қамтамасыз ету үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды.

3.1.11 Мердігердің немқұрайлылығы немесе Қызметтерді сапасыз көрсетуі салдарларын түзету немесе жою үшін әдеттегі операциялар орындалатын кезең ішінде Тапсырысшы иелік етуі мүмкін құқықтарға немесе құқықтық қорғау құралдарына залалсыз, Тапсырысшы Мердігердің Жабдығы бойынша қолданылатын шығындардың ноль пайызын төлейді.

3.1.12 Мердігердің Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша көзделген талаптарды сақтамауын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, Мердігер тарапынан болған бұзушылықтар нәтижесінде туындаған мән-жайлардың салдарынан тоқтатып қою үшін ешқандай тоқтатып қою мөлшерлемелері төленбейді.

3.1.13 Қызметтерді көрсету Форс-мажор ретінде айқындалған мән-жайлар салдарынан уақытша тоқтатылған жағдайда Тапсырысшы Мердігердің Жабдығы мен Тауарлары бойынша шығынды Мердігер мен Тапсырысшы арасындағы өзара келісім бойынша Мердігердің Жабдығы мен Тауарларын кері жұмылдыру арқылы Мердігер жүзеге асырған кез келген үнемдеулерді, сондай-ақ осындай мән-жайларда жүзеге асырылған кез келген өзге де үнемдеулерді (үшінші тұлғалар үшін жасалған операцияларды қоса алғанда) шегере отырып, төлейді. Форс-мажор мән-жайлары отыз (30) күннен артық созылса, қалыпты операциялар қайта жалғастырылғанға дейін одан әрі ешқандай төлемдер жүзеге асырылмайды.

# Мердігердің персоналы бойынша мөлшерлемелер жөніндегі жалпы ережелер

3.2.1 Қызметтер осы 3-қосымшада көзделгендей, персонал бойынша мөлшерлемелер негізінде орындалады.

3.2.2 Мердігердің персоналын жөнелту портынан бұрғылау қондырғысына тасымалдау, тамақтандыру және орналастыру Тапсырысшы есебінен жүзеге асырылады. Мердігер Тобының Персоналын жұмылдыру және кері жұмылдыру төлемінің мөлшерлемелері Мердігер Персоналына арналған Мердігердің шығу пунктінен жөнелту портына дейін және кері жұмылдыру және кері жұмылдыру (оның ішінде тасымалдау, тәуліктік шығыстар, орналастыру, өзге де шығыстар) шығындарын қамтиды. Барлық жоғарыда аталған шығындар Мердігердің есебіне жатқызылады және 3-бөлімде өзгеше айтылған немесе Тапсырысшы арнайы көрсеткен жағдайларды қоспағанда, тиісті тәуліктік мөлшерлемеге немесе өзге де тарифтерге жатады.

3.2.3 Тапсырысшыға Мердігердің теңізде Қызметтерді орындайтын персоналы бойынша Мердігер персоналының «бірге бір» негізінде вахта ауыстыруына ғана 1 (бір) күн үшін уақыт қойылады. Бұрғылау қондырғысында тапсыру-қабылдау жұмыстарын жүргізу немес вахта ауыстыру салдарынан Мердігердің қосымша персоналын тарту нәтижесінде Тапсырысшыдан Мердігердің персоналы бойынша ешқандай қосымша мөлшерлемелер талап етілмейді.

3.2.4 Мердігердің жерүсті Қызметтерін орындайтын және операциялар жүргізілетін елден тыс жердегі персоналы бойынша жұмылдыру және/немесе кері жұмылдыру құны төленуге жатпайды.

3.2.6 Мердігердің теңізде Қызметтерді орындайтын персоналы үшін мөлшерлеме Мердігер персоналы бұрғылау қондырғысының бортында болған және қызметтерді орындауға дайын болған күндерге қолданылады. Мөлшерлемені қолдану Мердігердің персоналы бұрғылау қондырғысынан аттанған күні тоқтатылады.

3.2.7 Мердігердің жерүсті Қызметтерін орындайтын персоналы үшін мөлшерлеме Мердігер персоналы қызметтерді орындайтын күндерге ғана қолданылады және мөлшерлемені қолдану Тапсырысшының өкімі бойынша тоқтатылады.

3.2.8 Мердігер персоналының вахта ауыстыруы мынадай түрде жүзеге асыралады:

| **Персонал** | **Вахта ауыстыруға қойылатын талаптар** |
| --- | --- |
| Мердігердіңң операциялар жүргізілетін елден тыс жерде тұратын персоналы | Егер Тапсырысшымен өзгеше келісілмесе, осындай персонал жиырма сегіз (28) күннен аспайтын ең ұзақ үздіксіз жұмыс кезеңінен кейін ауыстырылады. |
| Мердігердіңң операциялар жүргізілетін елде тұратын персоналы | Егер Тапсырысшымен өзгеше келісілмесе, осындай персонал жиырма сегіз (28) күннен аспайтын ең ұзақ үздіксіз жұмыс кезеңінен кейін ауыстырылады. |

3.2.9 Мердігердің персоналын көрсетілген мерзімдерден қысқа мерзімде ауыстыру медициналық эвакуациялауды талап ететін жағдайларда, айрықша жағдайларда немесе Қызметтер кезеңі көрсетілген мерзімнен қысқа болған жағдайда жүзеге асырылады.

3.2.10 Мердігер мүмкіндігінше өз персоналының іссапарға жіберу алдында толық демалуын қамтамасыз етеді. Тапсырысшының өкілі оның пікірі бойынша Мердігердің персоналы жеткілікті демалмаған болса, осындай персоналды Шарт бойынша Қызметтер көрсетуді бастауға жібермеуге құқылы.

3.2.11 Талап бойынша Мердігер Тапсырысшыға вахталық жұмыс саясатын, персоналдың саны, демалысы және Шарт бойынша ұсынылатын Мердігер персоналына қатысты т.б. мәліметтерді жібереді.

3.2.12 Жоғарыда айтылғанға қарамастан, Мердігер тұрақты және үздіксіз негізде Қызметтер көрсету үшін қажетті Мердігер персоналына қатысты «Қызметтерді орындау» бабының сақталуы үшін жауапты болып қалады және Мердігер персоналының вахта ауыстыру кестесін жасайды.

## ГТЗ СТАНЦИЯСЫ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ МӨЛШЕРЛЕМЕСІН ЕСЕПТЕУ

## 4.1 тарифТІК МӨЛШЕРЛЕМЕ ТІЗБЕСІ: ЖОБА Персоналы

4.1.1 Мердігер ZT-2 бағалау ұңғымаcына Жоба персоналын мынадай ТӘУЛІКТК мөлшерлемеге сәйкес бөлек ұсынады:

| № | Лауазымы | Өлшем бірлігі | Бірлік мөлшерлемесі, теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газ каротажы жөніндегі инженер | Адам-күн |  |
| 2 | Деректерді талдау жөніндегі инженер | Адам-күн |  |

\* Жұмыстардың қауіпсіз және барынша тиімді орындалуын қамтамасыз ету үшін газ каро­тажы бойынша 2 инженерден артық емес (жоба бойынша 88 ұңғыма салу күні) және деректер талдау жөніндегі 2 инженерден артық емес (жоба бойынша 88 ұңғыма салу күні) пайдалану қажет. Кез келген жағдайда Қызмет көрсетуге арналған адам саны вахтасына (ұзақтығы 28 күн) 4 адамнан аспауы тиіс.

## 4.2. ЖАБДЫҚ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР

4.2.1 Мердігер №ZT-2 бағалау ұңғымасына Жабдықты мынадай тәуліктік мөлшерлемеге сәйкес бөлек ұсынады:

| № | Сипаттама | Өлшем бірлігі | Қызмет бағасы,  ҚР теңгесі | Жалпы құнынан пайызы (тендер үшін) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мердігердің бүкіл жабдығын  ZТ-2 ұңғымаға жұмылдыру, Тапсырысшы белгілегіен ББҚ-дағы Мердігердің жабдығын іске қосу-қалыпты күйге келтіруді қоса алғанда | Қызмет |  | 10% |
| 2 | Мердігердің бүкіл жабдығын ZТ-2 ұңғымасынан кері жұмылдыру үшін біржолғы төлем | Қызмет | - | 5% |
| 3 | Газ каротажы қондырғысы\* | -қызмет күніне (тәуләктәк мөлшерлеме) | - | **75%** |
| 4 | Қорытынды есепті дайындау және тапсыру | Қызмет |  | **10%** |

\* Газ каротаж қондырғысына Техникалық ерекшілім №2 қосымшаcында көрсетілген барлық жабдықтар кіреді

Ескерту: Газ каротаж қондырғысына Техникалық ерекшілім №2 қосымшаcында көрсетілген барлық жабдықтар кіреді

Газ детекторларын калибрлеу Мердігер есебінен жүргізілуге тиіс.

## 4.3. тарифТЕУДІҢ ӨЗГЕ ДЕ ТАЛАПТАРЫ

4.3.1 4.1 және 4.2-баптарда көрсетілген мөлшерлемелер Шарттың қолданылу мерзімі ішінде заңды болып қалады және бекітілген болып табылады және қайта қарауға немесе арттыруға не қандай да бір түзетуге жатпайды.

4.3.2 Мердігердің 4.1.1-бөлімде көрсетілмеген, бірақ Қызметтерді көрсету үшін қажетті Персоналына төленетін өтемақы тізбесі Тапсырысшының сәйкес Тапсырыс-жүктелімінің болуы және осы Шарттың ережелеріне сәйкес бекітілуі немесе қосымша шартқа қол қою.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырысшы**  **«Жамбыл Петролеум» ЖШС**  **Бас директоры** | **Мердігер** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов**  **2018 жылғы «\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2018 жылғы «\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**НЫСАН «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018ж**

**№ \_\_\_\_\_ шартқа №4 қосымша.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ шот-фактура** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | (1а) |
| **Жеткізуші: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі** | | | | | | | | | | | | | **(2)** |
| Жеткізуші БСН, СТН және мекенжайы: | | | | | | | | | | | | | |
| Жеткізушінің есеп шоты: БСК | | | | | | | | | | | | | (2б) |
| ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою куәлігі: | | | | | | | | | | | | |  |
| Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізу шарты (келісімшарты): | | | | | | | | | | | | | (3) |
| Шарт (келісімшарт) бойынша төлеу ережелері: қолма-қол ақшасыз есеп айырысу | | | | | | | | | | | | | (4) |
| Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізудің межелі орны: | | | | | | | | | | | | |  |
| *мемлекет, өңір, облыс, қала, аудан* | | | | | | | | | | | | |  |
| Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізу сенімхат бойынша жүргізілді: без доверенности | | | | | | | | | | | | | (5) |
| Жөнелту тәсілі: Курьерская доставка | | | | | | | | | | | | | (6) |
| Тауар-көліктік жүкқұжат: | | | | | | | | | | | | | (7) |
| Жүк жөнелтуші: | | | | | | | | | | | | | (8) |
| *(СТН, атауы және мекенжайы)* | | | | | | | | | | | | |  |
| **Жүк жөнелтуші:** Энергетика Министрлігі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасындағы 2008 жылғы 21-ші сәуірдегі № 2609 Каспий теңізінде орналасқан «Жамбыл» учаскесі бойынша көмірсутекті шикізатын Барлауды жүргізуге арналған Келісім-шарт бойынша №411 Операторды тарту туралы келісім бойынша «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ атынан және тапсырмасы бойынша «Жамбыл Петролеум» жауапкершілігі шектеулі серіктестік | | | | | | | | | | | | | (9) |
| *(СТН, атауы және мекенжайы)* | | | | | | | | | | | | |  |
| Жүк алушы БСН, СТН және мекенжайы: СТН 150 100 267 426, БСН 090 340 002 825, Атырау қ. Азаттық д-лы, 17 М. М. Өтемісов к-сі, 132 А | | | | | | | | | | | | | (9а) |
| Сатып алушының есеп шоты: «Қазақстан Халық банкі» АҚ АОБ KZ886010141000150021, БСК HSBKKZKX | | | | | | | | | | | | | (9б) |
| **Сатып алушы: «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы** | | | | | | | | | | | | | **(10)** |
| Сатып алушы БСН, СТН және мекенжайы: 620 100 210 025, БСН 090941010378, Астана қ., Кабанбай Батыра даңғылы,19 үй | | | | | | | | | | | | | (10а) |
| Сатып алушының есеп шоты: «Қазақстан Халық банкі» АҚ АӨБ банкінде KZ356010111000002033, БСК HSBKKZKX | | | | | | | | | | | | | (10б) |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| р/с  № | | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы | | Өлшем бірлігі | Саны (көлемі) | Бағасы (KZT) | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны, ҚҚС-сыз | ҚҚС | | Өткізудің құны барлығы | | Акциз | |
| Мөлшерлеме(%) | Сомасы | Мөлшерлеме(%) | Сомасы |
| *1* | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | | *10* | *11* |
| 1 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Шот-фактура бойынша барлығы:** | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Қатысу үлесі | | соның ішінде |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 100% | | «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ |  | |  |  |  | 12% |  |  | |  |  |
| **Басшы** | | | | | | |  |  | **Берген (Жеткізушінің жауапты адамы)** | | | | |
|  | | | | | | |  |  |  | | | | |
| *(Т.А.Ә., қолы)*  **Бас бухгалтер** | | | | | | | МО |  | *(лауазымы)* | | | | |
| **ТАПСЫРЫСШЫ**  **«Жамбыл Петролеум» ЖШС**  **Бас директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елеусінов Х.Т.**  М.О. | | | | | | | **МЕРДІГЕР**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.О. | | |

**НЫСАН «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018ж**

**№\_\_\_\_\_ шартқа №5 қосымша.**

Қаржы министрінің

2012 жылғы 20 желтоқсандағы

№ 562 **бұйрығына**

50 Қосымша

  Р-1Нысан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | ЖСН/БСН | |
| 2016 жылғы 25 желтоқсан № 87 сенімхат негізінде әрекет ететін Бас директордың геология жөніндегі орынбасары И.Ж.Досмұхамбетов мырзаның танытуындағы Энергетика Министрлігі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасындағы 2008 жылғы 21-ші сәуірдегі № 2609 Каспий теңізінде орналасқан «Жамбыл» учаскесі бойынша көмірсутекті шикізатын Барлауды жүргізуге арналған Келісім-шарт бойынша №411 Операторды тарту туралы келісім бойынша «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін  **«Тапсырысшы» «Жамбыл Петролеум» ЖШС**  Қазақстан Республикасы, 060005, .Атырау қ., Махамбета Өтемісұлы 132а к-сі,  Тел. (8 7122) 25 12 03 | |  | | 090340002825 | |
| Орындаушы/Жеткізуші/Мердігер ***(шартқа сәйкес таңдау) толық атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***мекенжайы, байланыс құралдары туралы ақпарат) | |  | | ***толтыру*** | |

Келісімшарт (шарт) ***(Шарттың атауы)*** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ ж.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ АКТІСІ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ)\*** | |  |  | | --- | --- | | Құжат нөмірі | Дайындалған күні | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тәртіптік нөмір | Жұмыстардың (қызметтердің) атауы (орындалған жұмыстардың (қызметтердің) бар болған жағдайда техникалық ерекшеліміне, тапсырмасына, графигі не сәйкес олардың түрлері тұрғысында) | Жұмыстарды орындау күні (қызметтер көрсету)\*\* | Ғылыми зерттеулер, маркетингілік, консультациялық және өзге қызметтер есептері туралы мәліметтер (күні,  нөмірі, беттер саны) (бар болған жағдайда)\*\*\* | Өлшем бірлігі | Жұмыстар орындалды (қызметтер көрсетілді) | | |
| саны | ҚҚС қоса алғандағы бірлік құны, теңге | ҚҚС қоса алғандағы құны,теңге |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Барлығы |  | х |  |

Тапсырысшыдан алынған қорларды пайдалану туралы мәліметттер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

атауы, мөлшері,құны

Қосымша: Құжаттамалар тізімі, соның ішінде маркетингілік, ғылыми зерттеулер, консультациялық және өзге қызметтер туралы есеп (тер) (оның (олардың) бар болғаны кезде міндетті) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тапсырды** (Орындаушы)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  қызметі   қолы   әріппен жазу | **Қабылдады** (Тапсырысшы) 2016 жылғы \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ сенімхат негізінде әрекет ететін Бас директордың геология жөніндегі орынбасары /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.Ж.Досмұхамбетов қызметі  қолы   әріппен жазу |  |
|  |  |  |
| М.О. | М.О. |  |

\*Құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) қабылдау-тапсыру үшін қолданылады.

\*\*Егер орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) күні түрлі мерзімде, сондай-ақ жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) күні және жұмыстарға (қызметтерге) (қабылдау) қол қою күні әр түрлі болған жағдайда толтырылады.

\*\*\* Ғылыми зерттеулер, маркетингілік, консультациялық және өзге қызметтер туралы есеп болған жағдайда толтырылады.

**ТАПСЫРЫСШЫ МЕРДІГЕР**

**Бас директор**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Елеусінов Х.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.О. М.О**

**(Нысан) 2018 жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**6- қосымша**

# **ТАПСЫРЫС-ЖҮКТЕЛІМ**

«Жамбыл Петролеум» ЖШС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАПСЫРЫС-ЖҮКТЕЛІМ НЫСАНЫ | | | | Өтінім нөмірі: |  | |
| Махамбет Өтемісұлы к-сі 132а,  060005б Атырау  Қазақстан  Факс: +7 7122 510641  Тел.: +7 7122 25 12 03 (04, 05, 18) | | | | Материалдарға тиісті өтінім нөмірі (егер бар болса): |  | |
| Шарт нөмірі: |  | |
|  | |  | |  |  | |
| Кімнен: Тапсырысшы өкілі | |  | | Шоттардың әрқайсысында нөмір болуға және мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс: | | |
|  | |  | | Шарттың сілтеме нөмірі | | |
|  | |  | | Шарттың атауы | | |
|  | |  | | Өтінімнің сілтеме нөмірі және датасы | | |
| Кімге: Мердігер өкілі | |  | | Тапсырысшы өкілі | | |
|  | |  | | Орны | | |
|  | |  | | Ұңғыма атауы/нөмірі | | |
|  | |  | | Бұрғылау қондырғысының атауы | | |
| Көшірме мыналарға: | |  | | Қызметтер сипаттамасы | | |
|  | |  | | Қызметтер көрсету датасы немесе кезеңі | | |
|  | |  | | Ақша аудару үшін банк атауын, мекенжайын және шот нөмірін қоса алғанда, Мердігердің банктік деректемелері. | | |
|  | |  | |  | | |
| Мердігер осы өтінімде көрсетілген қызметтерді Шарт талаптарына және ережелеріне сәйкес орындауға тиіс: | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |
| Өтінім бойынша жұмыстардың басталу датасы: |  | | Шарт бойынша мөлшерлемелер негізінде өтінімнің болжамды бағасы: | | | KZT |
|  |  | | |  | |  |
| Тапсырысшының атынан: | | | | Мердігердің атынан: | | |
| Қол қойған: | | | | Қол қойған: | | |
| Аты-жөні. | | | | Аты-жөні. | | |
| Лауазымы: | | | | Лауазымы: | | |
| Датасы: | | | | Датасы: | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАПСЫРЫСЩЫ**  **«Жамбыл Петролеум» ЖШС**  **Бас директоры**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов** | **МЕРДІГЕР**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**(Нысан) 2018 жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**7- қосымша**

**Жұмыстар мен қызметтердегі қазақстандық қамту бойынша есептілік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарт  № р/с  (m) | Шарт  құны  (СДj)  **KZT** | Шарт шеңберіндегі тауарлардың   жиынтық құны  (СТj)  **KZT** | Шарт шеңберіндегі қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық құны  (ССДj)  **KZT** | j-шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбекақы қорының үлесі (Rj)  (Rj)  **%** | Тауар  № р/с  (n) | Өнім беруші шартты орындау мақсатында сатып алған тауарлар саны | Тауардың бағасы  **KZT** | Құны  (CTi)  **KZT** | СТ-KZ сертификатына сәйкес қазақстандық қамту үлесі (Ki)  **%** | СТ-KZ сертификаты | | Ескерту |
| Нөмірі | Нөмірі |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЖИЫНЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Қазақстандық қамту үлесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі №964 қаулысымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде бірыңғай есеп айырысуы әдістемесіне сәйкес мынадай формула бойынша есептеледі:

**                                              n                         m

КСр/у = 100% х [(СТi х Ki + ) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S

**m** Тапсырысшы мен мердігер, мердігер мен қосалқы мердігерлер арасындағы және т.б. шарттарды қоса алғанда, жұмыстар орындау (қызметтер көрсету) мақсатында жасалған жалпы шарттар саны;

**j** Шарттың реттік нөмірі;

**СДj** j-шартының құны;

**CTj** Өнім беруші немесе қосалқы мердігер j-шарты шеңберінде сатып алған тауарлардың жиынтық құны;

**CСДj** j-шартын орындау шеңберінде жасалған мердігерлік шарттардың жиынтық құны;

**Rj** j-шартын орындайтын өнім беруші немесе қосалқы мердігер қызметкерлерінің жалпы еңбекақы қорындағы қазақстандық кадрлардың еңбекақы қорының үлесі;

**S** жұмыстар (қызметтер) сатып алу туралы шартының жалпы құны

                                               i=1                      j=1

**КСр/у** Жұмыстар орындау (қызметтер көрсету) шартындағы қазақстандық қамту (КСр/у);

**n** Өнім беруші шартты орындау мақсатында тікелей және мердігерлік шарт жасасу арқылы сатып алған тауардың жалпы мөлшері;

**і** Тауардың реттік нөмірі;

**CТi** i- тауардың құны;

**Ki**  «CT-KZ» сертификатында көрсетілген тауардағы қазақстандық қамту үлесі;

Ki = 0, «CT-KZ» сертификаты болмаған жағдайда;

Қазақстандық қамту үлесі (%):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О.

*Басшының аты-жөні, қолы*

**\*\*КСр/у = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*\* шарттағы қазақстандық қамтудың жиынтық үлесі жүздік үлеске дейін сандық форматта көрсетіледі (0,00) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Мердігерның аты-жөні, байланыс телефоны*

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАПСЫРЫСЩЫ**  **«Жамбыл Петролеум» ЖШС**  **Бас директоры**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов** | **МЕРДІГЕР**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**2018 жылғы «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**8- қосымша**

**ДЕҚОҚ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР**

**Осы Шарттың 10 бабының 10.18-тармағына сәйкес** тауарларды жеткізуге және/немесе қызметтерді көрсетуге мүдделі ықтимал өнім берушілер конкурстық өтінімдерді дайындау кезінде міндетті түрде төменде берілген кестені толтырып, ДЕҚОҚ бойынша мәліметтер ұсынады. Сұралған мәліметтердің болмауы немесе толық ұсынылмауы осындай өтінімді қабылдамау үшін негіз бола алады.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР*** | | | |
| **Ұйымның атауы:** | | | |
| **Конкурстың атауы:** | | | |
| **Тауарлар жеткізу және/немесе қызметтер көрсету бойынша жұмыстардың қысқаша сипаттамасы:** | | | |
| **Тауарлар жеткізу және/немесе қызметтер көрсету бойынша жұмыстар орындалатын жер** (жұмыстар орындалатын нақты жерді көрсету – облыс, қала, елді мекен, Каспий теңізі/ жұмыстар аймағы, Тапсырысшының бұрғылау қондырғысы, өндірістік қойма және т.с.с.): | | | |
| **Тауарлар жеткізу және/немесе қызметтер көрсету тәртібі және кезеңі** ( кезеңдердің әрқайсысы бойынша жұмыстарды орындау кезеңдері және кезектілігі, сондай-ақ күндері және ұзақтығы қысқаша сипатталады): | | | |
| **Қосалқы мердігерлікке тартылатын ұйымдар** (атауы және орындалатын жұмыстар көрсетілсін):   * Субподряд мекемелерін тарту жоспарда жоқ. | | | |
| **Мемлекеттік рұқсаттар** (Шарт бойынша қызметті жүзеге асыру үшін қолда бар және талап етілетін рұқсаттар көрсетілсін): | | | |
| **Шарт бойынша жауапты тұлға (аты-жөні, лауазымы, тел., email):** | | | |
| ***ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСУРСТАР*** | | | |
| Қауіпті материалдар және заттар (пайдалануға жоспарланған, адамдардың денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндіретін материалдардың және/немесе заттардың типі/түрі, атаулары көрсетілсін): | | | |
| **Қысым астындағы жабдықтар және ыдыстар** (типі/түрі, атауы және арналуы көрсетілсін): | | | |
| **Энергия өндіру көздері** (типі/түрі, маркасының атауы, үлгісі, қуаты, отын шығысы көрсетілсін): | | | |
| **Ірі көлемді жабдық және/немесе механизмдер** (типі/түрі, атауы, өндірушісі, салмағы және қысқаша сипаттамасы көрсетілсін): | | | |
| **Жүк көтергіш жабдық** (типі/түрі, маркасының атауы, үлгісі, қуаты, отын шығысы көрсетілсін): | | | |
| **Көлік** (типі/түрі, маркасының атауы, үлгісі, қуаты, отын шығысы көрсетілсін): | | | |
| **Теңіз кемелері** (типі, атауы, меншік иесі, жүк көтеру қабілеті, палубасының алаңы, жүк ыдыстарының саны және арналуы, құрғақ және сұйық ыдыссыз материалдарды беруге арналған жабдықтың болуы, қозғалтқыш/қозғалтқыштар қуаты, отын шығысы, экипаж құрамы, клиника, зардап шеккендерді тұрақтандыру және тасымалдау мүмкіндігі, апаттық –құтқару жабдығының сипаттамасы көрсетілсін): | | | |
| **Әуе кемелері** (типі, атауы, маркасы, үлгісі, жүккөтеру қабілеті, жолаушы орындарының саны, отын шығысы, зардап шеккендерді тұрақтандыру және тасымалдау мүмкіндігі, апаттық –құтқару жабдығының сипаттамасы көрсетілсін): | | | |
| ***ПЕРСОНАЛ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР*** | | | |
| Тартылатын персоналдың саны, оның ішінде тартылатын қосалқы мердігерлік ұйымдардың персоналы (қосалқы мердігерлік шарттарының әрқайсысы бойынша): | | | |
| Тартылатын персоналды, оның ішінде тартылатын қосалқы мердігерлік ұйымдардың персоналын сақтандыру бойынша мәліметтер (сақтандыру түрлері және шарттардың қолданылу даталары көрсетіледі): | | | |
| **Атырау және Ақтау қалалары шеңберінде медициналық мекемелермен еңбек жағдайына денсаулық күйі бойынша жарамдылықты айқындауға арналған медициналық тексеру, зардап шеккендерге стационар жағдайында жедел медициналық көмек көрсету/ауруханаға жатқызу/тұрақтандыру және орналастыру, емдеу, алкоголь және есірткі заттарын анықтауға арналған анализдер жасау сияқты медициналық қызметтерді көрсету бойынша шарттар көзделген бе** (медициналық мекемелер мен көрсетілетін қызметтердің атауы көрсетілсін): | | | |
| **Тартылатын персоналдың біліктілік арттыру курстарынан өтуі туралы мәліметтер** (негізгі персонал және соңғы 5 жыл бойынша әрбір мамандық/профиль бойынша біліктілікті арттыру курстары көрсетілсін): | | | |
| ***ДЕҚОҚ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР*** | | | |
| **ДЕҚОҚ қамтамасыз ету үшін жауапты тұлға (аты-жөні, лауазымы, тел., email):** | | | |
| **Шарт бойынша қызметке қолданылатын ДЕҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптар** | | | |
| (атауы, нөмірі, датасы, бап және/немесе тармақша нөмірі көрсетілсін): | | (талаптардың орындалуы немен қамтамасыз етілетіні көрсетілсін): | |
|  | |  | |
| **ДЕҚОҚ бойынша құжаттама** | | | |
| (соңғы басылымның толық атауы, нөмірі және күні көрсетілсін): | | (құжаттың арналуы, мақсаты және міндеттері): | |
|  | |  | |
| **ДЕҚОҚ саласындағы міндеттерді, жауапкершілікті және өкілеттікті көздейтін лауазымдық нұсқаулықтар** (Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін тартылған персонал көрсетілсін): | | | |
| **Жұмыс нұсқаулықтары немесе жұмыстарды қауіпсіз орындау бойынша нұсқаулықтар** (Шарт бойынша персоналға және жұмыстарға қатысты): | | | |
| **ДЕҚОҚ бойынша жұмыстар/іс-шаралар жоспары** | | | |
| (2014-2017 жж. аралығында іске асырылған): | | (2018 жылға жоспарланған): | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| ***ҚАУІПТІ ФАКТОРЛАР МЕН ТӘУЕКЕЛДЕР ТІЗБЕСІ*** | | | |
| Жұмыстар түрі | Қауіпті фактор | Тәуекелдер | Зардаптардың жойылуын, бақылануын және азайтылуын қамтамасыз ететін шаралар |
|  |  |  |  |

**ТАПСЫРЫСШЫ МЕРДІГЕР**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**Бас директоры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Нысан) 2018 жылғы «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**9- қосымша**

**201\_жылғы «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ шартқа**

**Жабдық қабылдау-тапсыру актісі**

\_\_\_\_\_\_\_ қ. 201\_жылғы «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Біздер, төменде қол қойған **«Мердігер»** Жарғынегізінде әрекет ететін «\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_атынан \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*аты-жөні)* танытуындағы бір жағынан және **«Тапсырысшы»** - Көмірсутегі шикізатына барлау жүргізу туралы 2008 жылғы 21 сәуірдегі № 2609 келісімшарт бойынша Оператор болып табылатын **«Жамбыл Петролеум» ЖШС** ««ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ және «Жамбыл Петролеум» ЖШС арасындағы 2016 жылғы 01 қыркүйектегі № 411 Операторды тарту туралы келісімнің (бұдан әрі – ОТК) негізінде іс-қимыл жасайтын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тұлғасында екінші тараптан, Мердігер \_\_\_\_\_ (цифрмен) мөлшерде \_\_\_\_\_\_беретіні туралы осы Актіні (бұдан әрі – Акт) жасастық:

**Жабдықта мыналар қамтылады:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | [**Атауы**](http://blanker.ru/doc/akt-priema-peredachi-tovara) | **Мөлшері** | **ҚҚС-пен**  **бірге бағасы** | **ҚҚС-пен**  **бірге сомасы** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Сомаға жиыны** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАПСЫРЫСШЫ** | **МЕРДІГЕР** |
| **Лауазымы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лауазымы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ТАПСЫРЫСШЫ МЕРДІГЕР**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**Бас директоры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**